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[bookmark: _Toc374587999][bookmark: _Toc138421682]Список используемых сокращений
 БМУ – блок микропрограммного управления
 БОД – блок обработки данных
 БР – буферный регистр
 ВОП – выборка операнда
 ДВК – дешифрация и выполнение команд
 ДМЛ – диаграммы микропрограммной логики
 ЗР – запись результата
 ЗУ – запоминающее устройство
 П/П – подпрограмма
 РК – регистр команд
 РОН – регистр общего назначения
 РСП – регистр состояния процессора
 СК – счетчик команд
 УС – указатель стека
 Ур – уровень
 ФССП – формирование слова состояния процессора


[bookmark: _Toc374588000][bookmark: _Toc138421683]Введение
Целями курсового проектирования являются:
· изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;
· изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.
Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804
Технические характеристики проектируемого процессора:
· Разрядность данных – 16;
· Разрядность адреса – 16;
Формат команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 (“Электроника-60”), команды подлежащие разработке: BIT, BLO.
Способы адресации – 2, 4, 5, 7.

[bookmark: _Toc374588001][bookmark: _Toc138421684]1 Форматы команд и данных процессора
[bookmark: _Toc374588002][bookmark: _Toc138421685]1.1 Форматы команд
Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.
Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трехбитовым полем (биты 14, 13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырехбитовым полем (биты 15, 10, 9, 8); уровень 4 – двухбитовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трехбитовым полем (биты 2, 1, 0) – все они представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пять основных уровней команд
Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.
Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов при выполнении команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1. Формат двухадресных команд приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Формат двухадресных команд
В данном курсовом проекте к двухадресным командам относится команда BIT.
Команды уровня 2 – одноадресные команды арифметико-логической группы. Формат одноадресных команд приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Формат одноадресных команд
Уровень 3 – это 15 команд условного перехода. Команды передачи управления выполняют условные и безусловные переходы (ветвление) по адресу, содержащемуся в команде. Формат команд показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Формат команд условного перехода
В данном курсовом проекте к ним относятся команда BLO. 
Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. Эти команды позволяют завершать работу с подпрограммой и возвращаться к основной программе, а также программно изменять признаки, установленные в ССП (слово состояния процессора). Формат команд показан на рисунке 5.
[image: рис]
Рисунок 5 - Формат команд работы с флагами
Разряды с 0 по 3 управляют установкой соответствующих признаков, а разряд 4 указывает на значение устанавливаемых признаков.
Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в формате 16-разрядного слова (-32768 - 32767). Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде.
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[bookmark: _Toc138421686]1.2 Способы адресации
Адресация одного операнда определяется парой «Метод – Номер регистра». Код метода адресации занимает в команде 3 разряда. Номер регистра занимает также 3 бита. В данном курсовом проекте рассматриваются 4 режима адресации: прямая автоинкрементная (2), прямая автодекрементная адресация (4), косвенная автодекрементная адресация (5) и косвенная индексация (7).
Прямая автоинкрементная адресация (режим 2, символическое обозначение (R)+). Регистр R содержит адрес операнда, после обработки которого содержимое регистра R увеличивается на 1, если операнд – байт, и на 2, если операнд – слово. Порядок обращения к операнду показан на рис.6.
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Рисунок 6 - Прямая автоинкрементная адресация (режим 2)


Прямая автодекрементная адресация (режим 4, символическое обозначение  –(R)). После обращения к операнду содержимое регистра уменьшается на 1 для байтовых операций или на 2 для операции над числами, а затем используется в качестве адреса (рис. 7).
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Рисунок 7 - Прямая автодекрементная адресация (режим 4)


Косвенная автодекрементная адресация (режим 5, символическое обозначение @(R)). Содержимое регистра R уменьшается на 2, а затем используется как адрес адреса операнда (рис. 8).
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Рисунок 8 - Косвенная автодекрементная адресация (режим 5)


Косвенная индексация (режим 7, символическое обозначение @X(R)). Вычисленное как сумма смещения и базы число используется как адрес адреса операнда (рис. 9).
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Рисунок 9 - Косвенная индексация (режим 7)


[bookmark: _Toc374588008][bookmark: _Toc138421687]2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд
Разработку алгоритма работы процессора, эмулирующего систему команд микро-ЭВМ PDP-11, начнём с установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Так ЭВМ PDP-11 имеет восемь программно-доступных регистров общего назначения (РОНов), два из которых имеют целевое назначение: 
R6 - указатель стека, 
R7 - счетчик команд. 
Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и PDP-11. PDP-11 имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как К1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации установим следующее соответствие, представленное в таблице 1.
Таблица 1 – Соответствие регистров PDP-11 и К1804
	PDP-11
	K1804

	R1
	R1

	R2
	R2

	R3
	R3

	R4
	R4

	R5
	R5

	R6
	R6

	R7
	R7

	БР1
	R11

	БР2
	R12

	РСП
	R15



Остальные регистры БИС КМ1804ВС1 (R8-R14) будем использовать для хранения промежуточных результатов. Так, например, для временного хранения первого операнда будем использовать регистр R11, а для хранения второго – регистр R12.
Список и содержание команд приведены в таблице 2, при этом приняты следующие условные обозначения:
( ) – содержимое ячейки или регистра;
src – ячейка – источник;
R – регистр общего назначения;
SS, DD – адреса ячеек;
XX - смещение (8 разрядов);
 – пересылка;
 – занесение в стек и извлечение из стека.
Таблица 2 – Описание команд процессора
	Команда
	Код
	Наименование
	Содержание
	Флаги

	
	
	
	
	N
	Z
	V
	C

	BIT(B)
	.3SSDD
	(src)/\(dst)
	Проверка разрядов
	+
	+
	0
	-

	BLO
	1034XXX
	УП, если перенос
	С=1
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc374588009]
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На рисунке 10 представлен алгоритм выполнения команды BIT. Над операндами, записанными в регистрах R12 и R11, производится проверка разрядов. Далее производится формирование флагов, запись результата не производится.


Рисунок 10 – Алгоритм выполнения команды BIT
[bookmark: _Toc374588011][bookmark: _Toc374588010]
[bookmark: _Toc138421689]2.3 Команда BLO
На рисунке 11 изображен алгоритм выполнения операции BLO. Эта команда относится к уровню 3 и выполняет смещение СК на необходимое число, если флаг C равен 1.


Рисунок 11 – Алгоритм выполнения команды BLO


[bookmark: _Toc374588013][bookmark: _Toc138421690][bookmark: _Toc374588014]3 Листинг микропрограммы                   
Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   1    121   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
   2    123   1   7   1   7   0   0   0   4   0   1   0   0   2   0
   3      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   7   0   0   0
   4      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
   5     13   2  10   3   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
   6      2   2  11   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
   7      2   2  12   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  10     25   2  13   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  11      2   2  14   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  12     27   2  15   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  13     32   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  14     62   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  15    112   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  16      2   0   7  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  25    151   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  26      2   0   7  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  27    161   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
  30      2   0   7  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  32    361   2   0   2   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  33      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  34    123   1   7   1  30  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
  35      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  36      2   0   0  16  30  30   0   0   5   0   3   2   0   0   0
  37     33   0   0  17   0  13   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  40      2   0   0  16  30  30   0   1   5   1   3   2   0   0   0
  41    123   1   7   1  30  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
  42      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  43     33   0   0  17   0  13   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  46      2   0   0  16  30  30   0   1   5   1   3   2   0   0   0
  47    123   1   7   1  30  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
  50      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  51    123   1   7   1   0  13   0   0   7   0   1   0   0   2   0
  52      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  53     33   0   0  17   0  13   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  62    707   3   7   6   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  63      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  70    123   1   7   1  20  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
  71      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  72      2   0  10  16  20  20   0   0   5   0   3   2   0   0   0
  73     63   0  10  17   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  74      2   0  10  16  20  20   0   1   5   1   3   2   0   0   0
  75    123   1   7   1  20  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
  76      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
  77     63   0  10  17   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
 100    123   1   7   1   7  14   0   0   4   0   1   0   0   2   0
 101      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 102      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   2   2   0   0   0
 103    123   1   7   1  30  14   0   0   5   0   1   0   0   2   0
 104      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 105    123   1   7   1   0  10   0   0   7   0   3   0   0   2   0
 106      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 107     33   0  10  17   0  13   0   0   7   0   2   0   0   0   0
 112   1217   2   7   2   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 113      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 114    117   2  17   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 115    124   1   7   1  14  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0
 116    120   0   7  17   0  20   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 117      0   0   0  16  14  20   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 120      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 121   1700   0   0  16   0   6   0   0   7   0   3   2   0   0   0
 122   2000   1   7  12   0   7   0   0   7   0   3   2   0   0   0
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
 124      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
 151      0   0   0  16   0  13   0   0   7   0   3   0   0   0   0
 152    200   0   0  16  13   0   0   0   5   4   1   2   1   0   0
 153    156   0   2   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 154 177400   0   0  16  13  13   0   0   5   3   7   2   0   0   0
 155    157   0   0  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 156    377   0   0  16  13  13   0   0   5   4   7   2   0   0   0
 157   1400   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 160      0   1   7  12   0   6   0   0   0   0   1   0   0   0   0
 161   2370   3   7   6   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 162      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 262      2   0  10  16  20  20   0   1   5   1   3   2   0   0   0
 263    123   1   7   1  20  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
 264      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 265    123   1   7   1   0  13   0   0   7   0   1   0   0   2   0
 266      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 267     63   0  10  17   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
 300    123   1   7   1   7  14   0   0   4   0   1   0   0   2   0
 301      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 302      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   2   2   0   0   0
 303    123   1   7   1  20  14   0   0   5   0   1   0   0   2   0
 304      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 305    123   1   7   1   0  10   0   0   7   0   3   0   0   2   0
 306      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 307     63   0  10  17   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
 361     33   0   0  17  30  13   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 363     33   0   0  17   0  13   0   0   7   4   3   0   0   0   0
 365     34   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 367     33   0   0  17   0  13   0   0   7   4   3   0   0   0   0
 371     40   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 373     46   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 375     33   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 377    100   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 707     63   0   0  17  20  14   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 717     63   0   0  17  20  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
 727     70   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 737     63   0   0  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
 747     74   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 757    262   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 767     63   0   0  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
 777    300   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
1217    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1237    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1257    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1277   1300   0   0  17  13  14   0   0   1   4   0   0   1   0   0
1300 177761   0   0  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
1301      0   0   0  16   0  16   0   0   7   0   2   3   0   0   0
1302     14   0   0  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
1303    113   1   0  17  16  17   0   0   1   3   2   0   0   0   0
1317    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1337    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1357    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1377    113   0   7  17   0  14   0   0   7   4   3   0   0   0   0
1400    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1401    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1402    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1403    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1404    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1405    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1406    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1407    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1411      0   0   0  16  17   0   0   0   4   0   1   0   3   0   0
1412    160   1   0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1413    160   0   0  17  13   7   0   0   1   0   3   0   0   0   0
1600    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1601    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1602    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1603    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1604    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1605    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1606    160   0   7  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
1607   1411   0   0  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
2370    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2371    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2372    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2373    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2374    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2375    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2376    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
2377    162   0   7  17   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0
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Выполняемая программа представлена в таблице 4, исходные данные и предполагаемые результаты в таблице 5.
Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования
	№ команды
	Мнемоника
	Код
	Комментарии

	1
	BIT (R2)+, @X(R3)
	32273
	Проверка разрядов. Адресации:
Операнд 1: Прямая автоинкрементная адресация 
Операнд 2: Косвенная индексация

	2
	BLO 20
	103420
	Условный переход, если C=1


Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы
	Операция
	Регистр/Память
	До операции
	После операции

	1
	R1
	1302
	1304

	
	A(1302)
	110312
	110312

	
	R2
	1306
	1306

	
	R7
	2000
	2004

	
	A(2002)
	10000
	10000

	
	A(11306)
	70000
	70000

	
	A(70000)
	177026
	177026

	
	R15
	3
	11

	2
	R7
	2004
	2046

	
	R15
	11
	11



Адрес старта                    : 1
Адрес окончания моделирования   : 12
Количество тактов моделирования : 1000
Пошаговое моделирование
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =     0  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     2  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   1    121   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=     1
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =     0  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =     2
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121   1700   0   0  16   0   6   0   0   7   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=     2
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =     0  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =  1700
  YBC =  1700  CT  =     0  DBU =  1700  CMK =   123  RA  =  1700  ST0 =     2
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 122   2000   1   7  12   0   7   0   0   7   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=     3
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =  2000
  YBC =  2000  CT  =     0  DBU =  2000  CMK =     3  RA  =  2000  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     2  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    123   1   7   1   7   0   0   0   4   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=     4
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  2000  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     5
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     6
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     7
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     13   2  10   3   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :13  TAKT=     8
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC = 32273  CT  =     0  DBU =    13  CMK =    14  RA  =    13  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  13     32   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :32  TAKT=     9
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    32  CMK =    33  RA  =    32  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  32    361   2   0   2   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :365  TAKT=    10
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC = 32273  CT  =     0  DBU =    64  CMK =   366  RA  =    64  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 365     34   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :34  TAKT=    11
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC = 32273  CT  =     0  DBU =    34  CMK =    35  RA  =    34  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  34    123   1   7   1  30  13   0   0   4   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    12
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  1302  BI  = 32273  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC =  1302  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =    35
  ST1 =    14  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :35  TAKT=    13
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 32273  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    36  RA  =     0  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  35      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :36  TAKT=    14
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1302  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC = 32273
  YBC = 32273  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    37  RA  =     0  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  36      2   0   0  16  30  30   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :37  TAKT=    15
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  1304  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    40  RA  =     2  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  37     33   0   0  17   0  13   0   0   7   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :33  TAKT=    16
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    33  CMK =    34  RA  =    33  ST0 =    14
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  33      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :14  TAKT=    17
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =110312  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    15  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =    35  ST3 =    14  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  14     62   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :62  TAKT=    18
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    62  CMK =    63  RA  =    62  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  62    707   3   7   6   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :777  TAKT=    19
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =110312  CT  =     0  DBU =   673  CMK =  1000  RA  =   673  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 777    300   0   0  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :300  TAKT=    20
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  1302  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =110312  CT  =     0  DBU =   300  CMK =   301  RA  =   300  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    35  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 300    123   1   7   1   7  14   0   0   4   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    21
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  2002  BI  =110312  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =   301
  ST1 =    15  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :301  TAKT=    22
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =110312  RDO =     0  MAR =  2002  BI  = 10000  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   302  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   301  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 301      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :302  TAKT=    23
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 10000  RDO =     0  MAR =  2002  BI  = 10000  ZI  =     0  DBC =110312
  YBC =110312  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   303  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   301  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 302      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   2   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :303  TAKT=    24
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 10000  RDO =     0  MAR =  2002  BI  = 10000  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =   304  RA  =     2  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   301  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 303    123   1   7   1  20  14   0   0   5   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    25
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 10000  RDO =     0  MAR = 11306  BI  = 10000  ZI  =     0  DBC = 10000
  YBC = 11306  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =   304
  ST1 =    15  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :304  TAKT=    26
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 10000  RDO =     0  MAR = 11306  BI  = 70000  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   305  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   304  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 304      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :305  TAKT=    27
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 70000  RDO =     0  MAR = 11306  BI  = 70000  ZI  =     0  DBC = 10000
  YBC = 10000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   306  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   304  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 305    123   1   7   1   0  10   0   0   7   0   3   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    28
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 70000  RDO =     0  MAR = 70000  BI  = 70000  ZI  =     0  DBC = 70000
  YBC = 70000  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =   306
  ST1 =    15  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :306  TAKT=    29
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI = 70000  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   307  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 306      0   0  10  16   0   0   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :307  TAKT=    30
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC = 70000
  YBC = 70000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   310  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 307     63   0  10  17   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :63  TAKT=    31
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    63  CMK =    64  RA  =    63  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  63      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :15  TAKT=    32
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =177026  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    16  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =    15  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  15    112   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :112  TAKT=    33
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   112  CMK =   113  RA  =   112  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 112   1217   2   7   2   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1277  TAKT=    34
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =     0  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =177026  CT  =     0  DBU =  1064  CMK =  1300  RA  =  1064  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1277   1300   0   0  17  13  14   0   0   1   4   0   0   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1300  TAKT=    35
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     3  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =  1300  CMK =  1301  RA  =  1300  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1300 177761   0   0  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1301  TAKT=    36
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     1  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177761
  YBC =     1  CT  =     0  DBU =  7761  CMK =  1302  RA  =  7761  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1301      0   0   0  16   0  16   0   0   7   0   2   3   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1302  TAKT=    37
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =     1  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =    10
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  1303  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1302     14   0   0  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1303  TAKT=    38
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =     1  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =    14
  YBC =    10  CT  =     0  DBU =    14  CMK =  1304  RA  =    14  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1303    113   1   0  17  16  17   0   0   1   3   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :113  TAKT=    39
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =    10  CT  =     0  DBU =   113  CMK =   114  RA  =   113  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 113      0   1   7  12   0   6   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :16  TAKT=    40
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =177026  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    17  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =    16  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  16      2   0   7  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    41
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR = 70000  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =177026  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =    16  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    123   1   7   1   7   0   0   0   4   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    42
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =177026  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    43
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  = 32273
  RDI =177026  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    44
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2004  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =177026
  YBC =177026  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    45
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2006  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     13   2  10   3   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    46
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =103420  CT  =     0  DBU =    13  CMK =     7  RA  =    13  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   6      2   2  11   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=    47
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    10  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   7      2   2  12   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=    48
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    11  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  10     25   2  13   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :25  TAKT=    49
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =    25  CMK =    26  RA  =    25  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  25    151   1   7   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :151  TAKT=    50
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =110312
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =   151  CMK =   152  RA  =   151  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 151      0   0   0  16   0  13   0   0   7   0   3   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :152  TAKT=    51
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =103420
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =103420  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   153  RA  =     0  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    10  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 152    200   0   0  16  13   0   0   0   5   4   1   2   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :153  TAKT=    52
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =103420
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =   200
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   200  CMK =   154  RA  =   200  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 153    156   0   2   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :156  TAKT=    53
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =103420
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =   156  CMK =   157  RA  =   156  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 156    377   0   0  16  13  13   0   0   5   4   7   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :157  TAKT=    54
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =   377
  YBC =    20  CT  =     0  DBU =   377  CMK =   160  RA  =   377  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 157   1400   0   0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1607  TAKT=    55
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =  1607  CMK =  1610  RA  =  1607  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1607   1411   0   0  17   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1411  TAKT=    56
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =  1411  CMK =  1412  RA  =  1411  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1411      0   0   0  16  17   0   0   0   4   0   1   0   3   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1412  TAKT=    57
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =    11  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  1413  RA  =     0  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1412    160   1   0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1413  TAKT=    58
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2006  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =   160  CMK =  1414  RA  =   160  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1413    160   0   0  17  13   7   0   0   1   0   3   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :160  TAKT=    59
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =  2046  CT  =     0  DBU =   160  CMK =   161  RA  =   160  ST0 =    26
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 160      0   1   7  12   0   6   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :26  TAKT=    60
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    27  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =    26  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  26      2   0   7  17   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    61
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2004  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =103420  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =    26  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    123   1   7   1   7   0   0   0   4   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :123  TAKT=    62
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =103420  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =  2046  CT  =     0  DBU =   123  CMK =   124  RA  =   123  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   306  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 123      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    63
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =103420
  RDI =103420  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   0   0  16   0   0   0   0   7   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    64
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2046  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =103420
  YBC =103420  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   0   0  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    65
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2050  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     13   2  10   3   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    66
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =     1  CT  =     0  DBU =    13  CMK =     7  RA  =    13  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   6      2   2  11   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=    67
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    10  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   7      2   2  12   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=    68
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    11  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  10     25   2  13   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :11  TAKT=    69
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =    25  CMK =    12  RA  =    25  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  11      2   2  14   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :12  TAKT=    70
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =    13  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  12     27   2  15   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :27  TAKT=    71
  R0  =     0  R1  =     0  R2  =  1304  R3  =  1306  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1700  R7  =  2050  R10 = 70000  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    40
  R14 =177026  R15 =     0  R16 =    10  R17 =    11  RQ  =110002  RK  =     1
  RDI =     1  RDO =     0  MAR =  2046  BI  =     1  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =110002  CT  =     0  DBU =    27  CMK =    30  RA  =    27  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   306  ST3 =     3  PSW =    11  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Окончание моделирования



Контрольный просчет
На 35 такте выполняется операция BIT, результат операции не сохраняется, но формируются флаги. Проверим правильность работы с помощью ручного просчета. Операция BIT выполняет проверку разрядов. 
На 34 такте в БР1 хранится число 110312, а в БР2 хранится число 177026. 
Произведем проверку разрядов:
БР1 ^ БР2 = 110312 ^ 177026 = 110002. Флаг N = 1. 
На 39 такте R17 = 11, а N = 1. 
Данный ответ совпал с нашим ручным просчетом. 
Проверим правильность работы команды BLO. Данная команда осуществляет условный переход, если C=1. Флаг C в результате операции BIT не изменен. Код команды BLO 103420, смещение (20) указано в словах, если перевести в байты получится 20 * 2 = 40. СК (R7) до выполнения команды равен 2004, после выполнения он будет равен 2004 + 2 + 40 = 2046.  
На 43 такте видно, что в BI введен код операции BLO (103420).
На 54 такте видно, что в БР1 (R13) находится смещение в байтах (40).
На 58 такте проверяется флаг C.  На 59 такте выполняется условный переход, к содержимому СК (R7) прибавляется содержимое БР1 (R13). R7 = 2006 + 40 = 2046.
Данное значение совпало с нашим расчётом.
В результате данных проверок можно сделать вывод, что программа работает правильно.



[bookmark: _Toc374588015][bookmark: _Toc138421692]Заключение
Целью курсового проектирования являлось разработка процессора универсальной ЭВМ. Процессор разрабатывался на основе микропроцессорного комплекта К1804. В качестве системы команд была использована система команд микро-ЭВМ PDP-11. То есть было произведено эмулирование этой системы команд на разрабатываемом микропроцессоре.
Разработка включала в себя изучение состава программно-доступных регистров реализуемого процессора, форматы и содержание заданного набора команд, особенности адресации к памяти. Была изучена архитектура базовой микро-ЭВМ на БИС серии К1804, на которой эмулируется заданная система команд, принципы работы БИС. Был разработан алгоритм выполнения операций в процессоре. По разработанной схеме алгоритма производилось составление диаграмм микропрограммной логики, показывающих, как конкретно описанные последовательности микроопераций реализуются в среде базовой микро ЭВМ. 
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