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[bookmark: _Toc374587999][bookmark: _Toc137563391]Список используемых сокращений
 БМУ – блок микропрограммного управления
 БОД – блок обработки данных
 БР – буферный регистр
 ВОП – выборка операнда
 ДВК – дешифрация и выполнение команд
 ДМЛ – диаграммы микропрограммной логики
 ЗР – запись результата
 ЗУ – запоминающее устройство
 П/П – подпрограмма
 РК – регистр команд
 РОН – регистр общего назначения
 РСП – регистр состояния процессора
 СК – счетчик команд
 УС – указатель стека
 Ур – уровень
 ФССП – формирование слова состояния процессора


[bookmark: _Toc374588000][bookmark: _Toc137563392]Введение
Целями курсового проектирования являются:
· изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;
· изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.
Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804
Технические характеристики проектируемого процессора:
· Разрядность данных – 16;
· Разрядность адреса – 16;
Формат команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 (“Электроника-60”), команды, подлежащие разработке: CMP, TST, BLE, TRAP, CLC, WAIT.
Способы адресации – 4, 6, 1, 5.


[bookmark: _Toc374588001][bookmark: _Toc137563393]1 Форматы команд и данных процессора
[bookmark: _Toc374588002][bookmark: _Toc137563394]1.1 Форматы команд
Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.
Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трёхбитовым полем (биты 14, 13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 –четырёхбитовым полем (биты 15, 10, 9, 8); уровень 4 – двухбитовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 –трёхбитовым полем (биты 2, 1, 0) – все они представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пять основных уровней команд
Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.
Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов при выполнении команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1.Формат двухадресных команд приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Формат двухадресных команд
В данном курсовом проекте к двухадресным командам относится команда CMP.
Команды уровня 2.1 имеют формат «полтора адреса», например, командаJSR), т.е. под адрес первого операнда в формате отводится всего три разряда (для задания номера регистра), а для адреса второго операнда выделяется, как обычно, шесть разрядов.Формат одноадресных команд приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3–Формат команд «полтора адреса»


Команды уровня 2.2 – одноадресные команды арифметико-логической группы.Формат одноадресных команд приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Формат одноадресных команд
В данном курсовом проекте к одноадресным командам относится командаTST.
Уровень 3 – это 15 команд условного перехода.Команды передачи управления выполняют условные и безусловные переходы (ветвление) по адресу, содержащемуся в команде. Формат команд показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Формат команд условного перехода
В данном курсовом проекте к ним относятся командаBLE.
Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. Эти команды позволяют завершать работу с подпрограммой и возвращаться к основной программе, а также программно изменять признаки, установленные в ССП (слово состояния процессора). Формат команд показан на рисунке 6.
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Рисунок 6- Формат команд работы с флагами
Разряды с 0 по 3 управляют установкой соответствующих признаков, а разряд 4 указывает на значение устанавливаемых признаков.
В данном курсовом проекте к этимкомандам относится командаCLC.
Уровень 5 – команды общего назначения.
В данном курсовом проекте к этимcкомандам относится командыWAIT и TRAP.
Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в формате 16-разрядного слова (-32768 - 32767). Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде.
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[bookmark: _Toc137563395]1.2 Способы адресации
Адресация одного операнда определяется парой «Метод – Номер регистра». Код метода адресации занимает в команде 3 разряда. Номер регистра занимает также 3 бита. В данном курсовом проекте рассматриваются 4 режима адресации:прямая автодекрементная адресация (4), индексная адресация (6), прямая регистровая (1) и косвенная автодекрементная адресация (5).
Прямая автодекрементная адресация (режим 4, символическое обозначение –(R)). После обращения к операнду содержимое регистра уменьшается на 1 для байтовых операций или на 2 для операции над числами, а затем используется в качестве адреса (рис.7).
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Рисунок 7 - Прямая автодекрементная адресация (режим 4)

Индексная (режим 6, символическое обозначение Х(R)). Адрес вычисляется как сумма содержимого регистра R ("базы") и слова X, следующего за командой ("смещения" или "индексного слова"). Команда, таким образом, будет состоять из 2 или 3 слов, размещённых в последовательных ячейках памяти. (рис.8).
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Рисунок 8–Индексная адресация (режим 6)

Косвенная регистровая адресация (режим 1, символическое обозначение (R) или @R). Содержимое регистра R является адресом операнда (рис. 9).
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Рисунок 9 - Косвенная регистровая адресация (режим 1)


Косвенная автодекрементная адресация (режим 5, символическое обозначение @(R)). Содержимое регистра R уменьшается на 2, а затем используется как адрес адреса операнда (рис.10).
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Рисунок 10–Косвенная автодекрементная адресация (режим 5)


[bookmark: _Toc374588008][bookmark: _Toc137563396]2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд
Разработку алгоритма работы процессора, эмулирующего систему команд микро-ЭВМ PDP-11, начнём с установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Так ЭВМ PDP-11 имеет восемь программно-доступных регистров общего назначения (РОНов), два из которых имеют целевое назначение: 
R6 - указатель стека, 
R7 - счетчик команд. 
Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и 
PDP-11. PDP-11 имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как К1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации установим следующее соответствие, представленное в таблице 1.

	PDP-11
	K1804

	R1
	R1

	R2
	R2

	R3
	R3

	R4
	R4

	R5
	R5

	R6
	R6

	R7
	R7

	БР1
	R10

	БР2
	R11

	РСП
	R15


Таблица 1 – Соответствие регистров PDP-11 и К1804
Остальные регистры БИС КМ1804ВС1 (R8-R14) будем использовать для хранения промежуточных результатов. Так, например, для временного хранения первого операнда будем использовать регистр R10, а для хранения второго – регистр R11.
Список и содержание команд приведены в таблице2,при этом приняты следующие условные обозначения:
( ) – содержимое ячейки или регистра;
src – ячейка – источник;
dst– ячейка – приемник;
R – регистр общего назначения;
SS, DD – адреса ячеек;
XX - смещение (8 разрядов);
 – пересылка;
 – занесение в стек и извлечение из стека.
	Команда
	Код
	Наименование
	Содержание
	Флаги

	
	
	
	
	N
	Z
	V
	C

	CMP(B)
	.2SSDD
	Сравнение
	(src) ←(dst) - (src)
	+
	+
	+
	+

	TST(B)
	.057DD
	Проверка
	(dst)← (dst)
	+
	+
	0
	0

	BLE
	1034XXX
	УП, если≤0 
	Z\/(N∀V)=1
	-
	-
	-
	-

	TRAP
	104400
	Командное прерывание
	↓(УС)←РСП
↓(УС)←СК
СК←(34);РСП←(36)
	-
	-
	-
	-

	CLC
	000241
	Очистка C
	Очистка разряда переноса “C”
	-
	-
	-
	0

	WAIT
	000001
	Ожидание
	Процессор ждёт 
внешних 
прерываний
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc374588009][bookmark: _Toc137563397]Таблица 2– Описание команд процессора

2.1 Команда CMP
На рисунке 11 представлен алгоритм выполнения команды CMP. Над операндами, записанными в регистрах R10 и R11, производиться операция вычитанияиз регистраR11 вычитают содержимое регистраR10, результат операции заноситься в регистр R10. Далее производится формирование флагов и запись результата.
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Рисунок 11 – Алгоритм выполнения команды CMP
[bookmark: _Toc374588011][bookmark: _Toc374588010]
[bookmark: _Toc137563398]2.2 Команда BLE
На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции BLE. Эта команда относится к уровню 3 и выполняет смещение СК на необходимое число, если Z \/ (N⊕V) равно 0.
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Рисунок 12– Алгоритм выполнения команды BLE



[bookmark: _Toc137563399]2.3 Команда TRAP
На рисунке 13 изображен алгоритм выполнения команды TRAP. Эта команда совершает вызов программного прерывания по закреплённому вектору. 
[image: ]
Рисунок 13 – Алгоритм выполнения операции TRAP.



[bookmark: _Toc374588013][bookmark: _Toc137563400][bookmark: _Toc374588014]3 Листинг микропрограммы
[bookmark: _Toc137563401]AddrM1  M2M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
   3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
   4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
   5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   6     21   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  10     23   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  11    120   2  14   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  12    120   2  15   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
  21     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  22    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  23     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  24    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0
  34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
  35 177400   1   7  16  14  14   0   0   5   3   7   2   0   0   0
  36     40   1   7  17  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
  37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0
  40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0
 104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0
 105    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0
 110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 123      2   1  13   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 124    130   1   7   1   0   7   0   0   7   0   0   0   0   0   0
 125      2   1   7  17   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 130      1   1   7  12   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 200      1   1   7  16  30  30   0   0   5   1   2   2   0   0   0
 201      0   1   7  16  30  30   0   0   3   0   1   2   0   2   0
 202    101   1   7   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 203      0   1   7  16   0  12   0   0   7   0   0   4   0   3   0
 204    232   1   7  17  30  12   0   0   7   0   2   0   0   3   0
 220      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 232      0   1   7  12  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
 234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0
 331    336   0   2   3   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
 332    335   0   3   3   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
 333    336   1   1   3   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
 334    340   1   2  17   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
 335    334   0   1   3   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
 336    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0
 340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 361    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 363    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 365    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 367    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 371    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 373    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 375    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 377    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 500      0   1   7  16   0  20   0   0   3   0   1   2   0   2   0
 501    101   1   7   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 502      0   1   7  16   0  12   0   0   7   0   0   4   0   3   0
 503    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
 617    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 637      0   1   7  16   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 657      0   1   7  16  13  12   0   1   1   2   3   0   1   0   0
 660 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
 661      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0
 662     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
 663      0   1   7  16  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0
 664    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0
 665    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 677    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 717    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 737    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 757    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 777    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1307    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1317    500   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1327    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1337    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1347    500   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1357    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1367    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1377    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1570    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1571    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1572    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1573    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1574    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1575    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1577    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1700    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1771    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1772    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1773    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1774    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1775    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1776    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1777    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2077   2300   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2300      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
2301      0   1   7  16   6   6   0   0   5   0   1   2   0   2   0
2302    110   1   7   1   6   6   0   0   5   0   0   0   0   0   0
2303      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
2304      0   1   7  16   6   6   0   0   5   0   1   2   0   2   0
2305    110   1   7   1   6   6   0   0   5   0   0   0   0   0   0
2306    670   1   7  16   7   7   0   0   7   0   3   2   0   0   0
2307      1   1   7  16  17  17   0   0   7   0   3   2   0   0   0
2310    220   1   7  17  12  13   0   0   7   0   1   2   0   0   0



4 Протокол отладки
Выполняемая программа представлена в таблице 4, исходные данные и предполагаемые результаты в таблице 5.
	№ команды
	Мнемоника
	Код
	Комментарии

	1
	CMPsrc(R0)
dst(R1)
	.24011
	Проверка разрядовадресации:
Операнд 1: Прямая автодекрементная адресация
Операнд 2: Косвенная регистровая адресация

	2
	BLE 55
	003455
	УП, если≤0

	3
	TRAP
	104400
	Командное прерывание


Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования
	Операция
	Регистр/Память
	До операции
	После операции

	1
	R7
	1000
	1002

	
	R0
	62
	60

	
	R1
	36
	36

	
	src(R12)
	55
	0

	
	dst(R13)
	55
	55

	
	R17
	0
	5

	2
	R7
	1002
	1136

	
	R17
	5
	5

	3
	R7
	1136
	670

	
	R17
	5
	1

	
	R6
	2030
	2024



Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы




Адрес старта                    : 1
Адрес окончания моделирования   : 0
Количество тактов моделирования : 1000
Пошаговое моделирование
R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     2  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :100  TAKT=     1
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   100  CMK =   101  RA  =   100  ST0 =     2
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=     2
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     3  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     2  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=     3
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
RDI =     0  RDO =     0  MAR =  1000  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     4
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     5
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     6
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :14  TAKT=     7
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =    15  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :30  TAKT=     8
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    30  CMK =    31  RA  =    30  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :371  TAKT=     9
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC = 24011  CT  =     0  DBU =    50  CMK =   372  RA  =    50  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
371    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :200  TAKT=    10
  R0  =    62  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
YBC=  1002  CT  =     0  DBU =   200  CMK =   201  RA  =   200  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
200      1   1   7  16  30  30   0   0   5   1   2   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :201  TAKT=    11
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =  1000  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =    62  CT  =     0  DBU =     1  CMK =   202  RA  =     1  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     1  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
201      0   1   7  16  30  30   0   0   3   0   1   2   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :202  TAKT=    12
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =    60  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =    60  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   203  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
202    101   1   7   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    13
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI = 24011  RDO =     0  MAR =    60  BI  = 24011  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   203
  ST1 =    15  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :203  TAKT=    14
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC = 24011
  YBC = 24011  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   204  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
203      0   1   7  16   0  12   0   0   7   0   0   4   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :204  TAKT=    15
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   205  RA  =     0  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
204    230   1   7  17  30  12   0   0   7   0   2   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :230  TAKT=    16
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    60  CT  =     0  DBU =   230  CMK =   231  RA  =   230  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :15  TAKT=    17
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    16  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   203  ST3 =    15  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :50  TAKT=    18
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    50  CMK =    51  RA  =    50  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1317  TAKT=    19
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =  1011  CMK =  1320  RA  =  1011  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1317    500   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :500  TAKT=    20
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    60  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =   500  CMK =   501  RA  =   500  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
500      0   1   7  16   0  20   0   0   3   0   1   2   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :501  TAKT=    21
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =    36  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   502  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   203  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
501    101   1   7   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    22
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   502
  ST1 =    16  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :502  TAKT=    23
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   503  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
502      0   1   7  16   0  12   0   0   7   0   0   4   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :503  TAKT=    24
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   504  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
503    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :232  TAKT=    25
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    60  CT  =     0  DBU =   232  CMK =   233  RA  =   232  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
232      0   1   7  12  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :16  TAKT=    26
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    60  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    17  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   502  ST3 =    16  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :70  TAKT=    27
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    70  CMK =    71  RA  =    70  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :657  TAKT=    28
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =    55  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   450  CMK =   660  RA  =   450  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
657      0   1   7  16  13  12   0   1   1   2   3   0   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :660  TAKT=    29
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   661  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     1
  C16 =     1  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
660 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :661  TAKT=    30
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =177760
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =  7760  CMK =   662  RA  =  7760  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
661      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :662  TAKT=    31
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =     5
  YBC =     5  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   663  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
662     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :663  TAKT=    32
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     0  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    17
  YBC =     5  CT  =     0  DBU =    17  CMK =   664  RA  =    17  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
663      0   1   7  16  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :664  TAKT=    33
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =     5  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   665  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   502  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
664    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :102  TAKT=    34
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    56  CT  =     0  DBU =   102  CMK =   103  RA  =   102  ST0 =   665
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     1
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :103  TAKT=    35
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =     0  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   105  CMK =   104  RA  =   105  ST0 =   665
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0
Адрес следующей микрокоманды :110  TAKT=    36
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   110  CMK =   111  RA  =   110  ST0 =   104
  ST1 =   665  ST2 =    17  ST3 =     0  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :104  TAKT=    37
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   105  RA  =     0  ST0 =   665
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :107  TAKT=    38
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   107  CMK =   110  RA  =   107  ST0 =   665
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :665  TAKT=    39
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   666  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
665    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :234  TAKT=    40
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =   234  CMK =   235  RA  =   234  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :17  TAKT=    41
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    20  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    17  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    42
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    17  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    43
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    17  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    44
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    17  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    45
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =    36  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    17  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    46
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =    55  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =    55  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =  1002  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    47
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  = 24011
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =    55
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    48
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    49
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    50
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
6     21   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=    51
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    21  CMK =    10  RA  =    21  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=    52
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    11  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
10     23   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :23  TAKT=    53
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    23  CMK =    24  RA  =    23  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
23     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :32  TAKT=    54
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =    32  CMK =    33  RA  =    32  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :33  TAKT=    55
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =  3455  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =    60  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    34  RA  =     0  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :34  TAKT=    56
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =  3455  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =   200
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   200  CMK =    35  RA  =   200  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :37  TAKT=    57
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =  3455  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =    37
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    37  CMK =    40  RA  =    37  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :40  TAKT=    58
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =   377
  YBC =    55  CT  =     0  DBU =   377  CMK =    41  RA  =   377  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1577  TAKT=    59
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  3455  CT  =     0  DBU =  1407  CMK =  1600  RA  =  1407  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1577    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :330  TAKT=    60
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =   330  CMK =   331  RA  =   330  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0
Адрес следующей микрокоманды :331  TAKT=    61
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =    55  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =     5  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   332  RA  =     0  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
331    336   0   2   3   0   7   0   0   3   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :336  TAKT=    62
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =   336  CMK =   337  RA  =   336  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
336    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :340  TAKT=    63
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =   132  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   341  RA  =   340  ST0 =    24
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :24  TAKT=    64
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1136  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    25  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    24  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
24    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    65
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    24  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    66
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    24  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    67
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    24  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    68
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1002  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =    24  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    69
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =  3455  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =  3455  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  1136  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    70
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =  3455
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =  3455
  YBC =  3455  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    71
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1136  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    72
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  1140  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    73
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
6     21   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :21  TAKT=    74
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =    21  CMK =    22  RA  =    21  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   665  ST3 =     3  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
21     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :60  TAKT=    75
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =  1004  CT  =     0  DBU =    60  CMK =    61  RA  =    60  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2077  TAKT=    76
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =104400  CT  =     0  DBU =  2000  CMK =  2100  RA  =  2000  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2077   2300   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2300  TAKT=    77
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2030  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =  1140  CT  =     0  DBU =  2300  CMK =  2301  RA  =  2300  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2300      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2301  TAKT=    78
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2026  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  1136  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =  2030  CT  =     0  DBU =     1  CMK =  2302  RA  =     1  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     1  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2301      0   1   7  16   6   6   0   0   5   0   1   2   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :2302  TAKT=    79
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2026  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =  1004  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2026  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  2026  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  2303  RA  =     0  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   665  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2302    110   1   7   1   6   6   0   0   5   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :110  TAKT=    80
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2026  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106426  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2026  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =106426  CT  =     0  DBU =   110  CMK =   111  RA  =   110  ST0 =  2303
  ST1 =    22  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2303  TAKT=    81
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2026  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106426  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2026  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =104400  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  2304  RA  =     0  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2303  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2303      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2304  TAKT=    82
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106426  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2026  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =  2026  CT  =     0  DBU =     1  CMK =  2305  RA  =     1  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2303  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     1  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2304      0   1   7  16   6   6   0   0   5   0   1   2   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :2305  TAKT=    83
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106426  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  2024  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  2306  RA  =     0  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2303  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2305    110   1   7   1   6   6   0   0   5   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :110  TAKT=    84
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =106424  CT  =     0  DBU =   110  CMK =   111  RA  =   110  ST0 =  2306
  ST1 =    22  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2306  TAKT=    85
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =  1140  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =104400  CT  =     0  DBU =     0  CMK =  2307  RA  =     0  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2306  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2306    670   1   7  16   7   7   0   0   7   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2307  TAKT=    86
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     5  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =   670
  YBC =   670  CT  =     0  DBU =   670  CMK =  2310  RA  =   670  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2306  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2307      1   1   7  16  17  17   0   0   7   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2310  TAKT=    87
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =     1  CT  =     0  DBU =     1  CMK =  2311  RA  =     1  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2306  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2310    220   1   7  17  12  13   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :220  TAKT=    88
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =   220
  YBC =   220  CT  =     0  DBU =   220  CMK =   221  RA  =   220  ST0 =    22
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =  2306  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
220      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :22  TAKT=    89
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =   670  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    23  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =  2306  ST3 =    22  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
22    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    90
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =106424  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =  2306  ST3 =    22  PSW =     5  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :0  TAKT=    91
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106424  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =106424  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     1  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =  2306  ST3 =    22  PSW =     5  FLG =     1  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

AddrM1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
0      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :0  TAKT=    92
  R0  =    60  R1  =    36  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  2024  R7  =   670  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =    55
  R14 =   132  R15 =     0  R16 =     5  R17 =     1  RQ  =106504  RK  =104400
RDI =104400  RDO =    55  MAR =  2024  BI  =104400  ZI  =     0  DBC =104400
  YBC =106504  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     1  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =  2306  ST3 =    22  PSW =     5  FLG =     1  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Окончание моделирования







Контрольный просчёт
На5 такте видно, что в РКзаписался код операции CMP(24011).
На 29 такте выполняется операцияCMP, результат операции сохранился в БР2. Проверим правильность работы с помощью ручного просчета:
Операция CMPвыполняет вычитаниеоперанда, хранящегося в БР1, из операнда, хранящегося в БР2, и формирует флаги.
На 28 такте в БР1 хранится число 55 и в БР2 хранится число 55. 
Произведем вычитание: БР1 = БР2-БР1=558+558=101 1012-101 1012= = 0.
На 29 такте в БР1 записалось число 0. Так же поднялись Zи C флаги. Данный ответ совпал с ручным просчётом. 

Проверим правильность работы команды BLЕ. Данная командаосуществляетусловный переход, если Z\/(N∀V) = 1. Флаг Zв результате операции CMP был изменен на 1, при этом флагиN и V все так же равны 0. Код команды BLЕ 003455, смещение (55) указано в словах, если перевести в байты получится 558 * 2 = 1328. СК (R7)до выполнения команды равен 1002, после выполнения он будет равен 10028 + 28+1328=11368.  
На 48 такте видно, что вРКзаписался код операции BLЕ (003455).
На 58 такте видно, что в (R14)находится смещение в байтах (132).
На 62 такте проверяется флаг Z.
На 63 такте выполняется условный переход, к содержимому СК (R7)прибавляется содержимое (R14).
R7 = 10048 + 1328 = 11368.
Данное значение совпало с ручным расчётом.

Проверим правильность работы команды TRAP. Данная командаосуществляетпереход к обработчику прерывания.
На 71 такте видно, что вРКзаписался код операции TRAP(104400).
На 86 такте видно, что в CK(R7)адрес был измененна (670).
На 87 такте видно, что в РСП(R17)адрес был изменен на (1).
Так же видно, что УС(R6) после выполнения команды был уменьшен на 4.
В результате данных проверок можно сделать вывод, что программа работает правильно.

[bookmark: _Toc374588015][bookmark: _Toc137563402]Заключение
Целью курсового проектирования являлось разработка процессора универсальной ЭВМ. Процессор разрабатывался на основе микропроцессорного комплекта К1804. В качестве системы команд была использована система команд микро-ЭВМ PDP-11. То есть было произведено эмулирование этой системы команд на разрабатываемом микропроцессоре.
Разработка включала в себя изучение состава программно-доступных регистров реализуемого процессора, форматы и содержание заданного набора команд, особенности адресации к памяти. Была изучена архитектура базовой микро-ЭВМ на БИС серии К1804, на которой эмулируется заданная система команд, принципы работы БИС. Был разработан алгоритм выполнения операций в процессоре. По разработанной схеме алгоритма производилось составление диаграмм микропрограммной логики, показывающих, как конкретно описанные последовательности микроопераций реализуются в среде базовой микро ЭВМ. 
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Приложение А. Главная схема алгоритма
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Приложение Б. Диаграммы микропрограммной логики
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