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[bookmark: _Toc374587999][bookmark: _Toc182382729]Список используемых сокращений
 БМУ – блок микропрограммного управления
 БОД – блок обработки данных
 БР – буферный регистр
 ВОП – выборка операнда
 ДВК – дешифрация и выполнение команд
 ДМЛ – диаграммы микропрограммной логики
 ЗР – запись результата
 ЗУ – запоминающее устройство
 П/П – подпрограмма
 РК – регистр команд
 РОН – регистр общего назначения
 РСП – регистр состояния процессора
 СК – счетчик команд
 УС – указатель стека
 Ур – уровень
 ФССП – формирование слова состояния процессора


[bookmark: _Toc374588000][bookmark: _Toc182382730]Введение
Целями курсового проектирования являются:
· изучение принципов работы и методов проектирования процессоров;
· изучение микропроцессорных БИС конкретных серий и выработка навыков практического проектирования микропроцессорных систем.
Содержанием курсового проектирования является разработка центрального процессора универсальной ЭВМ на схемотехнической базе микропроцессорного комплекта серии К1804
Технические характеристики проектируемого процессора:
· Разрядность данных – 16;
· Разрядность адреса – 16;
Формат команд – программная совместимость с ЭВМ типа PDP-11 (“Электроника-60”), команды, подлежащие разработке: BIT, INC, BHE, RTI, CLZ, NOP
Способы адресации – 2, 6, 1, 5.


[bookmark: _Toc374588001][bookmark: _Toc182382731]1 Форматы команд и данных процессора
[bookmark: _Toc374588002][bookmark: _Toc182382732]1.1 Форматы команд
Всю систему команд эмулируемой ЭВМ можно разбить на следующие подгруппы: команды пересылок, арифметические и логические операции, команды вызова и возврата из подпрограмм, команды работы с флагами, прочие команды.
Имеется пять основных уровней кодов. Уровень 1 задается трёхбитовым полем (биты 14, 13 и 12); уровень 2 – битом 11 кода команды; уровень 3 – четырёхбитовым полем (биты 15, 10, 9, 8); уровень 4 – двухбитовым полем (биты 7 и 6); уровень 5 – трёхбитовым полем (биты 2, 1, 0) – все они представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пять основных уровней команд
Дешифрация выполняется последовательно, начиная с уровня 1. Признаком перехода с одного уровня на другой является нулевая комбинация разрядов в соответствующем поле.
Команды уровня 1 – двухадресные. В большинстве из них бит 15 указывает, на какую границу настроен адрес (слова или 8-битового байта в слове). Исключением для уровня 1 является команда SOB, предназначенная для организации циклов. Процедура выборки операндов при выполнении команды SOB отличается от выборки операндов всех остальных команд уровня 1. Формат двухадресных команд приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Формат двухадресных команд
В данном курсовом проекте к двухадресным командам относится команда BIT.
Команды уровня 2 – одноадресные команды арифметико-логической группы. Формат одноадресных команд приведен на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Формат одноадресных команд
В данном курсовом проекте к одноадресным командам относится команда INC.
Уровень 3 – это 15 команд условного перехода. Команды передачи управления выполняют условные и безусловные переходы (ветвление) по адресу, содержащемуся в команде. Формат команд показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Формат команд условного перехода
В данном курсовом проекте к ним относятся команда BHE. 
Уровень 4 – команды работы с флагами и возврата из подпрограммы. Эти команды позволяют завершать работу с подпрограммой и возвращаться к основной программе, а также программно изменять признаки, установленные в ССП (слово состояния процессора). Формат команд показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Формат команд работы с флагами
Разряды с 0 по 3 управляют установкой соответствующих признаков, а разряд 4 указывает на значение устанавливаемых признаков.
В данном курсовом проекте к этим командам относится команда CLZ.
Уровень 5 – команды общего назначения.
В данном курсовом проекте к этим командам относится команда RTI,NOP.
Эмулируемая ЭВМ оперирует над данными, представленными в формате 16-разрядного слова (-32768 - 32767). Данные рассматриваются как целые числа, старший разряд знаковый, отрицательные числа представляются в дополнительном коде.
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[bookmark: _Toc182382733]1.2 Способы адресации
Адресация одного операнда определяется парой «Метод – Номер регистра». Код метода адресации занимает в команде 3 разряда. Номер регистра занимает также 3 бита. В данном курсовом проекте рассматриваются 4 режима адресации: Прямая автоинкрементная адресация (2) и индексная(6), Косвенная регистровая адресация (1) и косвенная автодекрементная адресация (5).
Прямая автоинкрементная адресация (режим 2, символическое обозначение (R)+). Регистр R содержит адрес операнда, после обработки 13 которого содержимое регистра R увеличивается на 1, если операнд – байт, и на 2, если операнд – слово. Порядок формирования адреса показан на (рис. 7).
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Рисунок 6 – Прямая автоинкрементная адресация (режим 2)

Индексная (режим 6, символическое обозначение Х(R)). Адрес вычисляется как сумма содержимого регистра R ("базы") и слова X, следующего за командой ("смещения" или "индексного слова"). Команда, таким образом, будет состоять из 2 или 3 слов, размещённых в последовательных ячейках памяти. Порядок формирования адреса показан на рис.9.
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Рисунок 7 - Индексная адресация (режим 6)



Косвенная регистровая адресация (режим 1, символическое обозначение (R) или @R). Содержимое регистра R является адресом операнда (рис. 8)
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Рисунок 8 - Косвенная регистровая адресация (режим 1)


Косвенная автодекрементная адресация (режим 5, символическое обозначение @(R)). Содержимое регистра R уменьшается на 2, а затем 16 используется как адрес адреса операнда рис.9.
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Рисунок 9 – Косвенная автодекрементная индексация (режим 5)


[bookmark: _Toc374588008][bookmark: _Toc182382734]2 Описание алгоритма работы процессора при выполнении заданных команд
Разработку алгоритма работы процессора, эмулирующего систему команд микро-ЭВМ PDP-11, начнём с установления соответствия между программно-доступной аппаратурой базовой и эмулируемой ЭВМ. Так ЭВМ PDP-11 имеет восемь программно-доступных регистров общего назначения (РОНов), два из которых имеют целевое назначение: 
R6 - указатель стека, 
R7 - счетчик команд. 
Микропроцессор К1804 имеет 16 РОНов той же разрядности, что и 
PDP-11. PDP-11 имеет 16-разрядный регистр состояния процессора (РСП), тогда как К1804 имеет 8-разрядный РСП. На основании этой информации установим следующее соответствие, представленное в таблице 1.

	PDP-11
	K1804

	R1
	R1

	R2
	R2

	R3
	R3

	R4
	R4

	R5
	R5

	R6
	R6

	R7
	R7

	БР1
	R10

	БР2
	R11

	РСП
	R15


Таблица 1 – Соответствие регистров PDP-11 и К1804
Остальные регистры БИС КМ1804ВС1 (R8-R14) будем использовать для хранения промежуточных результатов. Так, например, для временного хранения первого операнда будем использовать регистр R10, а для хранения второго – регистр R11.
Список и содержание команд приведены в таблице 2, при этом приняты следующие условные обозначения:
( ) – содержимое ячейки или регистра;
src – ячейка – источник;
R – регистр общего назначения;
SS, DD – адреса ячеек;
XX - смещение (8 разрядов);
 – пересылка;
 – занесение в стек и извлечение из стека.
	Команда
	Код
	Наименование
	Содержание
	Флаги

	
	
	
	
	N
	Z
	V
	C

	BIT(B)
	3SSDD
	Проверка разрядов
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	+
	+
	0
	-

	INC(B)
	.060DD
	Увеличение на 1
	src+1
	+
	+
	+
	+

	BHE
	1010XXX
	УП, если не 0
	Z\/С!=0
	-
	-
	-
	-

	RTI
	00004C
	Прерывание для 
восстановления
	↓ (УС)←РСП
 ↓(УС)←СК СК←(22);РСП←(24)
	-
	-
	-
	-

	CLZ
	000242
	Очистка V
	Очистка разряда переполнения
	-
	-
	0
	-

	NOP
	000000
	 Ожидание
	Процессор выполняет следующие
инструкции
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc374588009]Таблица 2 – Описание команд процессора
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На рисунке 10 представлен алгоритм выполнения команды BIT. Над операндами, записанными в регистрах R10 и R11, производится операция логического умножения. Далее производится формирование флагов и запись результата.
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 Рисунок 10 – Алгоритм выполнения команды BIT
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На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции CLZ. Эта команда относится к уровню 4 и выполняет очистку флага Z.


[bookmark: _Toc374588013]Рисунок 11 – Алгоритм выполнения команды CLZ







[bookmark: _Toc182382737]2.3 Команда RTI
На рисунке 12 изображен алгоритм выполнения операции RTI. Эта команда относится к уровню 5. Она выполняет возврат из прерывания.


Рисунок 12 – Алгоритм выполнения команды RTI




[bookmark: _Toc182382738][bookmark: _Toc374588014]3 Листинг микропрограммы
Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
   3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
   4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
   5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
   7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  11    120   2  14   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  12     26   2  15   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
  24     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  25    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  26     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  27    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
  30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
  33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0
  34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
  35 177400   1   7  16  14  14   0   0   5   3   7   2   0   0   0
  36     40   1   7  17  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
  37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0
  40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
  70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
 102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0
 104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0
 105    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0
 110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
 120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 123      2   1  13   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 124    130   1   7   1   0   7   0   0   7   0   0   0   0   0   0
 125      2   1   7  17   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 130      1   1   7  12   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
 132 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
 133      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0
 134     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
 135      0   1   7  12  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0
 200    230   1   7  17  30  12   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 201    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
 202      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 203      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   2   2   0   3   0
 204    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0
 205    101   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 206    207   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 207    230   1   7  17  30  12   0   0   7   0   2   0   0   3   0
 220     27   0   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 221      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
 222      0   1   7  16  17  17   0   0   1   5   2   2   1   0   0
 223      1   1   7  16   6   6   0   0   5   1   2   2   0   0   0
 224      0   1   7  16   7   7   0   0   1   5   2   2   0   0   0
 225     22   0   7  16   7   7   0   0   5   3   2   2   0   0   0
 226     24   0   7  16  17  17   0   0   5   3   2   2   0   0   0
 227    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 232      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0
 331    340   0   0   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 332    340   0   2   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 333    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0
 340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 361    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 363    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 365    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 367    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 371    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 373    201   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 375    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 377    230   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 500    232   1   7  17  20  13   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 501    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
 502      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 503      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   2   2   0   3   0
 504    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0
 505    101   1   7   1  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 506      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
 507    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
 617    234   1   7  17  12   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 637    234   1   7  17  12  13   0   0   4   0   3   0   0   0   0
 657    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 677    132   1   7   1  12  13   0   0   1   4   3   0   1   0   0
 700    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0
 701    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 717    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 737    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 757    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
 777    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1307    500   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1317    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1327    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1337    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1347    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1357    501   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1367    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1377    232   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1570    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1571    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1572    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1573    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1574    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1575    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1576    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1577    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1770    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1771    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1772    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1773    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1774    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1775    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1776    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
1777    340   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2077    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2377    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2477    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
2677    220   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0

[bookmark: _Toc182382739]4 Протокол отладки
Выполняемая программа представлена в таблице 4, исходные данные и предполагаемые результаты в таблице 5.
	№ команды
	Мнемоника
	Код
	Комментарии

	1
	BIT src(R0)
dst(R1)
	30051
	Пересылка. Адресации:
Операнд 2: Косвенная автодекрементная адресация
Операнд 6: Индексная

	2
	BHE 45
	001045
	Условный переход, если Z\/C!=0

	3
	CLZ
	000242
	Прерывание для восстановления


Таблица 4 – Тестирующая программа для моделирования
	Операция
	Регистр/Память
	До операции
	После операции

	1
	R7
	2000
	2002

	
	R0
	1000
	1000

	
	R1
	1234
	1232

	
	dst(R13)
	1234
	1234

	
	R15
	0
	0

	2
	R7
	2002
	2116

	
	R15
	0
	0

	3
	R15
	2
	0



Таблица 5 – Предполагаемые результаты выполнения тестирующей программы







Адрес старта                    : 1
Адрес окончания моделирования   : 0
Количество тактов моделирования : 100
Пошаговое моделирование
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     2  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   1    100   1   7   1   0   7   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :100  TAKT=     1
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   100  CMK =   101  RA  =   100  ST0 =     2
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 100      0   1   7  12   7   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=     2
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =     0  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  2000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     3  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     2  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=     3
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =     0  RDO =     0  MAR =  2000  BI  =     0  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =  2000  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     4
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     5
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2000  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     6
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :14  TAKT=     7
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =    15  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  14     30   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :30  TAKT=     8
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    30  CMK =    31  RA  =    30  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  30    361   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :361  TAKT=     9
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC = 30051  CT  =     0  DBU =    60  CMK =   362  RA  =    60  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 361    200   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :200  TAKT=    10
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =     0  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   200  CMK =   201  RA  =   200  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 200    230   1   7  17  30  12   0   0   4   0   3   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :230  TAKT=    11
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   230  CMK =   231  RA  =   230  ST0 =    15
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 230      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :15  TAKT=    12
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    16  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    15  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  15     50   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :50  TAKT=    13
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    50  CMK =    51  RA  =    50  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  50   1307   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1357  TAKT=    14
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC = 30051  CT  =     0  DBU =  1051  CMK =  1360  RA  =  1051  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1357    504   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :504  TAKT=    15
  R0  =  1000  R1  =  1234  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  2000  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   504  CMK =   505  RA  =   504  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 504      1   1   7  16  20  20   0   0   5   1   3   2   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :505  TAKT=    16
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  1232  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC =     1
  YBC =  1232  CT  =     0  DBU =     1  CMK =   506  RA  =     1  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     1  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 505    101   1   7   1  30   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    17
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI = 30051  RDO =     0  MAR =  1232  BI  = 30051  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   506
  ST1 =    16  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :506  TAKT=    18
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  1232  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC = 30051
  YBC = 30051  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   507  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   506  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 506      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :507  TAKT=    19
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  1232  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC =  3000
  YBC =  3000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   510  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   506  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 507    101   1   7   1  30  10   0   0   7   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    20
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  3000  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  3000  ZI  =     0  DBC =  3000
  YBC =  3000  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =   510
  ST1 =    16  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :510  TAKT=    21
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  3000
  YBC =  3000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   511  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 510      0   1   7  16  30  30   0   0   7   0   1   4   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :511  TAKT=    22
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =     0
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   512  RA  =     0  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 511    232   1   7  17  30  13   0   0   7   0   2   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :232  TAKT=    23
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   232  CMK =   233  RA  =   232  ST0 =    16
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 232      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :16  TAKT=    24
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    17  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =   510  ST3 =    16  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  16     70   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :70  TAKT=    25
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    70  CMK =    71  RA  =    70  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  70    617   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :677  TAKT=    26
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   460  CMK =   700  RA  =   460  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   510  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 677    132   1   7   1  12  13   0   0   1   4   1   0   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :132  TAKT=    27
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =   132  CMK =   133  RA  =   132  ST0 =   700
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 132 177760   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :133  TAKT=    28
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =177760
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =  7760  CMK =   134  RA  =  7760  ST0 =   700
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 133      0   1   7  16  17  16   0   0   7   0   3   3   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :134  TAKT=    29
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   135  RA  =     0  ST0 =   700
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 134     17   1   7  16  16  16   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :135  TAKT=    30
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =    17
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    17  CMK =   136  RA  =    17  ST0 =   700
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 135      0   1   7  12  16  17   0   0   1   3   3   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :700  TAKT=    31
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   701  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =   700  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 700    102   1   7   1  12  13   0   1   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :102  TAKT=    32
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1235  CT  =     0  DBU =   102  CMK =   103  RA  =   102  ST0 =   701
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     1
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 102    105   2  17   3   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :103  TAKT=    33
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =     0  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   105  CMK =   104  RA  =   105  ST0 =   701
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 103    110   1   7   1  13  20   0   0   4   0   1   0   0   1   0
Адрес следующей микрокоманды :110  TAKT=    34
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   110  CMK =   111  RA  =   110  ST0 =   104
  ST1 =   701  ST2 =    17  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 110      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :104  TAKT=    35
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   105  RA  =     0  ST0 =   701
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 104    107   1   7  17  13  20   0   0   4   0   1   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :107  TAKT=    36
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =   107  CMK =   110  RA  =   107  ST0 =   701
  ST1 =    17  ST2 =     0  ST3 =   104  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 107      0   1   7  12  13  20   0   0   7   0   1   0   0   3   0
Адрес следующей микрокоманды :701  TAKT=    37
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   702  RA  =     0  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 701    234   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :234  TAKT=    38
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   234  CMK =   235  RA  =   234  ST0 =    17
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 234      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :17  TAKT=    39
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    20  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  17    120   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    40
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    41
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    42
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    43
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  3000  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    17  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=    44
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =  1234  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =  1234  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  2002  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=    45
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  = 30051
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =  1234
  YBC =  1234  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=    46
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2002  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=    47
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2004  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=    48
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=    49
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    10  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=    50
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    11  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :24  TAKT=    51
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    24  CMK =    25  RA  =    24  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  24     32   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :32  TAKT=    52
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =     0  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    32  CMK =    33  RA  =    32  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  32      0   1   7  16   0  14   0   0   7   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :33  TAKT=    53
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  1000  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    34  RA  =     0  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  33    200   1   7  16  14  14   0   0   5   4   1   2   1   0   0
Адрес следующей микрокоманды :34  TAKT=    54
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =   200
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   200  CMK =    35  RA  =   200  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  34     37   0   2   3  14  14   0   0   7   4   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :37  TAKT=    55
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =101045  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =    37
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    37  CMK =    40  RA  =    37  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  37    377   0   7  16  14  14   0   0   5   4   7   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :40  TAKT=    56
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =   377
  YBC =    45  CT  =     0  DBU =   377  CMK =    41  RA  =   377  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     0  PQ15=     0  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  40   1570   1   7   2   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :1772  TAKT=    57
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =101045  CT  =     0  DBU =  1602  CMK =  1773  RA  =  1602  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     1  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
1772    330   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :330  TAKT=    58
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   330  CMK =   331  RA  =   330  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 330      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0
Адрес следующей микрокоманды :331  TAKT=    59
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   332  RA  =     0  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 331    340   0   0   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :332  TAKT=    60
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   333  RA  =   340  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 332    340   0   2   3   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :333  TAKT=    61
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2004  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  2004  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   334  RA  =   340  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 333    340   1   7  17  14   7   0   0   1   0   2   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :340  TAKT=    62
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =   112  CT  =     0  DBU =   340  CMK =   341  RA  =   340  ST0 =    25
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 340      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :25  TAKT=    63
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  2116  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    26  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  25    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    64
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    65
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    66
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 122      2   1  12   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2  TAKT=    67
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =  1234  MAR =  2002  BI  =101045  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     3  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    25  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   2    101   1   7   1   0   7   0   0   3   0   1   0   0   2   0
Адрес следующей микрокоманды :101  TAKT=     68
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =101045
  RDI =101045  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =101045
  YBC =  2116  CT  =     0  DBU =   101  CMK =   102  RA  =   101  ST0 =     3
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 101      0   1   7  12   0   7   0   0   7   0   1   4   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :3  TAKT=     69
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =     0
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =     0
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     4  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   3      0   1   7  16   0   7   0   0   2   0   1   7   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :4  TAKT=     70
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2116  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =     5  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   4      2   1   7  16   7   7   0   0   5   0   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :5  TAKT=     71
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =     2
  YBC =  2120  CT  =     0  DBU =     2  CMK =     6  RA  =     2  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   5     14   2  10   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :6  TAKT=     72
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    14  CMK =     7  RA  =    14  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   6    120   2  11   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :7  TAKT=     73
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    10  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
   7    120   2  12   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :10  TAKT=     74
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =    11  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  10     24   2  13   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :11  TAKT=    75
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    24  CMK =    12  RA  =    24  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  11     26   2  14   3   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :26  TAKT=    76
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    26  CMK =    27  RA  =    26  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     3  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  26     60   1   7   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :60  TAKT=    77
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    60  CMK =    61  RA  =    60  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  60   2077   1   7   6   0   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :2277  TAKT=    78
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =   242  CT  =     0  DBU =  2242  CMK =  2300  RA  =  2242  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
2277    221   1   7  17   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :221  TAKT=    79
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =  2120  CT  =     0  DBU =   221  CMK =   222  RA  =   221  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 221      0   1   7  16   0  17   0   0   3   0   1   0   3   0   0
Адрес следующей микрокоманды :222  TAKT=    80
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     2  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   223  RA  =     0  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 222    220   1   1   3   7   0   0   0   7   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :223  TAKT=    81
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     2  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =   242  CT  =     0  DBU =   220  CMK =   224  RA  =   220  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 223     15   1   7  16  17  17   0   0   5   4   3   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :224  TAKT=    82
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =    15
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =    15  CMK =   225  RA  =    15  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     1
  PR0 =     0  PQ15=     1  PQ0 =     0

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 224    220   1   7  17  12  13   0   0   7   0   1   2   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :220  TAKT=    83
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   220
  YBC =   220  CT  =     0  DBU =   220  CMK =   221  RA  =   220  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =     0  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 220      0   1   7  12   0   7   0   0   3   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :27  TAKT=    84
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =  2120  CT  =     0  DBU =     0  CMK =    30  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    27  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     0  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
  27    120   1   7  17   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :120  TAKT=    85
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =     0  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   120  CMK =   121  RA  =   120  ST0 =     0
  ST1 =     0  ST2 =     0  ST3 =    27  PSW =     2  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 120      0   0  10   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    86
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =  1234  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =     0  CMK =   122  RA  =     0  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    27  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :122  TAKT=    87
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =     0  R7  =  2120  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =   242
  RDI =   242  RDO =  1234  MAR =  2116  BI  =   242  ZI  =     0  DBC =   242
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   123  RA  =   121  ST0 =     0
  ST1 =   104  ST2 =   701  ST3 =    27  PSW =     0  FLG =     0  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     0  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    88
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    89
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    90
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    98
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=    99
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Addr     M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
 121    121   0  11   3   0   7   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Адрес следующей микрокоманды :121  TAKT=   100
  R0  =  1000  R1  =  1232  R2  =     0  R3  =     0  R4  =     0  R5  =     0
  R6  =  1474  R7  =    22  R10 =     0  R11 =     0  R12 =  1000  R13 =  1234
  R14 =   112  R15 =     0  R16 =     0  R17 =     0  RQ  =     0  RK  =     4
  RDI =     4  RDO =  1000  MAR =  2116  BI  =     4  ZI  =     0  DBC =     4
  YBC =     0  CT  =     0  DBU =   121  CMK =   122  RA  =   121  ST0 =    27
  ST1 =     0  ST2 =   104  ST3 =   701  PSW =     4  FLG =     2  C0  =     0
  C16 =     0  OVR =     0  Z   =     1  F15 =     0  TST =     1  PR15=     0
  PR0 =     1  PQ15=     0  PQ0 =     1

Окончание моделирования














Контрольный просчёт
На 5 такте видно, что в РК записался код операции BIT(30051).
На 30 такте выполняется операция BIT, результат операции сохранился в БР2. Выполнилась пересылка значения из БР1  в  БР2:
Проверим правильность работы команды BHI. Данная команда осуществляет условный переход, если Z\/C!=0. Флаги Z и  С  не были изменены. Код команды BHE 001045, смещение (45) указано в словах, если перевести в байты получится 458 * 2 = 1128. СК (R7) до выполнения команды равен 2004, после выполнения он будет равен 20028 + 28 + 1128 = 21168.  
На 48 такте видно, что в РК записался код операции BHE (003445).
На 58 такте видно, что в БР1 (R14) находится смещение в байтах (112).
На 62 такте проверяется флаг Z,  на  63 такте проверяется флаг С.  На 64 такте выполняется условный переход, к содержимому СК (R7) прибавляется содержимое БР1 (R14). 
R7 = 2004 + 112 = 2116.
Данное значение совпало с ручным расчётом.
В результате данных проверок можно сделать вывод, что программа работает правильно.

[bookmark: _Toc374588015][bookmark: _Toc182382740]Заключение
Целью курсового проектирования являлось разработка процессора универсальной ЭВМ. Процессор разрабатывался на основе микропроцессорного комплекта К1804. В качестве системы команд была использована система команд микро-ЭВМ PDP-11. То есть было произведено эмулирование этой системы команд на разрабатываемом микропроцессоре.
Разработка включала в себя изучение состава программно-доступных регистров реализуемого процессора, форматы и содержание заданного набора команд, особенности адресации к памяти. Была изучена архитектура базовой микро-ЭВМ на БИС серии К1804, на которой эмулируется заданная система команд, принципы работы БИС. Был разработан алгоритм выполнения операций в процессоре. По разработанной схеме алгоритма производилось составление диаграмм микропрограммной логики, показывающих, как конкретно описанные последовательности микроопераций реализуются в среде базовой микро ЭВМ. 
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