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[bookmark: _Toc27524878][bookmark: _Toc26818748][bookmark: _Toc26227360][bookmark: _Toc153991596]Введение

Цель курсового проекта – построение имитационной модели передач сообщений в заданной сети с учетом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. А именно – построение модели интернет – сети. В качестве системы моделирования был выбран программный продукт GPSS World.
В переводе с английского General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения. Это такой язык моделирования, Который используется для имитационного моделирования различных систем. Но в основном GPSS задействуется в системах массового обслуживания.
В программе на языке GPSS достаточно сложно представить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель представляет собой программу, а значит не имеет графической интерпретации, что затрудняет процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом.

		






[bookmark: _Toc153991597]1. Моделирование сети
[bookmark: _Toc153991598]1.1 Структура моделируемой сети
Граф коммуникаций с проставленными именами узлов и каналов передачи данных показан на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1. Граф с именами узлов и каналами передачи.

На основе полученной сети коммуникаций определено два маршрута передачи пакетов: 
1. направление 1-го: 2-6-5-1-3;
1. направления 2-го: 4-6-2-1;





[bookmark: _Toc153991599]1.2 Разработка алгоритма моделирования
Выполнение оператор на узле реализуются следующими операторами:
	SEIZE y5	
	ADVANCE 250		
	RELEASE y5
Имитация передачи результата выполнения оператора (на определенном узле) другому оператору (на другом узле) через канал передачи данных  производится следующим образом . В качестве примера выбрана передача пакета с узла y2 на узел y6:
	SEIZE y2 
	SEIZE k26	
	SEIZE y6 
	ADVANCE 250	
	RELEASE y6	
	RELEASE k26	
	RELEASE y2



























[bookmark: _Toc153991600]1.3 Результаты моделирования
Результаты моделирования приведены на рисунках в приложение B. По результатам видно, что моделирование прошло успешно. На блоке Generate было сгенерировано 50000 (23600, 14000) транзактов, которые с учетом логических условий прошли по всем узлам через каналы передачи без потери данных.
[image: ]
Рисунок 2. При GENERATE 50000 
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Рисунок 3. При GENERATE 23600 
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Рисунок 4. При GENERATE 14000
[image: ]
Рисунок 4.1. График маршрута 1
[image: ]
Рисунок 4.2 График маршрута 2
[bookmark: _Toc153991601]1.4 Моделирование в PIPE
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Рисунок 5. Модель сети в PIPE
Вершины с именами Y(значение) и k(значение) соответствуют графу.
Вершины с именами P1-P5, P25-P28 – моделируют разбиение пакета на части.
Вершины с именами P20-P23, P35-P37 – моделируют воссоздание пакета из частей.
Остальные вершины являются вспомогательными компонентами для функционирования системы.
[bookmark: _Toc153991602]Заключение
При выполнении данной курсовой работы были получены навыки моделирования на языке GPSS-WORLD. Были изучены основные операторы данного языка.
В ходе выполнения курсовой работы по заданному графу коммуникаций была создана структура сети, которой были назначены имена узлов и каналы передачи данных. Была создана имитационная модель передачи сообщений по сети. По результатам моделирования был получен отчет, показывающий всю информацию о транзактах, проходящих через разные блоки модели.
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