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Реферат

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполнена на тему: «Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду ООО «АСЗ №14» в Пензенской области».
Пояснительная записка – 100 стр., 5 рисунков, 18 таблиц, 28 источников.
Графическая материал представлен на 6 чертежах формата А1.
Производство этилового спирта, водопотребление, скважины, водоотведение, наилучшие доступные технологии (НДТ), производственные сточные воды, очистка сточных вод, инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, оценка рисков, экономический ущерб.
Цель работы – провести инвентаризацию сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на основании анализа действующего изменившегося законодательства.
Задачами данной работы являются: анализ новой законодательной базы в области инвентаризации сбросов; формирование перечня загрязняющих веществ; обработка результатов инвентаризации сбросов загрязняющих веществ окружающую среду.
В работе представлены: сведения по основным технологическим процессам производства; данные по водопотреблению и водоотведению; технологическая схема действующих очистных сооружений; результаты инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
В разделе БЖД проведена оценка рисков на рабочем месте инженера-технолога ЛОС.
В разделе экономики природопользования определяется величина предотвращенного эколого-экономического ущерба от загрязнения гидросферы сточными водами.
При написании ВКР были использованы нормативно-правовые документы, нормативно-технические и специализированные источник.
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[bookmark: _Toc75033838]Введение

В 20 веке, особенно со второй половины 20 века, тема экологии начала набирать обороты. Человечество сильнее стало задумываться над проблемами окружающей среды, которые возникли и усугубляются из-за антропогенного воздействия.
В каждой стране созданы «курирующие» ветви власти, отвечающие за охрану и сохранность природного наследия, за соблюдением исполнения международных и суверенитетных законов по защите окружающей среды. В Российской Федерации также идет борьба за биосферу. Прежде всего в Конституции РФ, основном законе государства, в правах и обязанностях гражданина сказано, что он в праве знать о состоянии окружающей среды, иметь благоприятные условия для существования, получать возмещение за нанесенный ущерб природе или ему.
На данный момент проблема экологии является одной из актуальных, в связи со скачком научно-технического прогресса. Ухудшение состояния окружающей среды идет по всем основным составляющим – вода, воздух, почвы, происходит истощение ресурсов и их загрязнение – присоединяются вторичные негативные последствия – на живые организмы.
Максимальное «неудобство» биосфере доставляют в первую очередь промышленные предприятия, осуществляющие сбросы и выбросы. Негативное воздействие промышленности на окружающую среду лимитируется законодательством РФ, прежде всего это федеральный закон «Об охране окружающей среды». В зависимости от категории предприятия, которая устанавливается, исходя из оценки воздействия загрязняющего объекта на ОС (окружающую среду), существует различный набор документации.
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается предприятие пищевой промышленности, относящееся к первой категории негативного воздействия. По требованию закона для первой категории обязательны КЭР (комплексное экологическое разрешение), ПЭК (программа экологического контроля). Последнее включает в себя отчеты по инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения, инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников и инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в ОС и их источников.
Поэтому целью данной работы стало изучение документации по инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в ОС и их источников и составление инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду ООО «Александровским спиртзаводом №14» при увеличении лицензированной производственной мощности.


[bookmark: _Toc74859328][bookmark: _Toc75033839]1 Общие сведения о предприятии

[bookmark: _Hlk53947210]Спиртовая промышленность – отрасль пищевой промышленности, специализирующаяся на производстве этилового спирта из пищевого сырья.
ООО «Александровский спиртзавод № 14» расположен в Пензенской области, Бессоновский район, село Грабово, улица Спиртзаводская, 8.
ООО «Александровский спиртзавод № 14» расположено в северной части села Грабово и граничит:
С севера и северо-востока – с незастроенной территорией и берегом реки Сура; 
С юга – с земельными участками, выделенными для ведения личного подсобного хозяйства, с земельным участком, выделенным для иных видов использования, характерных для населенных пунктов – под нежилое здание (клуб), и с территорией, характер использования которой земельным кадастром не определен.
С запада – с железной дорогой Пенза-Лунино.
Предприятие, согласно требованиям [21], относится к IV классу с размером ориентировочной СЗЗ 100 м.
Для очистных сооружений производительностью 704 куб. метров в сутки размер СЗЗ, согласно требованиям [21], равна 150 м.
Основная производственная деятельность завода – получение спирта из зерна.
Побочные продукты: сухая барда, получаемая из отходов при производстве спирта, реализуется на предприятия, производящие комбикорма для животных.

Технологическое описание традиционно применяемых производственных процессов в данной отрасли

[bookmark: _Hlk53947305]Основная производственная деятельность завода – получение спирта из зернового сырья.
Проектная мощность производства этилового ректификованного спирта составляет 4000 дал в сутки.
Завод [17] высшей очистки, «Экстра», «Люкс», «Альфа». Побочные продукты производства спирта: [18], [19]. 
Мощность предприятия по производству кормопродукта [19] составляет до 24 т сухой барды. 
Предприятие расположено на одной площадке.
Технология получения спирта основана на ферментативном гидролизе крахмала зерна, прошедшего предварительную тепловую обработку и сбраживании образующихся углеводов дрожжами.
Схема производства спирта представлена на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1 – Процессуальная схема основного производства

Мощность завода по выпуску готовой продукции 4000 дал в сутки.
При работе 330 дней. 
Режим работы основного производства и вспомогательных объектов часов в смену, в год, число смен: производство работает 330 дней, в 2 смены по 12 часов.
Спиртохранилище – отпуск спирта: с 8-00 до 17-00.
ЛОС: 365 дней в 2 смены по 12 часов.


[bookmark: _Toc75033840]2 Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения завода

Источником хозяйственно-питьевого и производственного технического водоснабжения являются подземные воды от 6 собственных артскважин. Водозабор полностью расположен на одной территории площадки ООО «Александровский спиртзавод №14». Подземный водозабор предприятие осуществляет на основании лицензии на право пользования недрами ПНЗ 01411 ВР (геологическое изучение с целью поисков и оценки подземных вод и их добычи), выданной 08.02.2016 г. сроком действия до 08.02.2041 г. Департаментом по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу.
На производственные нужды котельной вода используется на промывку и регенерацию фильтров ХВО, парообразование и продувку котлов. 
Часть нагретых незагрязненных вод брагоректификационного отделения используется повторно на питание котлов, мойку оборудования, отопление производственных помещений в холодный климатический сезон.

Водоотведение завода

Хозяйственно-бытовые стоки административного здания и производственных подразделений накапливаются в выгребных нефильтрующих ямах объемом 63,0 куб. метра (расположена за административным зданием) и 2,5 куб. метра (расположена за углекислотным цехом), периодически откачиваются и вывозятся по договору со спецорганизацией.
Ливневой канализации на площадке завода нет.
Незагрязненные теплообменные воды сбрасываются в канал, проложенный по главному корпусу, далее по коллектору отводятся без очистки в реку Сура через выпуск 1.
На заводе имеются системы канализации производственных стоков: 
1 – стоки от котельной – на МОС (поток 1); 2 – фильтрат послеспиртовой барды, направляемый на ЛОС (поток 2); 3 – производственных стоков, направляемые на вторую очередь ЛОС – на аэробный цикл (поток 3).
[bookmark: _Hlk73577962]Ведение учета объема сброса сточных вод и их качества на предприятии проводится на основании приказа [8].
Нормы водопотребления и водоотведения на каждый процесс основного производства приняты по основании [23].
Объем сбрасываемых сточных вод на перспективный период определяется расчетным методом по объему производимой продукции в сутки по видам технологических процессов ведения производства на заводе на 4000дал в сутки, 1412 тыс. дал в год при рабочем периоде завода 353 дня.
Расчет баланса выполнен с применением расчетной программной формы Excel, умножением нормы на единицу производства 1000 дал спирта при полной производительности. 
На предприятии аппаратурно-технологическая схема производства спирта позволяет работать, как по традиционной технологии, так и по ресурсосберегающей технологии сбраживания концентрированного сусла с сокращенным выходом барды. Процессуальная схема производства для разработки баланса водопотребления и водоотведения принята 
[bookmark: _Hlk73578127]на основании [24].
Расходы очищенных сточных вод после второй ступени ЛОС, включая фильтрат послеспиртовой барды после двух ступеней очистки и производственные сточные воды, проходят через колодец с прибором учета марки ЭХО-Р-02 № 10023. Поверка прибора проведена в 2021г., межповерочный интервал – 2 года. Транзитный участок отведения очищенных сточных вод выполнен отдельной сетью от площадки аэробного цикла ЛОС, вне основной площадки завода и сбрасываются в реку Сура объединенным Выпуском 1.
Расходы стоков, сбрасываемые в реку Сура через Выпуск 1 учитываются суммарно по показаниям двух расходомеров ЭХО-Р-10025 и ЭХО-Р-10023.
Объем сбрасываемых сточных вод от процессов основного и вспомогательного производства на перспективный период определяется по укрупненным нормам водопотребления и водоотведения расчетным методом по объему производимой продукции в сутки по видам технологических процессов (балансу водопотребления и водоотведения).
Стоки от котельной, включая процессы парообразования и продувки котлов и промывные воды фильтров химводоочистки: сброс грязных сточных вод от промывки и регенерации фильтров ХФО (химводоочистки) и от парообразования и продувки котлов составит 100,0 куб. метров в сутки. 
(35,3 тыс. куб. метров в год), согласно балансовому расчету водопотребления и водоотведения. Сброс условно-чистых вод от вакуум охлаждения разваренной массы, охлаждения осахаренной массы и охлаждения спиртовых паров составит 2370 куб. метров в сутки (836,61 тыс. куб. метров в год). Итого выпуск с МОС – 2470,00 куб. метров в сутки (871,91 тыс. куб. метров в год).


[bookmark: _Toc75033841]3 Требования к инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

Требования к проведению инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, к оформлению отчета инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а также к содержанию устанавливаются рядом документацией, которая включает в себя различные законы, постановления и приказы. 
Рассмотрим процедуру проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду с позиций изменяющегося законодательства в периоде 2021г. 
[bookmark: _Hlk73657117]В Федеральном законе [2] (в последующем все наши действия будут основаны на его статьях, так как это основной закон) говорится о том, что для предприятий первой категории негативного воздействия необходимо обязательное наличие комплексного экологического
разрешения [п.1 ст.31.1, 2]. Для его получения нужно предоставить определенные документы, которые включают в себя информацию:
· о предприятии или индивидуальном предпринимателе,
· про деятельность (что производят, из чего, что используют, какие методы и ресурсы),
· про то, какое негативно влияние оказывает на биосферу,
· про все аварии и инцидентах, 
· расчеты нормативов, 
· про отходы и что с ними делают,
· о государственных заключениях в области экологической экспертизе.
В содержание КЭР (комплексного экологического решения) входит следующий набор документов [п.10 ст.31.1, 2]: 
· срок действия самого решения;
· нормативы по выбросам и сбросам, по разрешенным физическим допустимым воздействиям, по отходам всего предприятия, технологические; 
· программа производственного экологического контроля.
Производственный экологический контроль (ПЭК) [ст.67, 2] – важное составляющее для природоохранной деятельности предприятий I-III категорий. И, как выше было сказано, без него нельзя получить КЭР. ПЭК основывается на ряде документов, отчетов, которые и составляют его содержание. Для составления программы производственного экологического контроля для предприятия, проводят [п.3 ст.67, 2]
· инвентаризацию по отходам (какие отходы производятся, где они размещаются на предприятии, как их можно переработать или утилизировать);
· инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников;
· инвентаризацию сбросов ЗВ (загрязняющих веществ) в ОС (окружающую среду).
ПЭК включает в себя такие документы, как:
· сведения о лабораториях, где проводят количественно-качественный анализ;
· сведения о тех, кто следит за осуществление ПЭК;
· сведения о том, когда и какими способами проводят анализы, где берут образцы для образцов.
Предприятия первой категории требуют наличие систем автоматического контроля [п.3.1 ст.67, 2], которые устанавливаются 
сроком до 2025г. [п.9,10 ст.67, 2].
[bookmark: _Hlk73660015]Исходя из требований программы экологического контроля, предприятия проводят инвентаризацию сбросов ЗВ в ОС. Ее документация основывается на Постановлении Правительства РФ [7]. Согласно данному постановлению инвентаризация проводится при наличие следующего:
1. на карте предприятия отмечены источники, водные объекты, осуществляющие сбросы;
2. какие методы существуют на предприятии отведения стоков с его территории;
3. сведения о производстве, о характеристике сточных вод и другие данные;
4. сведения о наличии очистных сооружений;
5. сведения о том, существуют водоохранные ограждения, где расположены исследуемые объекты.
Отчет результатов по инвентаризации сбросов ЗВ в ОС утверждает должностным лицом или руководитель организации. 
В отчете на основании постановления [п.11, 7] обязательно должна быть следующая информация:
· все данные об лабораториях (аккредитованные), где проводился анализ проб сточных вод, реквизиты данных лабораторий;
· сведения о загрязняющих веществ, на основании которых проводилась инвентаризация;
· протоколы химических анализов проб сточных вод;
· сравнения полученных результатов с ПДК;
· перечень загрязняющих веществ.
Все документы согласованы с требованиями законодательства Российской Федерации.
Результаты инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду действуют с момента утверждения отчета до прекращения срока действия КЭР, который был получен с учетом результатов инвентаризации. Или же до того момента, пока не будет проведен новый отчет в отношении загрязняющих веществ [п.15, 7].
Результаты инвентаризации служат для
· того, чтобы разработать план мероприятий, который уменьшает уровень негативного воздействия на биосферу;
· того, чтобы установить предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ на предприятии [п.5, 7];
· того, чтобы наблюдать за загрязнением ОС от сточных вод предприятия;
· создания отчета по 2-ТП (водхоз).
Последнее необходимо для получения Декларации платы за негативное воздействие на окружающую среду [12]. Остальное служит частью документации для получения КЭР предприятия.
Система государственного регулирования в области контроля и структуры отчетности в направлении охраны водных объектов приводится на рисунке 2.

[image: ]
Рисунок 2 – Алгоритм документации анализа документации разработки инвентаризации сбросов ЗВ в ОС


[bookmark: _Toc75033842]4 Структура формирования перечня загрязняющих веществ

Формирование характеристики стоков сточных вод на «Александровском спиртзаводе №14» происходит за счет качественной характеристики воды скважин, потока промывных вод фильтров от котельной, данными о составе сточных вод спиртового производства – образование промывных вод, лютерных вод, фильтрата послеспиртовой барды в соответствии с данными справочной литературы, описывающей данное производство.

Справочная литература, описывающая производство

Первичной нормативно – справочной литературой при формировании сведений по негативному воздействию производственных процессов на окружающую среду являются нормативно-правовые справочники по наилучшим доступным технологиям, вторично просматривается справочная литература. Если есть данное производство, то обязательно указывается характеристика сточных вод, свойственная данному направлению.
Если технология в настоящее время не представлена в ИТС НДТ, как в случае с «Александровским спиртзаводом №14», так как производство пищевых спиртов бродильных производств, не разработано, используют классическую профильную техническую справочную литературу, справочники проектировщиков, книги по технологии производства спирта методом брожения из зерна.
На основании источников, описывающих данный вид технологического производства и свойственные ему характеристики сточных вод, формируется документ «Технический регламент основного производства». На данном предприятии введены три регламента основного производства: 
1. Общие сведения по технологическому процессу.
2. По работе бродильного отделения.
3. По работе бардного цеха.
Технический регламент разрабатывают специальные НИИ на основании технологических отраслевых справочников (переработка зернового сырья методом брожения).
На основании регламента дается основная характеристика стоков сточных вод. Используя сведения регламентов основного производства, формируют данные, входящие в формирование регламента вторичных производств, в случае с ООО «Алескандровский сприртзавод №14» – регламент ЛОС.
Вторым участником формирования характеристики сточных вод является качество исходной воды, то есть питьевые и технические скважины. Питьевые скважины – как объекты питьевого водоснабжения и производственного водопотребления на разваривание сырья на питьевой воде.
Каждый год скважины проходят анализ по основным критериям, которые в настоящее время с 01.03.2021г. регулируются [22], требующие определенные вид показателей, как обязательные по контролю качества питьевой воды.
Исходя из протоколов качественных характеристик питьевой воды скважин, делаем вывод какую характеристику в сточных водах она определяет.
Исходное качество воды добавляет параметры, отсюда появление специфичных веществ, свойственных воде скважин:
· фторидов,
· марганца,
· железа,
· медь.

Стоки от котельной

Третьей характеристикой является объектная характеристика – котельная. У котельной есть в описании понятие «промывка» умягчающих фильтров. Специальные технические профильные справочниками, в которых представлены характеристики сточных вод котельных и теплообменных аппаратов, (ТЭЦ, котельные), или иной справочной литературой по котельным определяются данные по потоку котельных.

Формирование перечня загрязняющих веществ

Оценивая комплексную характеристику сточных вод, источники образования, показатели качества исходной воды и формирующихся сточных вод характеризуются данные виды сточных вод, составляем перечень загрязняющих веществ.
В обязательном порядке предварительно собранный перечень загрязняющих веществ сверяем с государственной документацией, где установлены требования по оценке качества и перечня загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому контролю и государственному надзору при сбросе в окружающую среду, конкретно – водные объекты. (приказ [16] и пояснительные документы). 
Сверку документов проводят для того, чтобы выяснить, какие показатели является маркерными, обязательными, идут под систему автоматизированного контроля (САК), (справочник ИТС НДТ).
Исходя из того, что стоки попадают на очистные сооружения, с установленным методом очистки и технологической схемой, включающей реагентный метод, в стоки устанавливается добавление иона алюминия, на котельной – соль (галит) для при регенерации фильтров – хлорид-ион, при промывке фильтров.
[bookmark: _Hlk73584312] В соответствии с распоряжением Государственного комитета по охране окружающей среды Пензенской области №1 от 4.02.99 г. сточные воды котельной с фильтрами химводоподготовки характеризуются наличием следующих загрязняющих веществ:
· взвешенные вещества,
· рН,
· сухой остаток,
· хлориды,
· сульфаты,
· калий,
· натрий,
· кальций,
· магний,
· нефтепродукты.
При отсутствии ИТС НДТ оцениваются исходные требования, являющиеся обязательными под САК, и обязательно учитывается специфика работы очистных сооружений.
Для того, чтобы получить решение о водном объекте в пользование, нужно представить полную характеристику сточных вод, которая утверждается в составе решения.
[bookmark: _Hlk73584249]По [таблица 4, 23] стоки от продувки котлов и регенерации фильтров химводоочистки характеризуются показателями: 
· температура,
· рН,
· взвешенные вещества,
· ХПК,
· БПК.
Сточные воды, подвергающиеся очистке на ЛОС. В качестве расчетного принимается объем производимой продукции 4000 дал в сутки,
1412 тыс. дал в год при рабочем периоде завода 353 дня.
При производстве спирта на 1000 дал готового продукта образуется от 120 до 130 куб. метров барды с содержанием сухих веществ от 6 до 8%, соответственно, при производственной мощности ООО «Александровский спиртзавод №14» 4000 дал спирта в сутки при максимальном образовании барды – 130 куб. метров на 1000 дал спирта, объем барды составит
до 520 куб. метров в сутки. Барда непрерывно поступает на переработку из цеха брагоректификации в цех переработки барды (ЦПБ), где при разделении на фракции отделяется твердая масса – кек до 80 куб. метров в сутки, направляемый на сушилку, и образуется 400 (±10%) куб. метров в сутки фильтрата послеспиртовой барды – по максимальным 
расходам 440 куб. метров в сутки.
Общая производительность ЛОС по переработке фильтрата послеспиртовой барды 400 (±10%) куб. метров в сутки) – 440 куб. метров в сутки (155,32 тыс. куб. метров в год), производственных сточных вод (по балансу водопотребления и водоотведения на перспективу 264 куб. метров в сутки (93,192 тыс. куб. метров в год) (сброса грязных вод 3 категории от мойки и дезинфекции технологического оборудования, лютерных вод и мойки пола) по максимальным расходам составит 704 куб. метров в сутки 
(248,512 тыс. куб. метров в год).
[bookmark: _Hlk73584549]В соответствии с [25] сток спиртзаводов характеризуется наличием следующих загрязняющих веществ:
· взвешенные вещества,
· окисляемость,
· БПК.
[bookmark: _Hlk73584600]В соответствии со «Справочником по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль Москва Легкая и пищевая промышленность 1981г.» сток спиртзаводов характеризуются наличием следующих загрязняющих веществ:
· взвешенные вещества,
· ХПК,
· БПК.
[bookmark: _Hlk73584653]По [таблицы 3,4; 23] производственные стоки характеризуются показателями:
· температура,
· рН,
· взвешенные вещества,
· ХПК,
· БПК.
Согласно распоряжения Государственного комитета по охране окружающей среды Пензенской области №1 от 4.02.99 г. сточные воды производства алкогольных напитков характеризуются наличием следующих загрязняющих веществ:
· температура,
· цветность,
· запах,
· рН,
· растворенный кислород,
· взвешенные вещества,
· сухой остаток,
· хлориды,
· сульфаты,
· азот нитритов,
· азот нитратов,
· азот аммонийный,
· фосфат-ион,
· ХПК,
· БПК,
· нефтепродукты,
· фенолы,
· АПАВ, 
· Этиловый спирт,
· этанол,
· Бутиловый спирт (1-бутанол),
· Изопропанол (изопропиловый спирт, пропанол-2),
· цинк,
· медь,
· железо общее,
· свинец.
По данному перечню принимается характеристика контролируемого стока.
Согласно технологического регламента работы локальных очистных сооружений биологической очистки фильтрата послеспиртовой барды и производственных сточных вод, фильтрат послеспиртовой барды характеризуется загрязнением по: БПКполн., ХПК, рН, растворенный кислород, взвешенные вещества, сухой остаток, прокаленный остаток, азот общий, фосфат-ион хлориды, сульфаты нефтепродукты, фенолы, АПАВ.
В связи с тем, что исходная вода из артскважин, используемая в производстве, имеет превышения ПДК водоема рыбо-хозяйственного назначения, в состав сточных вод по выпуску добавлены: азот аммонийный, азот нитритов, железо общее, фториды.
Суммарный сброс в водоем – реку Сура всех видов сточных вод, подвергающихся очистке, составит 3174,00 куб. метров в сутки (1120,422 тыс.куб. метров в год) (см. прилагающийся баланс водопотребления и водоотведения).

Перечень загрязняющих веществ

С учетом [16], на основании анализа качественный состав сточных вод выпуска №1 характеризуется следующими вредными веществами:
1.	Взвешенные вещества
2.	Хлорид- анион (хлориды)
3.	Сульфат-анион (сульфаты)
4.	Калий
5.	Натрий
6.	Кальций
7.	Магний
8.	Нефтепродукты
9.	Железо 
10.	Аммоний- ион
11.	Нитрит-анион
12.	Нитрат- анион
13.	Минерализация общая
14.	БПКполн
15.	 ХПК
16.	Сухой остаток
17.	Фторид- анион
18.	Фосфат -ион
19.	АСПАВ
20.	Фенол, гидроксибензол, карболовая кислота
21.	Медь
22.	Свинец
23.	Цинк
24.	Марганец двухвалентный
25.	Алюминий
26.	Водородный показатель рН
27.	Этиловый спирт, этанол
28.	Бутиловый спирт, 1-бутанол
29.	Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол-2
30.	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)

Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод проводится на основании договоров аккредитованными  испытательными лабораториями ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» (филиал «ЦЛАТИ по Пензенской области»); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».
На предприятии организована собственная лаборатория для контроля за качеством сбрасываемых сточных вод и обслуживания представленных в информации о намечаемых водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта. Лаборатория ЛОС завода аттестована.
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Инвентаризацию сбросов представляем по форме документа, установленного рекомендациями.



[bookmark: _Toc75033844]5.1 Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду ООО «Александровкий спиртзавод №14»

Таблица 1 – Общие сведения о хозяйствующем субъекте 
	Полное наименование юридического лица
	Общество с ограниченной ответственностью «Александовскийспиртзавод №14»

	Сокращенное наименование
	ООО «Александровский спиртзавод №14»

	Адрес юридический
	442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул.Спиртзаводская, д.8

	Адрес фактический
	442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул.Спиртзаводская, д.8

	Организационно-правовая форма
	Общество с ограниченной ответственностью

	ОГРН
	1105827000025

	ИНН/КПП
	5806005902/580901001

	ОКОПФ
	65

	ОКПО
	62545520

	ОКВЭД
	11.01.4

	ОКТМО
	56613408

	Вид деятельности
	Производство пищевого спирта







продолжение таблицы 1
	перечень структурных подразделений (цех, участок и др.)
	1.Административное здание
2.Сырьевой цех
- Складские помещения
- Механизированный зерновой склад №2
3. Основное производство
- Отделение подработки зерна
- Варочное отделение
- Дрожжебродильное отделение
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Технология производства спирта включает в себя следующие процессы: подготовка сырья к развариванию, разваривание зерна водой для разрушения клеточной структуры и растворения крахмала, охлаждение разваренной массы и осахаривание крахмала ферментами, сбраживания сахаров дрожжами в спирт, отгонку спирта из бражки и его ректификацию. Послеспиртовая барда направляется на переработку в цех переработки барды.
Производственная технологическая схема переработки крахмалсодержащего сырья на спирт состоит из одной линии.
Технологический процесс включает следующие стадии:
- прием, транспортирование, хранение сырья, основных и вспомогательных материалов;
- подготовка производственного сырья (очистка, измельчение зерна, приготовление замеса), осахаривающих и вспомогательных материалов;
- водно-тепловая и ферментативная обработка сырья;
- вакуум-охлаждение и осахаривание комплексом ферментных препаратов;
- приготовление дрожжей;
- периодическое сбраживание сусла;
- брагоректификация с получением спирта и побочных продуктов;
- переработка барды с получением сухого кормового продукта «Барда кормовая»;
- утилизация отходов производства.
На территории расположены здания основного и вспомогательного производства. ЛЭП на территории предприятия отсутствует. Имеются подъездные железнодорожные пути, входящие в территорию завода (в настоящее время не эксплуатируются).
Метод производства: выработка этилового спирта путем брагоректификации зрелой бражки, полученной методом сбраживания сусла из крахмалсодержащего сырья.
На предприятии аппаратурно-технологическая схема производства спирта позволяет работать как по традиционной технологии, так и по ресурсосберегающей технологии сбраживания концентрированного сусла с сокращенным выходом барды.
Производство сжиженной пищевой углекислоты остановлено, углекислотный цех законсервирован.
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Источником хозяйственно-питьевого и производственного технического водоснабжения являются подземные воды от 6 собственных артскважин. Водозабор полностью расположен на одной территории площадки ООО «Александровский спиртзавод №14».Подземный водозабор предприятие осуществляет на основании лицензии на право пользования недрами ПНЗ 01411 ВР (геологическое изучение с целью поисков и оценки подземных вод и их добычи), выданной 08.02.2016 г. сроком действия до 08.02.2041 г. Департаментом по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу.
Водопроводная сеть внутриплощадочная.
Скважина № 2174/6022 используется на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, подача воды по водоводу от скважины осуществляется через водонапорную башню в контору завода,  по отдельному участку разводящей сети - в главный корпус основного производства (в варочное отделение  на замес сырья и хозяйственно-питьевые нужды), ПТЛ (производственно-техническую лабораторию); цех переработки барды (на хозяйственно-питьевые цели); дрожжебродильное отделение (на хозяйственно-питьевые цели и разведение дрожжей); брагоректификационного аппарата – БРА (на хозяйственно-питьевые цели); по отдельной внешней разводящей ветке в углекислотный цех (на хозяйственно-питьевые и технические цели), гараж (на хозяйственно-питьевые цели), в производственный участок, включающий электроцех и лабораторию ЛОС (на хозяйственно-питьевые цели и лабораторные испытания). 
Основными для производственного водоснабжения систем охлаждения в основных технологических процессах являются скважины: 131/80/1, 132/80/2, 1252/1721, 2080/56245. В качестве резервной выделена скважина № 2079/2447.
Фильтрат барды частично может направляться в спиртовое производство на стадию приготовления замеса взамен свежей воды. Неиспользуемое количество фильтрата барды направляется на ЛОС.
Хозяйственно-бытовые стоки административного здания и производственных подразделений накапливаются в выгребных не фильтрующих ямах объемом 63,0 куб. метра (расположена за административным зданием) и 2,5 куб. метра (расположена за углекислотным цехом), периодически откачиваются и вывозятся по договору со спецорганизацией.
На заводе задействованы системы повторного использования воды от охлаждения массы при приготовлении дрожжей и охлаждения массы в бродильных чанах, отработанная вода собирается в сборник со средней температурой 19-200 С и направляется на охлаждение спиртовых паров при брагоректификации и на системы химводоочистки в котельную. Оттуда вода, нагретая до температуры 85-900 С от охлаждения спиртовых паров при брагоректификации, повторно используется на парообразование и продувку котлов котельной мойку оборудования, и в качестве питательной воды на пластинчатый водообменник для подогрева потока воздуха подаваемого на циклон сушки барды в цехе переработки барды, остаток – на отопление производственных помещений в холодный климатический сезон вместо пара. Недостающие объемы воды восполняются технической водой из скважин с проведением контроля температуры отходящей воды 
от БРА.
На производственные нужды котельной вода используется на промывку и регенерацию фильтров ХВО (химводоочистки), парообразование и продувку котлов. 
Ливневая канализация на площадке завода отсутствует.
Условно-чистые теплообменные воды (1категории) в настоящее время сбрасываются в канал, проложенный по главному корпусу, далее по канализационному коллектору отводятся без очистки в р. Сура через 
выпуск 1.
В соответствии с ролью, выполняемой водой в системах производственного водоснабжения, вода, забираемая из артезианских скважин технического водоснабжения, подается для охлаждения продукта в теплообменном оборудовании системы разваривания сырья, бродильного отделения и брагоректификационной установки без соприкосновения с продуктом. Вода только нагревается на теплообменном трубчатом оборудовании и практически не загрязняется. Часть нагретой (условно чистой) воды в холодный климатический сезон используется системах отопления нескольких объектов завода.

Поток 1
Технологический процесс приготовления питательной воды с источником образования сточных вод котельной

В бак сырой воды поступает вода с артезианской скважины (холодная) и с БРА (горячая), где происходит смешение до температуры 35- 45 ◦С. Затем по трубопроводу с помощью насоса КМ-80-50-200 вода подается на осветлительные фильтры, где проходит через фильтрующий слой антрацита и очищается от механических примесей. После механической очистки она поступает в ионитные фильтры, в которых, пройдя через слой катионита КУ-2-8, происходит ее умягчение. Потом очищенная вода подается в деаэратор для удаления из нее посторонних газов (кислород, углекислый газ и т.д.). В результате получается питательная вода, которая с помощью насоса подается в паровые котлы.

Схема применяемого метода умягчения воды

Катионит КУ-2 обозначается формулой NaK, где Na+ – обменный катион, К – нерастворимый радикал, обладающий определенной механической прочностью, предотвращающей их от раскалывания при столкновении в процессе эксплуатации катионита.
	Сущность процесса умягчения заключается в замене катионов Ca2+ и Mg2+, содержащихся в сырой воде, на катион Na+ из катионита КУ-2.
	Реакция процесса умягчения:

			(1)
		(2)

В ионной форме:

				(3)
				(4)

	Реакция процесса регенерации:

				(5)
				(6)

	Продукты регенерации удаляются сырой водой на очистные сооружения, после чего катионит способен вновь умягчать воду.
	Эксплуатация катионитовых фильтров I и II ступени состоит из операций:
	1. Работа фильтра.
	2. Промывка фильтра, включая поочередно: взрыхление, пропуск раствора соли, промывку.
Время работы фильтра определяется по режимной карте ВПУ, где указаны частота отбора проб и величина допустимой общей жесткости фильтрата после каждой ступени умягчения в мг-экв/кг. При работе фильтра через каждые 2 часа определяется жесткость и производится контроль за наличием выноса фильтрующего материала. По окончании работы фильтра, что определяется режимной картой, на основании химического анализа, в работу включается резервный фильтр, рабочий фильтр переводится в режим промывки.
Взрыхление фильтрующего материала КУ-2 осуществляется после отключения фильтра из работы потоком воды снизу вверх. Для взрыхления фильтра используется сырая вода. Взрыхлением достигается удаление накопившихся механических загрязнений и разрыхление катионита с удалением образовавшихся за время работы фильтра «мертвых» зон из уплотнившегося катионита. Время взрыхления определено режимной картой и составляет 15 мин. После окончания взрыхления проводится пропуск через фильтр раствора соли 6-8 % концентрации по рейке из бака мерника. Время пропуска раствора соли определяется по уровню в баке-мернике и регламентной таблице.
При промывке загрузки фильтров от продуктов регенерации открывается воздушник, промывная свежая вода подается в фильтр. Время отмывки определяется по режимной карте и по химическому анализу. Жесткость общая: для I ступени – не более 500 мг-экв/кг, для II ступени – не более 20 мг-экв/кг. По окончании промывки фильтр включается в работу или отключается в резерв. При остановке фильтра в резерв после промывки на период более 1 часа перед включением его в работу производится сброс первого фильтрата до величины жесткости, указанной в режимной карте.

Поток 2

На заводе введены в эксплуатацию очистные сооружения для очистки фильтрата послеспиртовой барды и производственных сточных вод (станция BY-ZHZL).
Работа локальных очистных сооружений (ЛОС) на первой стадии переработки фильтрата послеспиртовой барды основана на процессе анаэробной биохимической трансформации при участии специально культивированных анаэробных микроорганизмов с последующим получением биогаза. Утилизация образующегося в анаэробном реакторе биогаза предусмотрена на установке беспламенного горения, действующей на диффузном принципе горения. Предварительно очищенный фильтрат направляется на второй этап очистки – биологические очистные сооружения аэробного типа.


Рисунок 3 – Водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения
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Технологическая схема станции очистки послеспиртового фильтрата

Проектная мощность ЛОС 400 (±10%) куб. метров в сутки по фильтрату послеспиртовой барды. Расчетный расход согласно регламенту производства 416 куб. метров в сутки.
Вид перерабатываемой жидкости: фильтрат послеспиртовой барды. Процессуальная схема движения фильтрата послеспиртовой барды по ЛОС приведена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Процессуальная схема очистки фильтрата послеспиртовой барды
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Основными источниками образования сточных вод в производстве являются: мойка, дезинфекция, стерилизация технологического оборудования и продуктовых трубопроводов.
Поскольку на спиртовом заводе в качестве сырья используют только зерновые культуры, то образуются сточные воды первой и третьей категории загрязнений: отработавшие, производственно-загрязненные, включая лютерную воду.
Производственные стоков направляются на вторую очередь ЛОС – на аэробный цикл.
В соответствии с требованиями п.5 статьи 8 [3]. ООО «Александровский спиртзавод №14» имеет здание «цеха переработки барды», где установлено технологическое оборудование, позволяющее полностью перерабатывать барду, согласно «Постоянного технологического регламента производства спирта из крахмалсодержащего сырья», части III «Цех переработки барды. Производство барды кормовой». Расположение строительных конструкций соответствует проектной документации.
Фильтрат барды частично может направляться в спиртовое производство на стадию приготовления замеса взамен свежей воды. Неиспользуемое количество фильтрата барды направляется на ЛОС.
Сточные воды должны быть очищены до такой степени, чтобы они не оказывали вредного воздействия на водоем.
Процесс очистки стоков представляет собой глубокое биохимическое окисление органических загрязнений с последующим физико-химическим удалением биогенных элементов (азот и фосфор).
Одним из эффективных способов очистки производственных стоков и фильтрата послеспиртовой барды является биохимический метод, осуществляемый способности колоний микроорганизмов активного ила ферментировать в результате жизнедеятельности органические и неорганические соединения из загрязненной среды.
Как сооружения для деструктивного разложения с использованием колоний аэробных форм ила нашли наибольшее распространение аэротенки различных форм и модификаций. Фильтрат послеспиртовой барды проходит два цикла биологической очистки, первично поступая в теплообменник (позиция 1).
 Поток стоков от мойки оборудования и лютерная вода направлены непосредственно на вторую очередь ЛОС – на аэробный цикл, в промежуточную емкость (позиция 15) с последующим движением по аэробному циклу ЛОС.
Общее количество фильтрата послеспиртовой барды и сточных вод на аэробной очереди ЛОС составляет 704 куб. метров в сутки.
Проектная мощность переработки фильтрата послеспиртовой барды составляет 400 (1±10%) куб. метров в сутки.

Таблица 2 – Основные технические параметры комплекса ЛОС (по фильтрату послеспиртовой барды)
	Наименование показателя
	Исходные данные
	Данные на выходе из станции

	Проектная мощность переработки послеспиртового фильтрата
	400 (±10%) м3/сутки
	400 (±10%) м3/сутки

	ХПКcr
	35000 (1±10%) мг/л
	100 мг/л

	БПК5
	35000 (1±10%) мг/л
	30 мг/л

	Взвешенные вещества
	32000-35000 мг/л
	70 мг/л

	PH
	4.1
	6-9

	Температура
	80 ºС
	-

	NH+4
	182,0 мг/л
	15 мг/л

	NO-2
	<0,006 мг/л
	-

	NO-3
	<0,023 мг/л
	-

	PO-34
	215,0 мг/л
	30 мг/л


Примечание: концентрации загрязнения принимаются как максимальные, поступающие с фильтратом послеспиртовой барды. Производственные стоки, поступающие на второй этап (аэробный цикл) имеют по справочным данным максимальную концентрацию по ХПК 850 мг/л.

Биогаз образуется не менее 8100 куб. м/сутки СН4> 60% (из расчета по объему фугата 400 (±10%) куб. м/сутки, ХПК 38500 мг/л.
Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится аттестованными средствами измерений в соответствии с [8]. Журнал учета водоотведения ведется на бумажном носителе или в электронном виде без изменения формы 1.4, таблица 3.

Таблица 3 – Журнал учета водоотведения ведется на бумажном носителе или в электронном виде без изменения формы 1.4
	Дата измерения, N измерительного прибора
	Показания измерительного прибора или номер диаграммы
	Время работы измерительного прибора
	Расход сточных, в том числе дренажных, вод, куб. м/сут. 
(тыс. куб. м)
	Подпись лица, осуществляющего учет

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



В случае выхода из строя водоизмерительного устройства учет использования вод ведется по форме 1.6, таблица 4, указанным в приложении к Порядку по норме водопотребления на единицу продукции (куб. метр), согласно балансу водопотребления и водоотведения и объему выпущенной продукции, дал.




Таблица 4 – учет использования вод ведется по форме 1.6
	Дата
	Удельный расход электроэнергии на забор о воды (кВт·ч/куб. м), или производительность насосов (куб. м/ч), или норма водопотребления на единицу продукции (м3)
	Расход электроэнергии (тыс. кВт·ч), или количество часов работы насоса в сутки (ч), или объем выпущенной продукции (т, шт., куб.м)
	Расход воды за отчетный период, тыс. куб.м
	Подпись лица, осуществляющего учет

	1
	2
	3
	4
	5
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[bookmark: _Toc75033847]5.3 Технология очистки производственных стоков и фильтрата после барды

Фильтрат барды частично может направляться в спиртовое производство на стадию приготовления замеса взамен свежей воды. Неиспользуемое количество фильтрата барды направляется на ЛОС.
Процесс очистки стоков представляет собой глубокое биохимическое окисление органических загрязнений с последующим физико-химическим удалением биогенных элементов (азот и фосфор).
Одним из наиболее эффективных способов очистки производственных стоков и фильтрата послеспиртовой барды является биологический метод, который основан на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения водных объектов. Сущность метода заключается в способности микроорганизмов активного ила использовать в качестве питательного субстрата органические и неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах. Биологические процессы осуществляются в сооружениях биологической очистки – аэротенках, предназначенных для удаления растворенных, коллоидных и взвешенных веществ органических загрязнений сточных вод. 
Фильтрат послеспиртовой барды проходит два цикла очистки, первично поступая в теплообменник (позиция 1). Сточные воды от мойки оборудования и лютерная вода поступают на вторую очередь ЛОС – на аэробный цикл, в промежуточную емкость (позиция 15) с последующим движением по аэробному циклу ЛОС.
Аппаратурно-технологическая схема утилизации фильтрата барды и производственных стоков представлена на рисунке 5.
Фильтрат (фугат) послеспиртовой барды, из цеха переработки барды в сухие кормопродукты, поступает в спиральный теплообменник (позиция 1), где его охлаждают до температуры не выше 40 0С. Охлажденный фугат поступает в регулирующий бассейн (позиция 2), снабженный двумя диагонально расположенными погружными мешалками (позиция 3). В регулирующем бассейне (позиция 2) осуществляют регулирование объема и уровня рH сточных вод, с помощью системы подачи щелочной жидкости (позиция 4). Из регулирующего бассейна (позиция 2) сточные воды подъемным насосом (позиция 5) подают на первую стадию очистки в анаэробный реактор BYSB-plus (позиция 6) со встроенной системой распределения воды BYSB-plus (позиция 7). Анаэробный реактор BYSB-plus (позиция 6) также снабжен: трехфазным сепаратором BYSB-plus (позиция 8); циркуляционным насосом (позиция 9); системой мониторинга температуры (позиция 10); электромагнитным расходомером (позиция 11); ультразвуковым расходомером (позиция 12); гидрозатвором (позиция 13). В анаэробном реакторе BYSB-plus (позиция 6) происходит разрушение большей части органических веществ под действием микроорганизмов, содержащихся в анаэробном иле. Анаэробный процесс очистки фильтрата барды происходит с выделением биогаза, который можно использовать в качестве вспомогательного источника топлива в котельной. Кроме того, после блока очистки биогаз можно направлять на электрогенератор для выработки электроэнергии. Неиспользуемый биогаз сжигают в системе аварийного сжигания биогаза (газовой свече) (позиция 14).
Жидкость, выходящая из анаэробного реактора BYSB-plus (позиция 6) и производственные сточные воды самотеком поступают в промежуточную ёмкость (позиция 15). В промежуточную ёмкость (позиция 15) оседает небольшое количество вытекающего из анаэробного реактора BYSB-plus(позиция 6) анаэробного ила. Анаэробный ил возвращают в анаэробный реактор BYSB-plus (позиция 6) с помощью насоса возврата ила (позиция 16) для продолжения анаэробной реакции, либо через систему сброса (позиция 17) направляют в бассейн или (позиция 18).
Стоки поступают в бассейн удаления азота (позиция 19), снабженного погружной мешалкой (позиция 20). В этом блоке посредством бактерий денитрификации при условии отсутствия дополнительного поступления кислорода происходит удаление нитрифицированного азота. Воду после удаления азота отправляют в бассейн аэробной очистки первой ступени (позиция 21), в котором установлена аэрационная система с микропористыми аэраторами первой ступени (позиция 23), через которые подают воздух воздуходувками (позиция 22).
В бассейне аэробной очистки первой ступени (позиция 21) происходит деструкция органических веществ с помощью аэробного ила и высокоскоростного наполнения жидкости кислородом. Одновременно аммонийный азот переходит в нитрифицированный азот.
С помощью насоса обратного потока (позиция 24) осуществляют частичный возврат смеси жидкости и аэробного ила из бассейна аэробной очистки первой ступени (позиция 21) в бассейн удаления азота (позиция 19). Это создает условия для проведения реакции нитрификации в бассейне удаления азота (позиция 19).
Вода из бассейна аэробной очистки первой ступени (позиция 21) самотеком поступает во вторичный отстойник (позиция 25). Во вторичном отстойнике (позиция 25) происходит разделение жидкой и твердой фракции. Частично аэробный ил возвращают в бассейн удаления азота (позиция 19) с помощью насоса возврата ила (позиция 27), остальную часть через эрлифтную систему удаления ила (позиция 26) направляют в бассейн или (позиция 18).
Отделенная жидкость поступает в бассейн аэробной очистки второй ступени (позиция 28), в котором установлена аэрационная система с микропористыми аэраторами второй ступени (позиция 29), через которые подают воздух воздуходувками (компрессорами) (позиция 30).
В этом бассейне аэробной очистки второй ступени (позиция 28) используют микроорганизмы, находящиеся на ершовых вставках (позиция 31) для дальнейшей деструкции иловых отложений в воде. Вода, вышедшая из аэробного бассейна второй ступени (позиция 28), поступает в отстойник окончательной очистки (позиция 32), куда из емкости подачи реагентов (позиция 33) осуществляют подачу реактивов. В отстойнике окончательной очистки (позиция 32) происходит окончательная очистка воды и выделение твердой фракции – аэробного ила. Аэробный ил с помощью эрлифтной системы удаления ила (позиция 34) направляют в бассейн или (позиция 18).
Остаточный ил, образованный во время технологического процесса, поступает в бассейн ила (позиция 18), куда с помощью системы подачи реагентов (позиция 35) осуществляют подачу реактивов (коагулянта и флокулянта) для обезвоживания ила. Ил из бассейна ила (позиция 18) насосом ила (позиция 36) подают в сборник ила (позиция 37) в здание пресс-фильтра, откуда с помощью воздушного компрессора (позиция 40) направляют на пресс-фильтр ила (позиция 38), где происходит его обезвоживание. Система подачи реактивов для механического обезвоживания ила оснащена лопастными мешалками (позиция 39).
Фильтрат с фильтр – пресса отводится дренажной системой трубопроводов в резервуар дренажных вод, откуда перекачивается в промежуточную емкость. Осадок с фильтр-прессов, имеющий влажность 75-80% получает структуру влажной земли. Его можно нагружать в тележку для транспортировки на площадку-накопитель обезвоженного осадка.
Обработанный осадок планируется использовать для удобрения земель, отводимых под посадки древесно-кустарниковых насаждений или при рекультивации земель в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.17.573-96 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения или передавать как отход специализированной организации по договору.
Система реализуется на оборудовании Станции анаэробно-аэробной очистки послеспиртового фильтрата, модель BY-ZHZL марка «BIYUAN». Хейхэской компании ОО «Даян», производство ХЭЙЛУНЦЗЯН, внедренной по Проекту модернизации на базе строительных емкостей, возведенных в 1994-1996г. по Рабочему проекту очистных сооружений и реконструкции канализации и водоснабжения Александровского спиртзавода № 14 в поселке Грабово Бессоновского района Пензенской области от 24.04.1990г., при интенсификация за счет применения усовершенствованных технологий биологической очистки, что позволит реализовать необходимую степень очистки в объеме емкостного оборудования при сокращении необходимого времени нахождения стоков в сооружениях блоков очистных сооружений.


[image: ]Рисунок 5 – Технологическая схема анаэробно-аэробной очистки фильтрата послеспиртовой барды и производственных сточных вод
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1-спиральный теплообменник; 2-регулирующий бассейн; 3-погружные мешалки; 4-система подачи щелочной жидкости; 5-подъёмный насос регулирующего бассейна; 6-анаэробный реактор BYSB-plus; 7-система распределения воды BYSB-plus; 8-трехфазный сепаратор BYSB-plus; 9-циркуляционный насос; 10-система мониторинга температуры; 11-электромагнитный расходомер; 12-ультразвуковой расходомер; 13-гидрозатвор; 14-система аварийного сжигания биогаза (газовая свеча); 15-промежуточная емкость; 16-насос возврата ила из промежуточной емкости в реактор BYSB-plus; 17-система сброса ила с промежуточной емкости; 18-бассейн ила; 19-бассейн удаления азота; 20-погружная мешалка бассейна удаления азота; 21-бассейн аэробной очистки первой ступени; 22-воздуходувка бассейна аэробной очистки первой ступени; 23-аэрационная система с микропористыми аэраторами первой ступени; 24-насос обратного потока смешанной жидкости; 25-вторичный отстойник; 26-эрлифтная система удаления ила вторичного отстойника; 27-насос возврата ила вторичного отстойника в бассейн удаления азота и первый бассейн аэробной очистки первой ступени; 28-бассейн аэробной очистки второй  ступени; 29-аэрационная система с микропористыми аэраторами второй ступени; 30-воздуходувка (компрессор) бассейна аэробной очистки второй ступени; 31-ершовые вставки; 32-отстойник окончательной очистки; 33-емкости подачи реактивов на отстойник окончательной очистки; 34-эрлифтная система удаления ила с отстойника окончательной очистки; 35-система подачи реактивов механического обезвоживания ила; 36-насос ила; 37-сборник ила; 38-пресс-фильтр ила; 39-лопастная мешалка; 40-воздушный компрессор
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[bookmark: _Toc75033848]5.5. Характеристика выпуска сточных вод

Выпуск 1 – единый для всех видов сточных вод предприятия.
Выпуск 1 расположен в черте населенного пункта, на территории Бессоновского района Пензенской области село Грабово.

[bookmark: _Toc426625743]Гидрологическая и гидрометрические характеристики водного объекта на участке существующего выпуска сточных вод:
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4] - Водный объект, приемник сточных вод: река Сура. Категория водного объекта – рыбохозяйственного значения, высшая.
 - Расчетный расход воды Qр (м. куб/с) в летний меженный период: 22,3
 - Средняя глубина на рассматриваемом участке Hcp (м): 1,47
 - Ширина участка реки B(м): 61,0
- Средняя скорость течения V(м): 0,42
Выпуск № 1 в реку река Сура – береговой сосредоточенный, D 250 мм, труба стальная.
Код водохозяйственного участка 08.01.05.003 Сура от Сурского г/у до устья река Алатырь. Координаты выпуска: 53022/ 35, 89//с.ш. 45004/32, 39//в.д.
Расстояние от устья 585 км.


[bookmark: _Toc75033849]5.6 Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых проводится инвентаризация

Показатели качества сточных вод ООО «Александровский спиртзавод №14», принятые по ПДК в соответствии с [16].

Таблица 5 – ПДК в соответствии с [6]
	№
п\п
	Наименование вещества
	ПДК вещества
	Единица измерения

	1. 
	Взвешенные вещества
	фон+0,25
	мг/дм3

	1. 
	Хлориды
	300
	мг/дм3

	1. 
	Сульфаты
	100
	мг/дм3

	1. 
	Калий
	50
	мг/дм3

	1. 
	Натрий
	120
	мг/дм3

	1. 
	Кальций
	180
	мг/дм3

	1. 
	Магний
	40
	мг/дм3

	1. 
	Нефтепродукты
	0,05
	мг/дм3

	1. 
	Железо
	0,1
	мг/дм3

	1. 
	Аммоний- ион (в пересчете на азот)
	0,4
	мг/дм3

	1. 
	Нитрит-анион (в пересчете на азот)
	0,02
	мг/дм3

	1. 
	Нитрат- анион (в пересчете на азот)
	9,0
	мг/дм3

	1. 
	Минерализация общая
	До 1000, включая хлориды,сульфаты
	мг/дм3

	1. 
	БПКполн
	3
	мг О2/дм3

	1. 
	ХПК
	15
	мг О2/дм3




продолжение таблицы 5
	1. 
	Сухой остаток
	1000
	мг/дм3

	1. 
	Фторид-анион
	0,05+фон
(не более 0,75)
	мг/дм3

	1. 
	Фосфат-ион (по фосфору)
	0,2
	мг/дм3

	1. 
	АСПАВ
	0,1
	мг/дм3

	1. 
	Фенол, гидроксибензол
	0,001
	мг/дм3

	1. 
	Медь
	0,001
	мг/дм3

	1. 
	Свинец
	0,006
	мг/дм3

	1. 
	Цинк
	0,01
	мг/дм3

	1. 
	Марганец
	0,01
	мг/дм3

	1. 
	Алюминий
	0,04
	мг/дм3

	1. 
	Водородный показатель рН
	6,5-8,5
	мг/дм3

	1. 
	Этиловый спирт, этанол
	0,01
	мг/дм3

	1. 
	Бутиловый спирт, 1-бутанол
	0,03
	мг/дм3

	1. 
	Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол -2
	0,01
	мг/дм3

	1. 
	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)
	0,1
	мг/дм3





[bookmark: _Toc75033850]5.7 Контроль качества сбрасываемых сточных вод и водного объекта

Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод проводится на основании договоров аккредитованными испытательными лабораториями:
- контроль химических показателей – ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» (филиал «ЦЛАТИ по Пензенской области»). Аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.512317 от 25.09.2013 г.
- контроль паразитологических и микробиологических показателей – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47 от 12.07.2016 г.
Контроль за качеством водного объекта в зоне влияния предприятия проводится на основании договора с аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУ «Приволжское УГМС». 
Аттестат аккредитации № POCCRU.0001.10ПВ12.
На предприятии организована собственная лаборатория для контроля за качеством сбрасываемых сточных вод. Лаборатория ЛОС завода аттестована. Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории ООО «Александровский спиртзавод №14» № 12-20 от 21.05.2020 г.
Учет качества сбрасываемых сточных, таблица 6, в том числе дренажных, вод ведется по форме 2.2, установленной [8].

Таблица 6 – форма 2.2. – учет качества сбрасываемых сточных вод, в том числе дренажных
	Дата, место взятия пробы
	Наименование загрязняющего вещества
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. дм
	Расход сточных, в том числе дренажных, вод, тыс.
 куб. м/сут.
	Количество сбрасываемого загрязняющего вещества, кг (т)
	Подпись лица, осуществляющего анализ (учет качества сточных, в том числе дренажных, вод)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc75033851]5.8 Определение средних концентраций загрязняющих веществ сточных водах

Определение средних концентраций проводилось на основании результатов протоколов КХА сточных вод за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. Результаты вычислений средних концентраций приведены в таблице 7 ниже.
Протоколы количественного химического анализа сточных вод представлены в Приложении Б.

Таблица 7 – Результаты вычислений средних концентраций
	Наименование ЗВ
	Единицы измерения
	Усредненные концентрации
	ПДКр.х.

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	2,2
	Фон +0,25

	Сухой остаток
	мг/дм3
	410,8
	1000

	БПКполн
	мг/дм3
	2,4
	3

	ХПК
	мг/дм3
	11,1
	15

	Аммоний-ион
	мг/дм3
	0,19
	0,4

	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,023
	0,02

	Нитрат-ион
	мг/дм3
	8,83
	9,0

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	0,25
	0,2

	Хлорид-ион
	мг/дм3
	109
	300

	Сульфат-ион
	мг/дм3
	68,47
	100

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,011
	0,05

	АПАВ
	мг/дм3
	0,025
	0,1

	Фенол
	мг/дм3
	0,0009
	0,001

	Этиловый спирт (этанол)
	мг/дм3
	0,01
	0,01

	Бутиловый спирт (бутанол)
	мг/дм3
	0,01
	0,03

	Калий
	мг/дм3
	4,6
	50

	Натрий
	мг/дм3
	76,07
	120

	Кальций
	мг/дм3
	13,2
	180

	Магний
	мг/дм3
	5,2
	40

	Железо
	мг/дм3
	0,08
	0,1

	Медь
	мг/дм3
	0,001
	0,001

	Свинец
	мг/дм3
	0,002
	0,006

	Цинк
	мг/дм3
	0,006
	0,01




продолжение таблицы 7
	Изопропиловый спирт (пропанол-2)
	мг/дм3
	0,01
	0,01

	Формальдегид
	мг/дм3
	0,02
	0,1

	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,15
	0,05+фон
(не более 0,75)

	Алюминий
	мг/дм3
	0,01
	0,04

	Марганец
	мг/дм3
	0,009
	0,01
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В соответствии с установленными формами [8] на предприятии проводится учет сведений по расходам водоотведения и качеству сточных вод текущего периода 2021г. Упорядочение отчетных форм дает возможность своевременной оценки негативного влияния завода на водные объекты с целью своевременного реагирования при изменении учетных характеристик в сторону увеличения негативной нагрузки. Данные учета по рекомендуемым формам дают визуальную возможность в текущей оценке мониторинга воздействия на водный объект, упрощают обработку информации при сведении данных к годовой отчетности предприятия и предварительной оценке в установлении размера платы за негативное воздействие на водные объекты.
С начала 2021г. предприятие было остановлено на ремонтный период, оценку влияния основных производства и очистки сточных вод целесообразно провести в режиме обычной работы завода.
Сведения по формам учета по месяцам март- май 2021г.представлены в таблицах 9-14.
Сточные воды влияют на сброс в водный объект с характеристикой недостаточно очищенные. Работа анаэробной ступени очистных сооружений зависима от качества исходного сырья, температурных показателей и практически для стабильной работы не допускает длительных перестоев в работе основного производства. Любые сбои приводят к нарушениям технологических режимов и к высоким рискам снижения эффективности работы ЛОС в целом.
На заводе в период 2021-2022 г. Принято решение о внедрении вакуум-выпарных установок на этапе переработки барды. При этом не теряется товарный продукт – сухая барда при утилизации фильтрата деструктивными методами. Мелкая фракция, выносимая при разделении барды возвращается при применении выпарных установок в товарную фракцию.
По отношению к имеющейся схеме концентрация по ХПК имеет показатели 1500 – 2000 мг О2/л, что при смешении с производственными сточными водами, направляемыми на аэробный цикл ЛОС исключает нагрузку от высоко концентрированного стока и продуктов деструкции анаэробного цикла.
Ниже приводим план мероприятий по снижению негативного воздействия на водный объект, таблица 15.



Таблица 8 – Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами за март
	Дата
	Удельный расход электроэнергии на забор о воды (кВт·ч/куб. м), или производительность насосов (куб. м/ч), или норма водоотведения на единицу продукции (куб. м)
	Расход электроэнергии (тыс. кВт·ч), или количество часов работы насоса в сутки (ч), или объем выпущенной продукции (т, шт., куб.м)
	Расход воды за отчетный период, тыс. куб. м
	Подпись лица, осуществляющего учет

	1
	2
	3
	4
	5

	01 03 21
	661
	
	0,661
	

	02 03 21
	645
	
	0,645
	

	03 03 21
	602
	
	0,602
	

	04 03 21
	589
	
	0,589
	

	05 03 21
	940
	
	0,94
	

	06 03 21
	951
	
	0,951
	

	07 03 21
	2567
	
	2,567
	

	08 03 21
	2557
	
	2,557
	

	09 03 21
	2547
	
	2,547
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	1
	2
	3
	4
	5

	10 03 21
	2549
	
	2,549
	

	11 03 21
	2554
	
	2,554
	

	12 03 21
	2563
	
	2,563
	

	13 03 21
	2540
	
	2,54
	

	14 03 21
	2543
	
	2,543
	

	15 03 21
	1959
	
	1,959
	

	16 03 21
	1947
	
	1,947
	

	17 03 21
	2531
	
	2,531
	

	18 03 21
	2526
	
	2,526
	

	19 03 21
	2538
	
	2,538
	

	20 03 21
	2558
	
	2,558
	

	21 03 21
	2632
	
	2,632
	

	22 03 21
	2547
	
	2,547
	

	23 03 21
	2573
	
	2,573
	

	24 03 21
	2551
	
	2,551
	

	25 03 21
	2647
	
	2,647
	

	26 03 21
	2642
	
	2,642
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	1
	2
	3
	4
	5

	27 03 21
	2636
	
	2,636
	

	28 03 21
	2647
	
	2,647
	

	29 03 21
	793,5
	1,29568
	1,02812208
	

	30 03 21
	793,5
	3,6678
	2,9103993
	

	31 03 21
	793,5
	3,82157
	3,0324158
	

	Итого:
	
	
	66,7129372
	



 

Таблица 9 – Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами за апрель
	Дата
	Удельный расход электроэнергии на забор о воды (кВт·ч/куб. м), или производительность насосов 
(куб. м/ч), или норма водоотведения на единицу продукции (куб. м)
	Расход электроэнергии
(тыс. кВт·ч), или количество часов работы насоса в сутки (ч), или объем выпущенной продукции
(т, шт., куб. м)
	Расход воды за отчетный период, тыс. куб. м
	Подпись лица, осуществляющего учет

	1
	2
	3
	4
	5

	01 04 21
	793,5
	3,78779
	3,00561137
	

	02 04 21
	793,5
	3,82818
	3,03766083
	

	03 04 21
	793,5
	3,84018
	3,04718283
	

	04 04 21
	793,5
	3,82461
	3,03482804
	

	05 04 21
	793,5
	3,31375
	2,62946063
	

	06 04 21
	793,5
	3,83731
	3,04490549
	

	07 04 21
	793,5
	3,83613
	3,04396916
	

	08 04 21
	793,5
	3,82989
	3,03901772
	

	09 04 21
	793,5
	3,81395
	3,02636933
	

	10 04 21
	793,5
	3,81395
	3,02636933
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	1
	2
	3
	4
	5

	11 04 21
	793,5
	2,16517
	1,7180624
	

	12 04 21
	793,5
	3,80988
	3,02313978
	

	13 04 21
	793,5
	2,71985
	2,15820098
	

	14 04 21
	793,5
	3,83768
	3,04519908
	

	15 04 21
	793,5
	3,8362
	3,0440247
	

	16 04 21
	793,5
	3,85093
	3,05571296
	

	17 04 21
	793,5
	3,83226
	3,04089831
	

	18 04 21
	793,5
	3,29893
	2,61770096
	

	19 04 21
	793,5
	3,383959
	2,68517147
	

	20 04 21
	793,5
	3,83255
	3,04112843
	

	21 04 21
	793,5
	3,84988
	3,05487978
	

	22 04 21
	793,5
	3,8114
	3,0243459
	

	23 04 21
	793,5
	3,74537
	2,9719511
	

	24 04 21
	793,5
	3,85348
	3,05773638
	

	25 04 21
	793,5
	3,8316
	3,0403746
	

	26 04 21
	793,5
	3,83406
	3,04232661
	

	27 04 21
	793,5
	3,82748
	3,03710538
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	1
	2
	3
	4
	5

	28 04 21
	793,5
	0,68063
	0,54007991
	

	29 04 21
	793,5
	0,27697
	0,2197757
	

	30 04 21
	793,5
	2,2049
	1,74958815
	

	Итого:
	
	
	81,1027772
	



Таблица 10 – Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами за май
	Дата
	Удельный расход электроэнергии на забор о воды (кВт·ч/куб. м), или производительность насосов
(куб. м/ч), или норма водоотведения на единицу продукции (куб. м)
	Расход электроэнергии (тыс. кВт·ч), или количество часов работы насоса в сутки (ч), или объем выпущенной продукции (т, шт., куб. м)
	Расход воды за отчетный период, тыс. куб.м
	Подпись лица, осуществляющего учет

	1
	2
	3
	4
	5

	01 05 21
	793,5
	3,129
	2,4828615
	

	02 05 21
	793,5
	2,76224
	2,19183744
	

	03 05 21
	793,5
	3,76955
	2,99113793
	

	04 05 21
	793,5
	3,75957
	2,9832188
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	1
	2
	3
	4
	5

	05 05 21
	793,5
	3,79398
	3,01052313
	

	06 05 21
	793,5
	3,78238
	3,00131853
	

	07 05 21
	793,5
	3,77661
	2,99674004
	

	08 05 21
	793,5
	3,80418
	3,01861683
	

	09 05 21
	793,5
	3,79358
	3,01020573
	

	10 05 21
	793,5
	3,80555
	3,01970393
	

	11 05 21
	793,5
	3,81288
	3,02552028
	

	12 05 21
	793,5
	3,33972
	2,65006782
	

	13 05 21
	793,5
	3,81636
	3,02828166
	

	14 05 21
	793,5
	3,80555
	3,01970393
	

	15 05 21
	793,5
	3,77659
	2,99672417
	

	16 05 21
	793,5
	3,78616
	3,00431796
	

	17 05 21
	793,5
	3,77511
	2,99554979
	

	18 05 21
	793,5
	3,29518
	2,61472533
	

	19 05 21
	793,5
	3,81779
	3,02941637
	

	20 05 21
	793,5
	3,36129
	2,66718362
	

	21 05 21
	793,5
	2,7059
	2,14713165
	


окончание таблицы 10
	1
	2
	3
	4
	5

	22 05 21
	793,5
	3,83399
	3,04227107
	

	23 05 21
	793,5
	3,82958
	3,03877173
	

	24 05 21
	793,5
	3,83225
	3,04089038
	

	25 05 21
	793,5
	3,81299
	3,02560757
	

	26 05 21
	793,5
	3,84678
	3,05241993
	

	27 05 21
	793,5
	3,82671
	3,03649439
	

	28 05 21
	793,5
	3,81905
	3,03041618
	

	29 05 21
	793,5
	3,81879
	3,03020987
	

	30 05 21
	793,5
	3,8147
	3,02696445
	

	31 05 21
	793,5
	0,5994
	0,4756239
	

	Итого:
	
	
	87,6844558
	



 

Таблица 11 – Журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод за март
	Дата
	Наименование загрязняющего вещества
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. дм
	Расход сточных, в том числе дренажных, вод, тыс. 
куб. м/сут.
	Количество сбрасываемого загрязняющего вещества, 
кг (т)
	Подпись лица, осуществляющего анализ (учет качества сточных, в том числе дренажных, вод)

	Выпуск №1
	рН
	8,21
	2563
	
	

	
	Нитрит-ион
	0,026
	
	66,638
	

	
	Нитрат-ион
	0,36
	
	922,680
	

	
	Фторид-ион
	0,36
	
	922,680
	

	
	АПАВ
	0,034
	
	87,142
	

	
	Фенол
	0,00129
	
	3,306
	

	
	Формальдегид
	0,02
	
	51,260
	

	
	Этиловый спирт (этанол)
	0,01
	
	25,630
	

	
	Бутиловый спирт (бутанол)
	0,01
	
	25,630
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	Изопропиловый спирт (Пропанол)
	0,01
	
	25,630
	

	
	Алюминий
	0,011
	
	28,193
	

	
	Калий
	4,5
	
	11533,500
	

	
	Натрий
	85
	
	217855,000
	

	
	Кальций
	24,2
	
	62024,600
	

	
	Магний
	9,5
	
	24348,500
	

	
	Железо
	0,11
	
	281,930
	

	
	Марганец
	0,0081
	
	20,760
	

	
	Медь
	0,001
	
	2,563
	

	
	Цинк
	0,0041
	
	10,508
	

	
	Свинец
	0,002
	
	5,126
	

	
	Взвешенные вещества
	5,2
	
	13,328
	

	
	Сухой остаток
	415
	
	1063,645
	

	
	БПКполн.
	4,08
	
	10,457
	

	
	ХПК
	17,7
	
	45,365
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	Аммоний-ион
	0,46
	
	1,179
	

	
	Фосфат-ион
	0,38
	
	0,974
	

	
	Хлорид-ион
	103
	
	263,989
	

	
	Сульфат-ион
	96,6
	
	247,586
	

	
	Нефтепродукты
	0,0052
	
	0,013
	



Таблица 12 – Журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод за апрель
	Дата
	Наименование загрязняющего вещества
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. дм
	Расход сточных, в том числе дренажных, вод, тыс. 
куб. м/сут.
	Количество сбрасываемого загрязняющего вещества, 
кг (т)
	Подпись лица, осуществляющего анализ (учет качества сточных, в том числе дренажных, вод)

	Выпуск №1
	рН
	7,69
	3042
	
	

	
	Нитрит-ион
	0,027
	
	82,134
	

	
	Нитрат-ион
	0,39
	
	1186,380
	

	
	Фторид-ион
	0,1
	
	304,200
	

	
	АПАВ
	0,027
	
	82,134
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	Фенол
	0,00103
	
	3,133
	

	
	Формальдегид
	0,021
	
	63,882
	

	
	Этиловый спирт (этанол)
	0,01
	
	30,420
	

	
	Бутиловый спирт (бутанол)
	0,01
	
	30,420
	

	
	Изопропиловый спирт (Пропанол)
	0,01
	
	30,420
	

	
	Алюминий
	0,015
	
	45,630
	

	
	Калий
	7
	
	21294,000
	

	
	Натрий
	59,5
	
	180999,000
	

	
	Кальций
	21
	
	63882,000
	

	
	Магний
	7,9
	
	24031,800
	

	
	Железо
	0,075
	
	228,150
	

	
	Марганец
	0,005
	
	15,210
	

	
	Медь
	0,001
	
	3,042
	

	
	Цинк
	0,0076
	
	23,119
	

	
	Свинец
	0,002
	
	6,084
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	Взвешенные вещества
	5,6
	
	17,035
	

	
	Сухой остаток
	392
	
	1192,464
	

	
	БПКполн.
	2,67
	
	8,122
	

	
	ХПК
	24,1
	
	73,312
	

	
	Аммоний-ион
	0,05
	
	0,152
	

	
	Фосфат-ион
	0,21
	
	0,639
	

	
	Хлорид-ион
	116
	
	352,872
	

	
	Сульфат-ион
	77,6
	
	236,059
	

	
	Нефтепродукты
	0,005
	
	0,015
	


 

Таблица 13 – Журнал учета качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, вод за май
	Дата
	Наименование загрязняющего вещества
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. дм
	Расход сточных, в том числе дренажных, вод, тыс.
 куб. м/сут.
	Количество сбрасываемого загрязняющего вещества,
 кг (т)
	Подпись лица, осуществляющего анализ (учет качества сточных, в том числе дренажных, вод)

	Выпуск №1
	рН
	7,56
	3028
	
	

	
	Нитрит-ион
	0,024
	
	72,672
	

	
	Нитрат-ион
	0,94
	
	2846,320
	

	
	Фторид-ион
	0,299
	
	905,372
	

	
	АПАВ
	0,031
	
	93,868
	

	
	Фенол
	0,00077
	
	2,332
	

	
	Формальдегид
	0,024
	
	72,672
	

	
	Этиловый спирт (этанол)
	0,01
	
	30,280
	

	
	Бутиловый спирт (бутанол)
	0,01
	
	30,280
	



продолжение таблицы 13
	
	Изопропиловый спирт (Пропанол)
	0,01
	
	30,280
	

	
	Алюминий
	0,01
	
	30,280
	

	
	Калий
	5,6
	
	16956,800
	

	
	Натрий
	62
	
	187736,000
	

	
	Кальций
	14,93
	
	45208,040
	

	
	Магний
	7,5
	
	22710,000
	

	
	Железо
	0,075
	
	227,100
	

	
	Марганец
	0,0072
	
	21,802
	

	
	Медь
	0,001
	
	3,028
	

	
	Цинк
	0,0069
	
	20,893
	

	
	Свинец
	0,002
	
	6,056
	

	
	Взвешенные вещества
	6,2
	
	18,774
	

	
	Сухой остаток
	382
	
	1156,696
	

	
	БПКполн.
	3,45
	
	10,447
	

	
	ХПК
	21,6
	
	65,405
	




окончание таблицы 13
	
	Аммоний-ион
	0,42
	
	1,272
	

	
	Фосфат-ион
	0,12
	
	0,363
	

	
	Хлорид-ион
	110,2
	
	333,686
	

	
	Сульфат-ион
	74,4
	
	225,283
	

	
	Нефтепродукты
	0,005
	
	0,015
	



Таблица 14 – План природоохранных мероприятий по доведению качества сбрасываемых сточных вод в р. Сура до норм ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения на период 2021-2025 г
	N п/п
	Наименование мероприятия
(этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)
	Номер канализацион-
ного выпуска
в водный объект
	Нормативные сроки реализации
(месяц, год)
	Достигаемый экологический эффект
	Стоимость работ.
Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Технологический контроль работы сооружений очистки послеспиртового фильтрата и производственных сточных вод
	Выпуск №1
р. Сура

	постоянно
	Достижение нормативов ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Инженерные изыскания при подготовке проекта ЦПБ с вакуум-выпарными установками
	Выпуск №1
р. Сура
	01 .03.2021г.- 31.05.2021г.
	Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
	5 400 000 руб.
за счет собственных средств

	
	Разработка и проведение экспертизы проекта ЦПБ с установкой классической ВВУ и сушильным паровым агрегатом
	Выпуск №1
р. Сура
	31.05.2021г.-30.11.2021г
	
	

	2
	Монтаж ЦПБ с установкой классической ВВУ и сушильным паровым агрегатом
	Выпуск №1
р. Сура
	30.11.2021г. – 30.09.2022г.
	
	398 676 280 руб. за счет собственных средств

	3
	Предупреждение аварийных ситуаций при сбросе сточных вод с МОС, исключение превышения ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения
	Выпуск №1
р. Сура
	постоянно
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Мероприятия по очистке водоохранной зоны реки
	Выпуск №1
р. Сура

	постоянно
	Исключение дополнительного загрязнения водоема, засорения водного объекта плавающим мусором
	

	6
	Ведение мониторинга водных объектов (согласно программе производственного контроля)
	Замеры выше выпуска сточных вод: р. Сура 1 км выше выпуска;
у точки выпуска №1 сточных вод
	Ежегодно, согласно графику проведения замеров
	Контроль и снижение негативного воздействия на водные объекты
	885,5 тыс. руб.
за счет собственных средств

	7
	Контроль состава и свойств сбрасываемых сточных вод (согласно программе производственного контроля)
	Выпуск №1
р. Сура
	Ежегодно, согласно графику проведения замеров
	Контроль и снижение негативного воздействия на водные объекты
	450 тыс. руб.
за счет собственных средств
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Содержание технического состояния объектов в исправном состоянии оборудования и поддержания рабочего технологического процесса локальных очистных сооружений (ЛОС), механических очистных сооружений (МОС)
	Выпуск №1
р. Сура
	Ежегодно
	Исключение аварийных сбросов, поддержание проектных параметров работы ЛОС
	160,0 тыс. руб.
За счет собственных средств

	9
	Установка приборов автоматизированного учета качества сточных вод на выпуске №1
	Выпуск №1
р. Сура
	31.12.2025 г.

	Контроль и снижение негативного воздействия на водные объекты до уровня ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения
	4500 тыс. руб.
За счет собственных средств
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[bookmark: _Toc75033853]7 Оценка рисков на рабочем месте: инженер-технолог ЛОС

Под охраной труда понимается концепция сохранения жизни и здоровья людей в ходе трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия [5].
Охрана труда включает в себя следующие понятия и условия: вредный производственный фактор, условия труда, опасный производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства коллективной и индивидуальной защиты работников, система управления охраной труда, профессиональный риск.
Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и опасных производственных факторов при исполнении работников обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных [5].
Профессиональный риск включает в себя оценку риска, то есть процесс оценивания рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранения здоровья 
работников [27].
Оценка риска организуется работодателем. Правильно выполненная оценка рисков показывает реальное положение охраны труда на рабочих местах, а ее итоги показывают реальные условия труда и трудового процесса. Оценка рисков должна быть
– систематической;
– отражающей самые сложные нужды обеспечения безопасности труда;
– носящей профилактический характер;
– практичной;
– документированной;
– развивающейся.
Оценка рисков проводится на каждом рабочем месте во всех рабочих зонах с учетом всех видов выполняемых видов работ. Оценка рисков на рабочем месте проводят различными методами. Оценка риска рабочего места для инженера-технолога локационных очистных сооружений проводилась на основе метода Файна-Кинни. [28]. Данный метод основан на матричном методе – произведение трех составляющих (степени опасности, вероятность возникновения опасности и последствия). По итогу получается классификация рисков по уровням серьезностям от самого низкого до самого высокого по нескольким группам.
Для инженера-технолога ЛОС существуют следующие риски на рабочем месте:
– опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подсказывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
– опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, при подъеме или спуске при нештатной ситуации;
– опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
–  опасность поражения электростатическим зарядом; опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву.
Данные проведения оценки риска для инженера -технолога ЛОС представлены в таблице 15.
Категория риска на рабочем месте инженера-технолога находится в границе низкая-умеренная. Таким образом, возникновение опасных случаев в работе инженера-технолога минимальна.
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Таблица 15 – Контрольный лист для идентификации возможных опасных событий, опасностей и оценки рисков
	
	1. [bookmark: bookmark140]Механические опасности:
	
	
	
	
	

	1.1
	а) механические опасности:
	
	
	
	
	

	1.2
	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подсказывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
	
	1
	3
	4
	умеренная

	1.3
	опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, при подъеме или спуске при нештатной ситуации;
	«+»
	1
	1
	2
	низкая

	1.4
	опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;
	
	1
	1
	2
	низкая

	1.5
	опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	1.6
	б) электрические опасности:
	
	0
	0
	0
	низкая




продолжение таблицы 15
	1.7
	опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
	«+»
	2
	2
	4
	умеренная

	1.8
	опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
	
	1
	3
	4
	умеренная

	1.9
	опасность поражения электростатическим зарядом;
	«+»
	1
	3
	4
	умеренная

	1.10
	опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
	«+»
	1
	3
	4
	умеренная

	1.11
	опасность поражения при прямом попадании молнии;
	
	0
	0
	0
	низкая

	
	опасность косвенного поражения молнией;
	
	0
	0
	0
	

	2.1
	в) термические опасности:
	
	
	
	
	низкая

	2.2
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	2.3
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
	
	1
	1
	2
	низкая
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	2.4
	опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
	
	0
	0
	0
	низкая

	
	ожог роговицы глаза;
	
	0
	0
	0
	

	3.1
	г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
	
	0
	0
	
	низкая

	3.2
	опасность воздействия пониженных температур воздуха;
	
	0
	0
	0
	низкая

	
	опасность воздействия повышенных температур воздуха;
	
	0
	0
	0
	низкая

	4.1
	д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
	
	0
	0
	
	низкая

	4.2
	опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
	
	0
	4
	4
	низкая

	
	опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
	
	0
	0
	0
	низкая

	5.1
	ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
	
	
	0
	
	низкая

	5.2
	опасность от контакта с высокоопасными веществами;
	
	0
	0
	0
	низкая

	
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
	
	1
	1
	4
	низкая
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	6.1
	опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву;
	«-»
	0
	0
	0
	низкая

	
	опасность образования токсичных паров при нагревании;
	
	0
	0
	0
	низкая

	7.1
	з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:
	
	
	0
	
	низкая

	7.2
	опасность воздействия пыли на глаза;
	«-»
	1
	1
	2
	низкая

	
	опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
	
	1
	1
	2
	низкая

	8.1
	и) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
	
	
	0
	
	низкая

	8.2
	опасность, связанная с перемещением груза вручную;
	«-»
	1
	1
	2
	низкая

	8.3
	опасность, связанная с наклонами корпуса;
	
	1
	1
	2
	низкая

	8.4
	опасность, связанная с рабочей позой;
	
	2
	0
	2
	низкая

	
	опасность перенапряжения зрительного анализатора;
	
	2
	2
	4
	умеренна

	
	к) опасности, связанные с воздействием шума:
	
	
	
	
	низкая
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	опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;
	
	1
	1
	2
	низкая

	
	л) опасности, связанные с воздействием вибрации:
	
	
	2
	
	низкая

	
	опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;
	
	1
	1
	2
	низкая

	
	м) опасности, связанные с воздействием световой среды:
	«+»
	
	0
	
	

	
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	15.1
	опасность повышенной яркости света;
	«-»
	2
	2
	4
	умеренна

	15.2
	о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
	«-»
	
	2
	
	низкая

	15.3
	опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
	«+»
	0
	
	0
	низкая

	15.4
	опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;
	«+»
	0
	0
	0
	низкая

	15.5
	опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
	
	0
	0
	0
	низкая

	15.6
	опасность от электромагнитных излучений;
	«+»
	0
	0
	0
	низкая
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	опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
	
	0
	0
	0
	низкая

	16.1
	п) опасность расположения рабочего места:
	
	
	
	
	низкая

	16.2
	опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности;
	
	0
	0
	0
	низкая

	16.3
	р) опасности, связанные с организационными недостатками:
	
	
	
	
	низкая

	16.4
	опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	16.5
	опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	16.6
	опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
	
	3
	3
	4
	умеренная
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	16.7
	опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	16.8
	опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;
	
	1
	1
	2
	низкая

	
	с) опасности пожара:
	
	
	0
	
	

	17.1
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	17.2
	опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
	
	2
	2
	4
	умеренная

	
	т) опасности транспорта:
	«-»
	
	0
	
	низкая

	18.1
	опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
	«-»
	0
	0
	0
	низкая

	18.2
	опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
	«-»
	0
	0
	0
	низкая

	18.3
	опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
	«-»
	0
	0
	0
	низкая
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	э) опасности взрыва:
	«-»
	
	
	
	низкая

	19.1
	опасность самовозгорания горючих веществ;
	
	0
	0
	0
	низкая

	19.2
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
	«-»
	2
	2
	4
	умеренная

	19.3
	опасность ожога при взрыве;
	«-»
	2
	2
	4
	умеренная

	19.4
	ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
	«-»
	2
	2
	4
	умеренная
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Расчет риска:
	R = PхS
где R – риск, балл;	
P – вероятность возникновения опасности, балл;
S – серьезность последствий воздействия опасности, балл.

Таблица 16 – Матрица классификации рисков
	Значение S, балл
	Риск R, балл

	
	Р = 2
	Р = 4
	Р = 6
	Р = 8
	Р = 10

	10
	5
	10
	15
	20
	25

	8
	4
	8
	12
	16
	20

	6
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	2
	4
	6
	8
	10

	2
	1
	2
	3
	4
	5



Результаты оценки рисков рабочая группа переносит в карту идентификации опасностей и оценки рисков.
Категории рисков подразделяются на следующие:
· низкие (R<6);
· умеренные (6≤R≤12);
· высокие (R>12).
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[bookmark: _Toc75033854]8 Определение величины предотвращенного эколого-экономического ущерба от загрязнения гидросферы сточными водами ООО «АСЗ №14»

Расчет величины предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов проводится по [п.3,26]. Чтобы определить ущерб, нанесенный сточными водами предприятия, нужно знать следующие параметры:
– состав перечня загрязняющих веществ;
– ПДК загрязняющих веществ;
– Концентрация загрязняющих веществ до очистки;
– Концентрация загрязняющих веществ после очистки;
– Данные эффективности очистных сооружений.
Данные для расчета берутся из экологической отчетности предприятия: проект инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, НДС сточных вод, протоколы анализа сточных вод, годовые отчеты – 2ТП-«Водхоз», Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, нормативно-правовые акты РФ и документация на очистные сооружения.
На территории каждого субъекта Российской Федерации эколого-экономический ущерб считается по величине показателя удельного эколого-экономического ущерба, и объемам уменьшения негативного воздействия. Показатели для Пензенской области:
– показатель удельного экономического ущерба (цена загрязнения) водным ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющего вещества на конец расчетного периода в рассматриваемом регионе, руб./усл. т, принимается для гидросферы – 
7098,4 руб./усл. [таб.11, п.3.1, 26];
– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости для Пензенской области – 1,9 [п.3.1,26];
– индекс-дефлятор по отраслям промышленности, устанавливаемый Минэкономики РФ на рассматриваемый период и доводимый территориальными природоохранными органами до природопользователей, который равен 104 [9], [10].
Результаты расчета предотвращенного эколого-экономического ущерба оценивают в денежном выражении, чтобы увидеть какой мог быть нанесен ущерб реке Сура при сбросе производственных стоков предприятия [22].
Определение величины предотвращенного эколого-экономического ущерба от загрязнения гидросферы сточными водами проводится на основании годового сброса Выпуска 1 в водный объект, равный 1120,4220 тысяч куб. метров в год. 
Предотвращение ущерба определяется по концентрациям загрязнений перечня загрязняющих веществ производственных вод, сбрасываемых в водный объект.

Таблица 17 – Исходные данные, концентрации загрязнений производственных вод
	Наименование показателей
	ПДКрх (
	До очистки 
	После очистки


	1
	2
	3
	4

	ХПКсr
	15
	
	11,1

	БПК5
	3
	
	2,4

	Взвешенные вещества
	0,25
	32000-35000
	2,2

	Аммоний-ион
	0,4
	182,0
	0,19

	Нитрит-анион
	0,02
	<0,006
	0,23

	Нитрат-анион
	9,0
	<0,023
	8,83

	Фосфат-ион
	0,2
	215,0 
	0,25 



Определение показателей для расчета предотвращенного ущерба в таблице 18.

Таблица 18 – показатели определения предотвращённого эколого-экономического ущерба от загрязнения гидросферы
	Наименование загрязняющих веществ
	Масса фактического сброса ЗВ до очистки 
(усл. т/год)
	Масса фактического сброса ЗВ после очистки (усл. т/год)
	Коэффициент относительно эколого-экономической опасности
	Приведенная масса сброса ЗВ на начало года
(усл. т/год)
	Приведенная масса сброса ЗВ на конец года
(усл. т/год)
	Приведенная масса ЗВ
(усл. т/год)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	39214,77
	12,436684
	0,06666667
	2614,318
	0,8291123
	2613,4889

	
	39214,77
	2,6890128
	0,33333334
	13071,59
	0,8963376
	13070,694

	Взвешенные вещества
	39214,77
	2,4649284
	4
	156859,08
	9,8597136
	156849,22

	Аммоний-ион
	203,916804
	0,21288018
	2,5
	509,79201
	0,5322005
	509,25981

	Нитрит-анион
	0,0067225
	0,2576971
	50
	0,3361266
	12,884853
	12,548726

	Нитрат-анион
	0,0257697
	9,8933263
	0,11111111
	0,0028633
	1,0992585
	1,0963952

	Фосфат-ион
	240,89073
	0,2801055
	5
	1204,4537
	1,4005275
	1203,0531

	
	
	
	
	174259,57
	
	

	
	
	
	
	
	27,502003
	

	
	
	
	
	
	
	174232,07





Расчет по таблице 18:
1.  Массу фактического сброса загрязняющего вещества до очистки массу фактического сброса загрязняющего вещества после очистки рассчитываем по концентрациям загрязняющих веществ из таблицы 17 (графы – «до очистки», «после очистки») по формуле 7:

             			       (7)

где  – масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в водные объекты в рассматриваемом регионе, усл. т/год;
Q – объем годового сброса Выпуска 1 в водный объект, равный 1120,4220 тысяч куб. метров в год;
C1(2)i – концентрации загрязняющих веществ до очистки и после, .
2.  Коэффициент относительно эколого-экономической опасности рассчитывается по таблице 12 [26] или по формуле 8:

					          	(8)

где i – номер загрязняющего вещества;
N – количество учитываемых загрязняющих веществ.
ПДКрх берем из таблицы 17 (графа – «ПДКрх»).
3. Приведенную массу сброса загрязняющего вещества на начало года и приведенную массу сброса загрязняющего вещества на конец года считаем по формуле 9:

				 	       (9)

где  – приведенная масса сброса загрязняющих веществ, не попадающих в водные объекты в рассматриваемом регионе в течение расчетного периода (на начало и конец), усл. т/год; i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в водные объекты в рассматриваемом регионе, усл. т/год;
 – масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в водные объекты в рассматриваемом регионе, усл. т/год;
 – коэффициент относительно эколого-экономической опасности для i-го загрязняющего вещества или группы веществ, определяемый по таблице или по формуле (8) для водных объектов.
4. Приведенную массу загрязняющего вещества рассчитываем по формуле:

					     (10)

где  – приведенная масса загрязняющих веществ, не попадающих в водные объекты в результате осуществления соответствующих природоохранных мероприятий в рассматриваемом регионе в течение расчетного периода, усл. т/год;
 – приведенная масса сброса загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты в рассматриваемом регионе соответственно на начало и конец расчетного периода, усл. т/год.
Оценка величины предотвращенного экономического ущерба от загрязнения водной среды проводится на основе региональных показателей удельного экономического ущерба, представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба на единицу (1 условную тонну) приведённой массы загрязняющих веществ и определяется по формуле (11):

			          	(11)

где  –предотвращенный эконмический ущерб водным в рассматриваемом регионе, руб./год;
 – показатель удельного экономического ущерба (цена загрязнения) водным ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющего вещества на конец расчетного периода в рассматриваемом регионе, руб./усл. т, принимается для гидросферы – 7098,4 руб./усл.;
КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости в рассматриваемом регионе, для Пензенской области – 1,9;
 – индекс-дефлятор по отраслям промышленности, устанавливаемый Минэкономики РФ на рассматриваемый период и доводимый территориальными природоохранными органами до природопользователей, который равен 104;
 – приведенная масса загрязняющих веществ, не попадающих в водные объекты в результате осуществления природоохранных мероприятий в рассматриваемом регионе в течение расчетного периода, усл. т/год.
Представленные данные из таблицы 18 используем для расчета предотвращенного экономического ущерба от загрязнения водных объектов:



В итоге расчета мы получили следующее: 24 438 600 000 руб/год – это размер предотвращенного эколого-экономического ущерба. Это оценка эффективности проведённых предприятием мероприятий, помогающих предотвратить негативные воздействия на водные ресурсы со стороны человека.


[bookmark: _Toc75033855]Заключение

Тема данной выпускной квалификационной работы посвящена инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на предприятии «Александровский спиртзавод №14».
В ходе работы были собраны материалы по заводу: общие сведения, сведения о водопотреблении и водоотведении, характеристики сточных вод на основании протоколов регулярных замеров.
Была изучена документация по инвентаризации сбросов, на основании анализа уточнен перечень загрязняющих веществ, сбрасываем в водный объект со сточными водами через выпуск №1 в реку Сура.
Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на предприятии связано с изменением законодательства, необходимостью внедрения на предприятии эффективных локальных очистных сооружений для снижения загрязняющих веществ до предельно допустимых значений нормативных показателей.
В разделе БЖД оценены риски инженера-технолога ЛОС.
Существующая технология и внедрение новых сооружений первого цикла очистки стоков будут способствовать охране окружающей среде и обеспечат значительный эколого-экономический эффект.
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Производительность по спирту 4 тыс дал в сутки 1412тыс дал в год 353рабочих дней

м

3

/сут тыс м

3

/год м

3

/сут

тыс 

м

3

/год

м

3

/сут тыс м

3

/год м

3

/сут тыс м

3

/год м

3

/сут тыс м

3

/годм

3

/сут тыс м

3

/год

1Разваривание зерновых 

культур

1000 дал 

спирта

90,00 86,0000 30,3580 274,0000 96,7220 360,0000 127,0800

2Вакуум охлаждение 

разваренной массы (в том 

числе конденсат пара от 

вакуум охлаждения)

190,00 760,0000 268,2800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,00 800,0000 282,4000

Выпуск №1 (с 

МОС)

3Охлаждение осахаренной 

массы

160,00 640,0000 225,9200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 160,00 640,0000 225,9200

Выпуск №1 (с 

МОС)

4Охлаждение массы при 

приготовлении дрожжей

115,00 460,0000 162,3800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 115,00

на повторное 

использование

5Охлаждение массы в 

бродильных чанах

270,00 1080,0000 381,2400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 228,00

на повторное 

использование

7Охлаждение спиртовых 

паров при 

брагоретификации

410,00 268,0000 94,6040 0,0000 0,0000 1372,0000 484,3160 232,50 930,0000 328,2900

Выпуск №1 (с 

МОС)

8Смыв продуктов и 

полупродуктов 

производства

8,80 0,0000 0,0000 35,2000 12,4256 0,0000 0,0000 35,2000 12,4256

9Спиртоловушка

2,80 0,0000 0,0000 11,2000 3,9536 0,0000 0,0000 11,2000 3,9536

10Мойка, дезинфекция 

технологического 

оборудования

26,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 104,0000 36,7120 26,00 104,0000 36,7120

Выпуск №1 (с 

ЛОС)

11Ретификация спирта 

(лютерная вода)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,00 156,0000 55,0680

Выпуск №1 (с 

ЛОС)

12Парообразование  и 

продувка котлов

110,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 440,0000 155,3200 10,00 40,0000 14,1200 204,0000 72,0120

Выпуск №1 (с 

МОС)

13Химводоочистка 

(промывка и регенерация 

фильтров) 

15,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 21,1800 15,00 60,0000 21,1800

Выпуск №1 (с 

МОС)

14Мойка полов

1,00 4,0000 1,4120 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,00 4,0000 1,4120

Выпуск №1 (с 

ЛОС)

Итого

3212,0000 1133,8360 132,4000 46,7372 2250,0000 794,2500 2370,0000 836,6100 364,0000 128,4920 610,4000 215,4712

№ п/п Наименование операции 

(оборудования) 

технологического процесса

Единица 

измерения

Водопотребление Водоотведение Безвовратное 

потребление и потери

Производственные нужды

Выпуск в 

который 

осуществляется 

сброс

Норма 

водопотреб

ления 

м

3

/1000 дал

Норма 

водоотвед

ения 

м

3

/1000 

дал

 не требует очистки 

(условно-чистые, 1 

категория)

подлежит очистке 

(грязные, 3 категория)

артезианская 

(питьевая для 

производственных 

целей)

оборотная, 

последовательная и 

повторно-

используемая

техническая (из 

скважин)

Производство спирта из зерна (4000 дал/сут)
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o mpedobaHus K odpaweHuo © omxodamu npousbodcmba u nompedneHus:;

® coznacobaHHylo NpozpaMMy NpousBodcmBeHHOZ0 3K0N02UHECKO20 KOHMPONS;

® Cpok dedcmBus KOMMNNEKCHOZ0 3K0N0ZUHECKO20 PO3PELLEHUS.

v

Myrkm 3
3oabka:

® HouMeHoBaHue, opzoHu3aUUCHHO-NpaBobos gopma u adpec (Mecmo HaxoxdeHus) opuBuHeCKO20 AUUA UAU GaMUNUSR, uMs, om4ecmBo (Npu HanuHUL), MECmo xumenscmba
uHdubuBuabHOZ0 NpednpuHUMaMensi;

© ko0 odbekma, okassiBaioulezo HezamubHoe BosdelcmBue HO okpyxaowyio cpedy;

® fBud ocHoBHoO desmenbHocmu, Buds! u 0dbem npousbodumMol npodykuuu (mobBapa):

© UH(OPMaUUA 08 UCNONb30BOHUU Chipbs, Bodbl, 3nekmpuHeckol u mennobol 3Hepauu;

o cBedeHus 08 abapusx U uHUUGeHmax, nobnexwux 30 codol HezamubHoe BosdelcmbBue HA okpyxawwyio cpedy u Npou3oweswux 3a NpedsbiBywue ceMb nem;

® UH(OPMOLUA 0 PEaNU3aUUL NPOzpaMMbl NoBBILERURA 3K0No2U4ecKod 3GdekmuBHocMU (Npu ee Hanuuu);

® pOCHemel MeXHOND2UHECKUX HOpMamUBoB;

© HopMamubisl donycmuMsix Bedpocod, HopMamuBs! donycmumsix cpocob BeicokomokcusHsix Bewecme, Bewecmp, odnodoowux KOHUepOzeHHsMU, MymazeHHsMU chodcmbavu (Bewecm® |, Il
KNacca onacHocmu), npu Hanusuu maxux Bewecmb & Buidpocax, cipocax 3azpassiowux Bewecm®, coomBemcmbyiowue caHUMApHO-3nudeMuUonozuHeckuM mpedoBaHuUsM U UHbIM
mpedobaruaM ycmaHobnerHsM 3oxoHodamenscmbom Pocculckol dedepauu, a makxe pac4emsl maxkux Hopmamubod;

© odocHoboHue HopvamubBob oBpasoboHus omxodod u AUMUMOB Ha ux pasMeuleHUe;

® NpoeKm NpozpaMMel NPpou3BodcmBeHHOZ0 3K0M02UHECKOZ0 KOHMPONS;

UH(OPMALUA 0 HONUHUU NONOXUMENsHOZ0 30K/Mi4eHUs 20cydopcmBerHod 3konozueckol 3kcnepmussl B cny+oe HeodxoduMocmu npoBedeHus makod 3kcnepmuss! b coombemembuu c
30koHodamensCmBoM 0 3kon02U4eckal 3KCNepmu3e;

® UHOA UH(OpMALUR, KOMOpyi 3aabument cHumaem HeodxoduMsiM npedcmabums.

[yHkm 31

Mpozpamia npousbodcmberHozo 3KoN0zuHeckoz0 KOHMPONs dns 0dbekmoB Kamez0puL, UKasaHHbIX B

nuHKMe 9 HocmoAwed CMamsU, G0N0AHUMENEHO CO0epXUM NpozpaMMy Co300HUR CUCMeMs! aBmoMamuHeckozo
KOHMPONA unu cBedeHus 0 HaUSUU cucmeMsl aBmoMamUHeckozo KoHmpons, co3donHod B coombemcmbuu c
HaCMOoAWUM PedepanbHyiM 30KOHOM.

L 2000 cpok co3doHUs.

Myrkm 3
Mpozpara npousbodcmberHozo 3konozuHeckoz0 KOHMpona cadepxum chedeHus:

© 00 uHBermopusnUuL BeiBpocod 3azpasHawux Beuwecmb B amMocdepHsIl Bo30uX U UX UCMO4HUKOB;

© 08 uHBeHmapusayuu cdpocod 3azpAstsiowux Bewecmd B okpyxaiowyio cpedy U ux ucmoHHUKoD;

@ 09 uHBermapusayuu omxodod npousbodcmba u nompedneHus U 0dbekmob ux pasMeLeHUs;

© 0 nodpasdenerusx U (unu) onxHOCMHIX NUUAX, omBesdowux 30 ocywecmbBnerue npousBodcmBeHHoz0 3K0M02UHECKOZ0 KOHMPONS;

© 0 codcmBentbix U (unu) npubnekaeMeix ucnsimamenbHex nadopamopusx (ueHmpax), okkpedumoBoHHsix B coomBemcmbuu © 3okoHodamenscmboM
Poccutckol $edepayuu 08 okkpedumauuu b HauuoHabHoU CUCMeMe akkpedumauuy;
© 0 nepuodudHocmu U Memodax ocywiecmBneus npousbodcmbeHHozo 3K0ND2UHECKOZ0 KOHMPONs, Mecmax omdopa npod u Memodukax (Memodax) uaMepeHud.

CodepxaHue:
® (nucok ucmo4HUKob Ha kapme-Cxeme npednpuAmus, UX HOMEPD, NepeyeHt HouMeHoBoHUU BodHbix odbekmab, B komopsie
ocywecmbnsiom cdpoc
© Memaods ombedeHus xa3sdcmbenHsix, doxdebbix (nuBHePbIx), NPOMbILNEHHLIX CMOKOB € MeppuMopuUL NPednpUAMUA

V] © HaumeroBarue UCMO4HUKOB, MexHONDZUHecKuUe XOPaKMePUCMUKL, e20 pexuM padoms|, KONU4eCMBeHHO-Ka4eCMmBeHHbI
Muskm 1 cocmab cmoHsix Bod
Pe3synsmams! unbeHmapusauuu opopMisiomes b Bude om+ema od ® VIMeIomCst MU 0HUCITHbIe COOPYXeHUs
UHBeHmapu3saLu, ymbepxdoemozo pukoBodumeneM opzaHU3aLUL ® /Meiomca nu BodooxparHsie 0zpaxderus B padoHe pacnonoxeHus odbekmob, komopsie uccnedyomcs

(unu uHBM BONXHOCMHBIM AULOM UNONHOMO4EHHbIM puKobodumenem
opzaHu3auuu). Om+em od uHbeHmapusauuu cocmabnsiemcs b
2 3K3eMnnspax.

[urkm 12
Om4em 08 uHBeHmapu3auuu codepxum (30 UCKo4YeHUeM omHema od uHBeHMOpU3aUUL, UKO30HHO20 B nyHkme 13 Hocmostuiux Mpabun):
v v ) 30zpAsHAwue Bewecmba, B omHoweHuU Komopsix npobodunacs UHBeHMOpU3aLUSR;
TrraniE Tm - 8) pexBusums ammecmamo® okkpedumaLuu UCTbMamenbHsix Aadopamopud (ueHmpod), akkpedumobarHsix B coombemembuu ©
LUK 1> _ LUK > 3akoHodamenbcmboM Pocculickol dedepauuu 08 okkpedumauuu b HaUUoHALHOU CucmeMe akkpedumauuu, ocyuiecmbnsbuux
Pesynsmams uhBermapusauuu dedcmbyiom: YemanobneHue HOC 3B npednpusimus.
aHo/u3 cocmaba cmosHbix Bod, cpacbiboeMbix odbekmaMu ueHmpau3obaHHbx cucmem BodoombedeHus B BodHele odbekms, dns
a) ¢ domel ymbepxdeHus om4ema od © MoHumopuHz 30 302psAsHeHuemM 0C
BriabneHus 30zpAsHswux Bewecmp, codepxaHue komopsix B cBpackiboeMsx cmo4HbX Bodax npebsiwaem ycmaHobneHHsle 3HaHeHUs
UHBeHMapU3aLUL B0 OKOHHOHUA CPOKO. CMO4HbIX Bod. N _
N R npedenbHo BonyCMUMIX KOHUEHMPOUUL, € UKa30HUEM UH(OPMALUU 03 03n0Cmu oKKpegumaLuu mokux UCTbImAmensHX Na3opamopud
Oedcmbus KOMNNEKCHOZ0 3KON0ZU4ECKOZ0 @ Pa3padomka nnara Meponpusmul no s
03PELLEHUS, NOAYHOEMOZO C YHemoM .
Deapnbmnm;;h quEHrn 1 EIU YreblLeHUO Upobia Hezamubro B) npoMoKoAbl KoNUHECMBEHHOZO0 XUMUMECKO20 HANU3E U 0KMbl 0mdopo npod cmoHex Bod © ykasaHueM Mecm omdopa npod
pasy LLIETITE Brusrua Ha OC cmo4Hex Bod, BenonHeHHsie B coomBememBuu € 3okoHodamenscmboM Poccuickod dedepauuu 0d odecneseHuu eduHcmBa UsMepeHU;
8) 8o umbepxderus omema od o VioxatHas uHpopMauus dnst 2-TT 2
= paBHerue (oueHKky) peaynsmamob Konu4ecmBeHHo20 XUMUHECKOZ0 0HO/U3a Npod cmo4HsIx Bod c npedensHo donucmuMsiMu
UHBeHmapu3aLuy, npobedexHol no3dHee (Bodxo3) P
B omHoweHUU C3pOCa 302PA3HARLIUX 3 LEILLHITATE " " " by o Soocod i o "
Bewermb om 0FbeKA OpZaHUSALLL nepesieHb 302pAHaiowux Bewecmb, Ha ocHoboHu komopozo paspadamsibainmes HopMamuBel donycmumbix cpocab dna odbexmo!
0p2OHU3LULL
g
S bP-0206904-2003071-17113103-2021
S| U Lmadus | Marco
5 Myrkm 3 [lleknapauus o nname 30 HezamuBHoe Bosdelcmbue e T e Hetenmasusauus cozocad sazpsmouu
3asbka Ha nony4eHue K3P HOL OKpYXTIoWY Cpedy [Posgpad ewecmb & oxpyxaouys cpedy | A
~[ s  pobepun 000 AL3 Nt B [levsercko odmaomy |
H [Sxaromua Jlucm_&_| Jlucmab
EN 27 Anzopumy Goxymermayuy Yy enrir
S [Hrormp. GHanU3E GoKYMERTALY POPOGOMKY Kagedpo 75
= Smbepdun unbermapusayuy cipocod 38 6 OC Ta 1731

He G KouMEn<ecko20 UCho/s3000HuS





image10.png
Mokasamenu kaqecmba cmayHbix Bod 000 «Anekcandpobekud cnupm3abod Nk, Pesynsmamsl BeiducneHul cpedHux KOHUEHMPAUUd Ha ocHobaHuu

Tadnuua ycnobHbIX hoHoBEIX KOHUEHMpayUd
xumu4eckux bewecmb b BodHoM odbekme

ed. pH

HaumenobaHue YenobHos Mepuod, MpuMeyaHue
UHzpudueHma ®oHobos | ucnonb3oBaHHbIl
KOHUEH- dns pacyema
mpauus ycnobHod
M2/ﬂM3 ®oHobod KaHu.
B3beweHHble Bewecmba 16.7 0104.2017-
Cuxol ocmamok 312 20032018
Buoxumuyeckoe
nompedneHue kucnopoda 277
(BHKHH/IH)
XuMu4eckoe
nompedneHue kucnopoda 215
(XMK)
5 | A3om aMMaHUOHsIU 0.70
6 | Asom Humpumab 00k
7 | Asom Humpamab 017
8 | ®ochams (no P) 017
9 | Xnopudsbl 139
10 | Cynscbamsl 385
1 | Hampud 307
2 | Hedmenpodykmsl 03
3 | ®eHonsl 00025
L | ANAB 002
5 | Xene3o oduee 012
6 | Meds 00031
7 | MaopzaHey 0.0079
8 | LuHk 00038
9 | Chumey meHee 0.002
20 | BoBopodHLI0 nokasamens, 766

npunsmele no MOK & coombemcmbuu c Mpukasom om 13 Bexadpsa 2016 2. N° 552 pe3ynsmamob npomokano® KXA cmauneix Bod 3a nepuod
MuHucmepcmba censckozo xo3aucmba «08 ymbepxdeHuu Hopmamubob kaqecmba € sHbaps 2020 2. no dekadps 2020 2.
Bodsl BodHbix 00bexkmob peidoxa3sicmberHozo 3Ha4eHus, B moM yucne Hopmamubob
npedensHo BonycmuMblx KoHUeHMpauud BpedHsix Bewecmb B Bodax BodHbIx
00bekmod pbidox03aicmBeHHO20 3HOYEHUSY
I\ HaumenobaHue noK EBuHuua I\ HaumeHobaHue 3B EBuHuua | YcpedHeHHsie NAKpx.
n/n Bewecmba Bewecmba U3MEpEeHUS n/n U3MEPEHUS | KOHUEHMPpaUUU
B3beweHHsle bewecmba ¢oH+0,25 M2/ 1 | BabewenHbie bewecmba | mMz/dM° 22 dan +0,25
2 | Xnopudsl 300 M2/ 2 | Cyxol ocmamok Mz/BM 4108 1000
3 | Cynecbamel 100 Mz/BM 3 | BMKaom M2/ oM 2,k 3
L | Kanud 50 M2/ B L | XK Mz/8m’ 11 15
5 | Homput 120 M2/ B 5 | AMMORUG-UOH Mz/BM 0.9 0k
6 | Kanbuud 180 M2/ 6 | Humpum-anHuoH M2/8M’ 0023 0,02
7 azHUd L0 Mz/BM 7 | Humpom-aHugH Mz/BM 8,83 9.0
8 | Hepmenpodykme 0,05 mz/m 8 | docoam-uox mz /o’ 025 02
9 | Xeneso 0,1 M2/8M’ 9 | Xnopud-uoH M2/ oM 109 300
0 | AmMmoHul-uoH (b nepecyeme Ha asom) 0L M2/ oM 0 | Cynbpam-ucH M2/ oM 68,47 100
1 | Humpum-aHuoH (b nepecyeme Ha asom) 0,02 Mz/EIM3 1 | Hecdmenpodykmel Mz/EIM3 0,01 0,05
2 | Humpam-aHuoH (b nepecyeme Ha asom) 9,0 M2/ oM 2 | ANAB Mz/BM 0,025 01
3 | MuHepanusauus odwas [lo 1000, Bknoyos Mz/BM 3 | deHon Mz/BM 0,0009 0,001
a 3
XNOpUY, CUnL QMY 5 L | 3munobBeil cnupm M2/ 0,01 0,01
L | BNKnom 3 M2 Uz/aM 3ITIl1HEII'I)
5 | XK 15 Mz 0./8M° 5 | Bymunobeid cnupm M2/ oM 0,01 0,03
6 | Cyxol ocmamok 000 Mz/BM Bymation) 3
6 | Kanud M2/BM L6 50
7 | ®mopud-aHuoH 0,05+¢ban e/’ -
(He Bonee 0,75) 7 | Hompud w2 /B 76,07 120
8 | Pocdpam-ucH (no pochopy) 02 M2/ B 8 | Kanbyud M2/ 132 180
9 | ACTAB 01 Mz/aM’ S | MozHul M2/ oM 52 L0
20 | ®ewon, zudpokcudexsan 0,001 Mz/BM 20| Xeneso Mz/BM 0,08 01
21| Meds 0,001 M2/8M’ 21| Medb M2/ B 0,001 0,001
22| CBumey, 0,006 Mz/aM’ 22| CBumey, M2/ oM 0,002 0,006
23 | Lumk 0,01 mz/om’ 23| Uuw M2/ A 0,006 0,01
2L | MapzaHey 0,01 Mz/BM 2L | WN3onponunobeld cnupm, Mz/BM 0,01 0,01
25 | AmioMuHud 0,04 Mz/BM nponaron-2
- 5 25 | dopmansdezud Mz/aM’ 0,02 01
26 | BogopodHeid nokasamens pH 65-85 M2/ M
o 5 5 26 | ®mopud-aHucH Mz/aM’ 015 0,5+oH
-§ 27| 3munobeid cnupm, 3maHon 0,01 M2/ M He Bonee 0,75
< 28 | bymunobeld cnupm, 1-8ymaHon 0,03 Mz/BM 27 | AneMuHul Mz/BM 0,01 0.0k
% 29 | M3onponaron, usonponunabeil cnupm, 0,01 w2/ 28 | Mapzavey Mz/BM 0,009 0,01
nponaxon-2
B 30 tanMﬂnbEle_zuEl (MemaHans, 0.1 e/’
= MypabbuHLIl anbdezud)
He
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image11.png
XupHan y4ema Bodonompednerus (BodoombedeHus)

Opuzumu MemodamMu 30 Mapm

XupHan y+ema Bodonompednerus (Bodoombederus)
GpuzuMu MemodaMu 30 anpenb

XupHan y+ema Bodonompednerus (Bodoombederus)

GpuzuMu MemodaMu 3a Mad

Pacod 3nexmposnepauy Pacxod snexmposkepauL Pacod 3nexmposnepauy
YBensksi pocxod 3nexmpozwepzuy Pacxod YBensiil pacxod 3neKmposHEpRLL Pecxcd YBensksi pocxod 3nexmpo3HepuL Pacxod
mac «Bm ), un Nodnuce [ — e (mac kB ), unu .
+a 3080p Bodsl (kBm 4/m3), unu (onusetmBo ecsh pcoms BBy 30 Ho 3udop Bods (kBm /3], unu ' BoBs 30 oonuee +a 3080p Bods (kB 4/m3|, unu (onusetmto ccsh pcoms BB 30 oonuce
Tama PpoushodUmensHoCmL Hocoroh u' omsemksd e fama P T ——— conueembe soh petems | e Tama npousBoBUmensHoEMs HEEOTEh D' omsemrs g,
(#3/+), unu vopra BoGoombederus veceee b e 4 L nepucp, | LU (3/4), fodoombed vococa B eymes b, uns a ocyuecmbnz (3/4), unu vopra BoBoombederus vecee e (4 Ly nepuod, ocyuecmins
' oBben bunyueroi * | owezo yen 113/l Uy Hepre bogeombeceru QBben Bunyuerkal nepuoc. oueas uen ' oBben bunyueroi : ouezo peem
+a eBusuuy npodukuuy (3) e 143 o eBuruLy npoBukuuy 193] s 93 v euruLy npodukuu 3] e 143
npodeuy m, wm 13) npoBukuLL (m, wm, 3] npodgeuy m, wm, w3)
1 2 3 i 5 T 7 3 T 5 1 2 3 i 5
010321 661 0661 010621 7935 378719 30056137 010521 7935 3129 24828615
020321 645 0645 020621 7935 382818 303766083 020521 7935 276224 219183744
0303.21 602 0602 030421 7935 384018 304718283 030521 7935 376955 2991137925
040321 589 0589 040421 7935 382461 303682804 040521 7935 375957 2983218795
0503.21 950 09k 050421 7935 33075 262946063 050521 7935 3793% 30105238
060321 951 0951 060421 7935 383731 306490549 060521 7935 378238 300131853
070321 2567 2567 070421 7935 38367 30639691 070521 7935 377661 2996740035
080321 2557 2557 080421 7935 382989 303901772 080521 7935 380418 301861683
090321 2547 2547 090421 7935 381395 302636933 090521 7935 379358 301020573
100321 2549 2549 100621 7935 381395 302636933 100521 7935 3,80555 3019703925
110321 2554 2554 10421 7935 216517 17180624 10521 7935 381288 302552028
120321 2563 2563 120621 7935 3,80988 302313978 120521 7935 333972 265006782
13,0321 2540 254 30421 7935 271985 21562009 130521 7935 3871636 3,02828166
10321 2543 2543 00621 7935 383768 304519908 140521 7935 380555 3019703925
15.0321 1959 1959 150421 7935 38362 30640247 1505.21 7935 377659 2996724165
160321 1947 1947 160621 7935 385093 30557129 160521 7935 37867 3,004317%
170321 2531 2531 170621 7935 383226 304089831 170521 7935 37751 2995549785
18.03.21 2526 2526 18.04.21 7935 329893 261770096 180521 7935 329518 261472533
190321 2538 2538 19,0621 7935 3383959 2685171147 190521 7935 381779 3,029416365
200321 2558 2558 200421 7935 38325 304112843 200521 7935 336129 2667183615
210321 2632 2632 210621 7935 384988 305487978 210521 7935 27059 216713165
220321 2547 2547 220621 7935 3810 30243459 220521 7935 383399 3,042271065
230321 2573 2573 230421 7935 374537 2971951 230521 7935 382958 303877173
240321 2551 2551 260621 7935 385348 305773638 260521 7935 383225 3040890375
2503.21 2647 2647 250421 7935 38316 30603746 250521 7935 381299 3,025607565
260321 2642 2642 260421 7935 383406 306232661 260521 7935 384678 305241993
270321 2636 2636 270621 7935 382748 303710538 270521 7935 382671 3036494385
280321 2647 2647 2804 21 7935 068063 054007991 280521 7935 381905 3,030476175
290321 7935 129568 102812208 290421 7935 027697 02197757 290521 7935 381879 3030209865
300321 7935 36678 29103993 300421 7935 22049 176958815 300521 7935 3817 302696445
310321 7935 382157 3,0324158 Jimozg 811027772 3105.21 7935 0,599 04756239
Vmozo: 66,7129372 Vmozo: 87.68445584
XuypHan y4ema kadecmba COpacHIBAEMbX CMOHHBIX, XypHon y4ema ka4ecmba cOpackibaeMex COHHBX. XuypHan ydema ka4ecmba cApaCkIBAEMEIX CMO4HLIX,
B moM ucne dpeHaxHsix, Bod 3a Mapm B mar qucne Gpexaxreix, Bod 30 anpens B moM Hucne GpeHoxHbx, BOD 30 Mad
Mognuce nuug, Mognuce nuug, Mognuce nuug,
Houmerobokue Kowuewmpauus | Pacxod cmoswsy, Konusecmpo ~ [ocuwecmbrsoue Houmerobarue Kowuewmpauus | Pacxod cmoswsy, Konusecmpo | ocywecmbrsowe Houmerobokue Kowuenmpouus | Pocxod cmoswsy, Konusecmpo | ocywecmbrsowe
suzpravsmwezo | sozprawsouezo [ Bmowsucre | copocsboenozo |20 Henus fyem suzprssnuez0 | sozpravsbwezo | B mow sucne | copocsboenozo |20 GhenUs luvem suzprssnuez0 | sozprowsowezo | B mow sucne | copocsboenozo |20 Ghenus luvem
Nama bewecmbe bewermbo, | Gpesowesy, BoB | nzpsaesuezo Kasecmba Nama bewecmbo bewermbo, | Gpesowwsx, B0 | 3nzpsasouezo Kasecmio Nama bewecmba bewecmb, | Bpesoxwx, BB | sozprssmuezo Kasecmba
we/an” muc v’ /cum [Bewecmbe, k2 (ml | cmosksx, b mon we/an” muc #’/cum. [Bewecmba ke (m] | cmosksx, b mow we/an” mac 1 /cun. | bewecmbo, k2 (m] | oS, B mon
“ucne “ucne “ucne
Bperoxssy, Bod) Bperoxtux, bodl Bperoxssy, Bod)
1 2 3 3 5 6 1 2 3 3 5 6 1 2 3 3 5 6
Buinyck N1 |pH 821 2563 Buinyck N°1 |pH 769 2563 Buinyck N°1 |pH 756 3028
Humpum-uox 0026 66,638 Humpum-uoH 0027 82134 Humpum-uoH 0,024 712,672
Humpam-uo 036 922,680 Humpam-uoH 0,39 1186380 Humpam-uoH 0,94 2846,320
<$mopud-uoH 036 922680 <$mopud-uoH 01 304,200 <$mopud-uoH 0.299 905372
ANAB 003k 8712 ANAB 0027 82,134 ANAB 0031 93868
deron 0,00129 3306 enon 000103 3133 enon 000077 2332
$opMansdezud 002 51260 <$opmansdezud 0021 63,882 <$opmansdezud 0024 712,672
F] 3munobeia cnupm 3munobeia cnupm 3munobeia cnupm
3 (3mavon) 0,01 25630 (3manon) 0,01 30,420 (3manon) 001 30.280
;;jr Bymunobeia cnupm Bymunobein cnupm Bymunobein cnupm
= (Gymanon) 0,01 25630 (Gymaron) 0,01 30,420 (Gymaron) 0,01 30,280
2 W3onponunobbio W30nponunobbii W30nponunobbii
& cnupm (nponanon) 0,01 25630 cnupm (npanason) 001 30,420 cnupm (npanason) 001 30,280
w AngMuHuG 0on 28193 AngMuHUD 0015 45630 AngMuHUD 001 30280
= Kanud 45 11533500 Kanua 7 21294,000] Kanua 56 16956800
[; Hampud 85 217855000 Hampud 595 180999.000 Hampud 62 187736,000
i}] Kanbuud 242 62024,600 Kanbuud 2 63882000 Kanbuud 14,93 45208,040
'§1 MazHud 95 24348500 MazHui 79 24031800 MazHui 75 22710000
g Xeneso on 281930 Xeneso 0.075 228150 Xeneso 0075 221100
S Mapzaxey 0,0081 20,760 Mapearey 0,005 15,210 MaopzaHey 00072 21802
Meds 0.001 2563 Meb 0.001 3,042 Meb 0.001 3028
Lunk 0,0041 10,508 Lunk 00076 2319 Lunk 00069 20893
Chureu 0002 5126 Chureu 0002 6,084 Chureu 0,002 6,056
B3bewettbie B3beweHHsie B3beweHHsie
E Bewecmba 52 13328 Bewecmba 56 17.035 Bewecmba 62 18774
= 5 Cuyxod ocmamok 415 1063645 Cuyxod ocmamaok 392 192,464 Cuyxod ocmamaok 382 156,696
215 BMKnoH. 4,08 10,457 BMKnonH. 267 8122 BMKnonH. 345 10,647
8 = XNK 1.1 45365 XK 261 73312 XK 216 65405
‘i o AMOHUT-UDH 046 1179 AMMOHUG-UOH 0,05 0152 AMMOHUG-UOH 042 1272
= $ocam-uoH 038 0974 Pocdam-uoH 021 0,639 Pocdam-uoH 012 0,363 5P—020§9042—200307—77M3703—2027
ﬁ N Xnopug-uoH 103 263989 Xnopug-uoH 16 352872 Xnopug-uoH 102 333686 T
ElLS , , - Cmodus | Macca | Mocumas
%E Cynsam-uoH 96.6 247,586 Cyneham-uoH 116 236,059 Cyneham-uoH bk 225283 e sbermapusauus cpocod sazpssmmouuy
5 0 Wit e W Ve
E Hegmenpodukms! 00052 0013 Hegmenpodukms! 0,005 0,015 Hegmenpodukms! 0,005 0015 ot oo saecs 6 oxpyvanuge ooy | A _
=I5 e e 00 AC WL 6 Tersercxas aoraomy
=8 sty
2l 77 ocnwety JTITIE Y onrar
& Fixonmp_|uworaeto Feaym urbermipuLY Kagednn 76
. B copocob Ip 1731
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7247

(D o
CAepAILIAN cayxGa no Hax30py B cepe npuUpPOAOTIOLIOBAHUSA

el o mcyu"pcv”:f;:::’c.6"’"’““""’0 yupenpenue «lentp 1a60paTOPHOro ANANNIA U TEXHUIELCKAX
peunuii no “P"lwmkckomy peepannnomy okpyry»
TaTeLNas 1a6opar (PI'BY AVIATH no II®O)
Henks g 440008, r! :111(;{‘) l:"' q";i""‘““‘ TATH no Mensenckoif o6ractu» GIBY «(JIATH o TIGO»
A Hywucuiin, 167a, ren/gake d8-04-12. E-mail: clatis8@elatipfo.ru
CTaT akKkpeauTanun No POCC RU. 0001.512317

>,
IIPOTOKOJI KXA CTO4HO¥ Boabr Ne 206.74 or 11.03.2020

ANMENOBANNME NPEANPHITHS (Opr: y
IpaGoso, ya1. CﬂHP'mnuoﬂc}(anf 8” Atusatm), axpec: OO0 «Asnekcanapoexui cnupraason Ne 14

Zmp o ;l;m pcrnc’r[}}]u}u ' MecTo 0160pa npo6, o6nem Tpo0k1, MaTepHAN TApLI:
~ BBIIYCK CTOYHBIX BOA No l y :
),1251 + 0,125n, Tapa — cmlmo.B P- Cypa, oGutm ~ 51, Tapa — nonumep; o66ém — 1,01, Tapa — cTekso; o6BEm

wr orGopa npo6: Ne 206.74 or 18.02.2020

ra npuema npo6 B naGopaTopun; 18.02.2020

pHOX NPOBEACHHMS ANANK3A NPo6: ¢ 18.02.2020 no 10.03.2020

wopauHe npoBeaenus pa6or: paGora no Aorosopy Ne 25/20 ot 13.01.2020

o | e - Pommrin
oH eapH | TTHZ @ 14.1:2:3:4.121-97 (2018) 7,86 + 0,20
33BelIeHHEIE BEIeCTBA mr/am’ TTHJ @ 14.1:2:4.254-09 (2017) 2,0+0,4
'yXoif ocTaTok I mr/am’ ITHJ @ 14.1:2:4.114-97 (2011) 428 +39
T1K nonHoe I mr/oM’ ITHIT @ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 2,2+0,3
MK [ mr/a’ | TIHJL @ 14.1:2:4.190-2003 (2012) 12,0+3,6
WMORHH-HOH | /s TOCT 33045-2014 0,15 £ 0,05
ITPHT-HOH l mr/am’ ITHA @ 14.1:2:4.3-95 (2011) 0,030+ 0,006
Tpar-HoH l mr/mm’ ®P,1.31.2008.01724 (2008) 0,43 0,06
cpar-Hou ] mr/om’ ®P.1,31.2008,01724 (208) 0,38 + 0,06
)PHA-HOH mr/am’ ®P.1,31.2008.01724 (208) 189+ 19
bpaT-HoH mr/am’ ®P,1.31.2008.01724 (2008) 94+9
PHA-HOH mr/om’ ®P.1.31,2008.01724 (2008) 0,23 + 0,03
rnponyi | ot 13070017 00402 0014
B mr/om® | TIHZ @ 14.1:2:4,158-2000 (2014) menee 0,025
1 mr/om’ TTHZ @ 14.1:2:4.177-02 (2011) 0,0011 = 0,0004
Ibgery mr/om’ TTHJT @ 14.1:2:4.84-96 (2018) menee 0,02
il crnpr(aranon)|  mr/am’ ®P.1.31.2001,00385 (2013) 0,010 0,003
(ctp. 1 32)

1Ne 206,74

e
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Peayantat KXA
o] onical Hllua MU npot N 154
mr/am’® ITH @ 14.1:2.144-98 (2006) menee 0,01
mr/nv’ TTH/T @ 14.1:2.144-98 (2006) menee 0,01
mr/nv’ | TTHI @ 14.1:2:4.181-02 (2010) menee 0,01
Mr/av® | TTHJT @ 14.1:2:4.167-2000 (2011) 2,60 +0,36
mr/av’ | TTHJL @ 14.1:2:4.167-2000 (2011) 57,7£58
|l | ITHT @ 14.1:2:4.167-2000 (2011) 15215
Mr/avM® | TTHJL & 14.1:2:4.167-2000 (2011) 4,9+0,7
mr/nv’ | TTHZ @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,069 0,012
mr/ ITHT @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,0099 + 0,0038
mr/am’® ITHJT @ 14.1:2:4.214-06 (2011) menee 0,001
mr/av’ TTHJ] @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,0059 £ 0,0012
mr/om’ THO ® 14.1:2:4.214-06 (2011) menee 0,002

CpencTsa H3MepeHHI, HCHOb3yeMble B amanmsax: pH — merp «Okcnepr-pH» Ne 1069 (mosep

08.08.2020), anamasatop siakocts SKCIIEPT -001 Ne 7108 (mosepen 10 27.05.2020), ananusatop «@n
02-3M» Ne 5472 (mosepen 1o 12.11.2020), Becs! ananutiueckue Excellence XS 204 Ne 1129243587 (o
110 03.09.2020), CHEKTPOMETp aTOMHO-a6copGumonHsiit «KBant-2A» Ne 50 (noseper 1o 22.09.2020), crexy
aToMHO-a6cOPOLHORHBIH «KBaHT-2A» Ne 61 (nosepen mo 22.09.2020), xpomatorpad xmmkocTHOM «Cra
0573 (moseper o 08.08.2020), xpomatorpac rasosbiii «Xpomarax-Kpucramn-5000» Ne 753044 (mose
08.08.2020), cnektpogoromerp UNICO 2100 Ne A 10111011028 (mosepen no 08.08.2020), «
<amwUISpHOro 3MekTpodopesa «Kanens 103 Py (noBepen 10 08.08.2020).

Pe3synsTatel oTHOCATES K Npo6am, MPOLIEUIMM HCTIBITAHMS.

TIpoTOKO He MOJKET GhITh HaCTH4HO BOCNPOHIBEACH Ge3 NUCHMEHHOTO paspeleH s Na60paTOPHH.

HayanbHHK CEKTOpa KOHTPO.
TPHPOJHEIX H CTOYHBIX BOJ

3

Cﬁ T.B. Kneiiverosa
W ~ OM. Acanosa

206,74

>
5/ C{ITIIZA) gﬁg
ORI AR POTOKOJIA
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Denepansn
P ast eyxGa mo Haazopy B cdepe npUPOAONOILIOBAHHA

epaJbHOE FOCYIAPCTBEHHOE Gio;
Denep: TONKeTHOe yupemaenue «[{enTp 1aGOPATOPHOTO AHATH3A W TEXHHTELKHX

HanmeHOBAHHE NIPEANPHATHS (Opranu3anuy

H3Mepenuii no Hpunomxcxomy benepanbHOMy OKPYry»

440008, r. Ien3a, ya, Iywxuna,

D
i TERCEATRGDRTOPRR ik afr: aFBY WTATH no IIDO»)

«IIJIA'

o TH no ensenckoii o6aactu» O®IBY «JIJJATHA uo HDO»
a, Ten/pakce 48-04-12. E-mail: clati5S8@clatipfo.ru
ATTectar akkpenntaunn Ne POCC RU, 0001512317

IIPOTOKOJI KXA crounoii BoabI Ne 322.113 or 26.03.2020

¢, ['paboBo, Y- Cnupr3aBozckas, 8

Homep npo6bl IPH PErHCTPALAH, MeCTO 0T6o|
733 — BBITYCK CTOYHBIX BOA Ne 1 B p. Cypa, o6

_0,1251+ 0,125n, Tapa — crexo.

Akt oT60pa pob: Ne 322.113 or 10.03.2020

Jlata mpHeMa npo6 B 1aGoparopun: 10.03.2020
[lepHo/ IPOBEJCHHST AHATH3A npo6: ¢ 10.03.2020 no 26.03.2020
(OcroBanHe NpPoBeAeHHs paboT: pa6ora no zorosopy Ne 25/20 ot 13.01.2020

P2 pob, 06bem npobei, Ma‘repna;m 'ral;u:
BEM — 511, Tapa — nonuMep; o6sém — 4,011, Tapa — - CTEKNO; 06EEN

), anpec: 000 «AnexcannpoBckui cimpr3aeon Ne 14»

2 MO S S Pemricch
1o enpH | TTHI ® 14.1:2:3:4.121-97 (2018) 7,95 0,20

2 |B3BelIEHHBIE BEILIECTBA Mr/11M3 ITHJ @ 14.1:2:4.254-09 (2017) 2,0+£04
3|Cyxo#t ocTaToK mr/am’ ITHO @ 14.1:2:4,114-97 (2011) 450 £ 40

4|BITK mosnHOE mr/am’ TTHI @ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 2,87 +0,40

5 XIIK mr/m® | TTHZ @ 14.1:2:4.190-2003 (2012) 104+3,1

6 |AMMOHHI-HOH /oy’ TOCT 33045-2014 0,19+ 0,04
7|Hutput-non mr/am’ ITH]T @ 14.1:2:4.3-95 (2011) meree 0,02
8Hurpar-von /oM’ ®P.1.31.2008.01724 (2008) 0,27+ 0,04
9|Gocar-mon mr/am’ ®P.1.31.2008.01724 (208) 10,34%0,05
EXJlopm(-uoH mr/om’ ®P.1.31.2008.01724 (208) 186+ 19
ECyan:aT-MOH mr/am’ ®P.1.31.2008.01724 (2008) 97,0+9,7

12 0ropug-non mr/am’ ®P.1.31.2008.01724 (2008) 0,11%0,02

i Hebeenpoaymm Mr/am’ 1-[}:1114331;!112“‘:]13%7928212 NeReo
4/AAB wrme | TTH @ 14.1:2:4.158-2000 2014) menee 0,025

5 Deton e | THA® 14.1:2:4.177-02 (2011) 0,00064 * 0,00025
S — e | THA® 14.1:2:4.84-96 2018) uerice 0,02
Prinopggy cnnpr(omanon)|  mMr/mv’_| ©P.1.31.2001,00385 (2013) Meliee o,m(gm 3

Mook 335113
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Onpeaeasiemasn Enuuuu?’—\ Pesyastat KXA
XapaKTepHeTHRE H3Mepenus HJ na MH npo6ui N 233
M/’ ITHI @ 14.1:2.144-98 (2006) Mewee 0,01
T
Mr/av? TTHJT ® 14.1:2.144-98 (2006) metee 0,01
s 0,01
MrY, Pl
F\AMJ TTHJT @ 14.1:2:4.181-02 (2010) Meree 0,
Mr/, on ', 7
r\m«] THA ® 14.1:2:4.167-2000 (2011) 232+0,3
MIY/, .
P\AM3 THTT ® 14.1:2:4.167-2000 (201 1) 100+ 10
MI/ v Lol 3 +
T THI ® 14.1:2:4.167-2000 (2011) 122+1.2
Mr/am’ . o
\M, THIT ® 14.1:2:4.167-2000 (201 1) 43£06
mr/, . ; B . -
\lw3 THA ® 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,092*0,015
26 [Mapraren Mr/, 599 )8 -
p gﬂz THA @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,008 + 0,003
27 |Mexns Mr/, o B
L HMJ ITHA ® 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,0010 + 0,0003
'ZSIHHHK Mr/am THI @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,0056 = 0,0011
29 |Cauren mr/m’ TTHI © 14.1:2:4.214-06 (2011) Meree 0,002

Cpeacta H3MepeHwmii, HCNONL3yeMble B anammsax: PH - metp «Okcrepr-pH» Ne 1069 (mosepet
08.08.2020), aHanH3aTOp >)HAKOCTH OKCIIEPT -001 No 7108 (nosepen xo 27.05.2020), amanmsatop «Dmo
02-3M» Ne 5472 (moBepen no 12.1 1.2020), Beck aHaHTHYeckne Excellence XS 204 Ne 1129243587 (noseg
10 03.09.2020), CHeKTpoMeTp ATOMHO-a6cop6LHOHKEIH «KBaHT-2A%» No 50 (nosepen o 22.09.2020), CreKTpo!
TOMHO-26COPOLHORHBI «KBAaHT-2A%» Ne 6] (noBepen 1o 22.09.2020), XpomaTorpad) JKHIKOCTHON
573 (moBepeH mo 08.08.2020), XpoMmarorpad rasossiif «Xpomarak-Kpuerann-50005 Ne 753044 (nosepe:
8.08.2020), cnextpogoTomerp UNICO 2100 Ne A 10111011028 (nosepen 1o 08.08.2020), cuer
BNMHIISPHOTO 3/eKTpogopesa «Kaneny 103 P» (nosepen no 08.08.2020).

PesynsTatsi otHocsTes K npoGam, npoweaum HCTIBITAHMSA,
Iporokon He Moxer Gbrrn HaCTHYHO BOCNPOH3BENCH Ge3 THCHMCHHOIO paspeleHus naboparopmm.

Hasansruk naGoparopuu

Havansunx cextopa kontp
NPHPOIHBIX H CTOYHBIX BOJ =





image17.jpeg
Ouepul-lu: Cayuba no Hamopy s chepe NPHPOAONONABIOBAHNS

DeaepaabROe rOCYAAPCTBeRYOE Gmxerno, Yupexaenue «u.."-p aabopaToproro anaamsa u TeXHHYECKH)
H3Mepenmii ng ﬂp--wnmxouy $eaepassnomy oxpyry»
(®rpy «AUIATH no O®0x)
HCAMTATEALHAR 22G0paTopyy Pranang “ALUIATH no Mensenckoii 06macTin OTEY «WIATH no II®O»
o, . ""'"A Frelyuncua, 167, ren/gaxe 48-04-12. E-mail: clatiSS@eclatipfo,ru
1

enoBaNKe NpeInpas Ty (opl'lnnnuuu), : aBos Ne 14y
:“r;:solo. s, RO, § anpec: 000 “Anexcanapopckuit cnupT3ason
Homep npobii npu PerucTpanum, mecro 9760pa npos, 06%eM npo6u MAaTepuaa Tapei:
305 = BWITYCK CTOMHLIX Boag Ne | 5 p. Cypa, 06BN — 51, Tapa — nome;.
Axt npwema npo6: Ne 517,145 o 16.04.2020
Jlara npuema upob B naboparopuy, 16.04.2020
[lepnol MPOBEACHHR ABANN3A npoG; 16.04.2020 10 01.05.2020

Pesyaptar KXA
npo6ui Ne 305
: 12197 (2018) 7,53 £0,20
MHa1 o 14.1:2:4.254-09 (2017) 1,2+0,2
NMHa o 14.1:2:4.114-97 (2011) 457 + 41
] MOAM | THA® 14,1:2:3:4.123.97 (2004) 2,99 0,42
] Mr/m’ ’ THI ® 14.1:2:4.190-2003 (2012) 11,7£3,5
| v | TOCT 330452014 0,21+ 0,04
I mr/am’ l HO @ 14.1:2:4.3-.95 (2011) MeHee 0,02
[ wmr/mv’ ] @P.1.31.2008.01724 (2008) 256+38
I mr/mv’ I ®P.1.31.2008.01724 (208) MeHee 0,2
[ Mr/m’ ] @P.1.31.2008.01724 (208) 46,2+ 4.6
mr/mm’ I DP.1.31.2008.01724 (2008) 262426
mr/m ©P.1.31.2008.01724 (2008) MeHee 0, ]
it | e
mr/av’ | TTHJT @ 14.1:2:4.158-2000 (2014) Meree 0,025
Mr/m’ THI @ 14.1:2:4.177-02 (2011) 0,0013 0,0005
Mr/me [ THJI @ 14.1:2:4.84-96 (2018) Menee 0,02
mr/ov’ I ®P.1.31.2001.00385 (2013) Menee 0,010
(ctp. 1 3
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@eaepannuan cayxba no naxsopy B chepe nplponono.nuomll

depepanbHoOe rocyaapcTeennoe GluKeTHOE yupeKienne «llenTp m6opl1'0pllom AHAIHIA B TEXHHUCCKHX
uimepennii no [pusoakckomy $enepanbHOMY ORpYTY»
(OTBY JUIATH no ®O»)
pcnpraTeasnas aaboparopus guanana JLIATH no Temencikoit o6aacTw» ®TBY QUIATH no TI®O»
440008, r. Tenaa, ya. Mymxcuna, 167a, ren/daxce 48-04-12, E-mail: clatis8@clatipfo.ru
ATtrecrat akkpeawraunu Ne POCC RU. 0001.512317

MPOTOKOJI KXA crounoit Bousi Ne 612.194 or 08.06:2020

Hanmenosanse npennpusTus (opranusanun), anpec: 000 «Anekcanaponckuii crupraanon Ne 14»
¢. l'paGono, yA. Cnupraasonckas, 8

Homep npobil BPR PErUCTPANKK, MECTO or6opa npob, o6em npobui, MaTEpHA TAPLI:

409 ~ pmyck crouwmsx Boa Ne 1 8 p. Cypa, 06uem ~ 51, Tapa ~ nonuMep.

Axr or6opa npob: Ne 612.194 ot 21.05.2020

Jlata npuema npob B aaboparopun: 21.05.2020

[lepioa NPOBEICKNS ARATNIA mpob: ¢ 21,05.2020 no 08.06.2020

OcuoBanne NPOBEACHUR pabot: pabora no norosopy Ne 25/20 ot 13.01.2020

—

B o | —— L wa M P 419

1|pH eapH | THA® 14.1:2:3:4.121-97 (2018) 7,92 % 0,20

2 @weuuue BCILECTBA mr/am’ [THJ @ 14.1:2:4.254-09 (2017) 2,8+0,5 %
3|Cyxoi ocTarok wome | TTHZ O 14.1:2:4.114-97 (2011) 422438

4|BITK nonxoe wrmd | TTHJ @ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 24+03

5 |XTIK wr/md | TTH O 14.1:2:4.190-2003 (2012) 11,5£3,5

6| AnmoRHii-HOH wr/am’ TOCT 33045-2014 0,14 % 0,04
7|Hurpur-HoH /v MTHJ © 14.1:2:4.3-95 (2011) menee 0,02
8|Hurpar-HoH Mr/mM’ ®P.1.31.2008.01724 (2008) 25,8+3,9
9|Gocar-ton e | THA® 14.1:2:4.112-97 2011) 0,11%0,02

0| Xnoprez-won Mr/mv ©P.1.31.2008.01724 (208) 39,8 +4,0

| [Cynbpar-HOH Mr/am ®P.1.31.2008.01724 (2008) 27,528
e—— /I ©P.1.31.2008.01724 (2008) eiee 0,1
Hejrenposyers on? | O e wpaaiel s 0005
ATIAB wr/pe | THI® 14.1:2:4.158-2000 (2014) wmenee 0,025
. st TTH/ @ 14.1:2:4.177-02 (2011) 0,00098 + 0,00038

| o— JUPE TIHI @ 14.1:2:4.84-96 (201 8) menee 0,02
Smunossii criupT omd | ©P.1312001.00385 G013) menee 0,010
(aration) | (ctp. 1w

otokon Ne 612.194




image19.jpeg
o Ompesessesas — Peayasrar KXA
pod XAPAKTEPHETHIR | wimepenns HA wa MM npobe N 409
“1;‘*’2“:;;;“ crmpt urqu‘# TTHI @ 14.1:2.144-98 (2006) weniee 0,01 J
ﬁ;mng)wn capr | il : ITHI @ 14.1:2.144-98 (2006) wenee 0,01
ﬁ% | Momd | TTHI® 14.1:2:4.181-02 (2010) wenee 0,01
21 [Kah | wrimd | mHD© 14.1:2:4.167-2000 (2011) 2,45 +0,34
(72 [Harpw# | wrim’ | TTHI @ 14.1:2:4.167-2000 (2011) 58,8459
73 [Kanwwih w/me’ | TTHJ @ 14.1:2:4.167-2000 (2011) 9,52+1,33
mir/aw’ | TTHJL @ 14.1:2:4,167-2000 (2011) 2,73 +0,38
wi/am’ | TTHJ @ 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,097+ 0,019
wiimd | TTHIL® 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,008 & 0,0037
wr/av’ | TTHA @ 14.1:2:4.214-06 (2011) wmenee 0,001
mr/aw® | TTHJL O 14.1:2:4.214-06 (2011) 0,0078 + 0,0016
mi/av’ | TTHZ @ 14.1:2:4.214-06 (2011) menee 0,002

Cpeacrea womepenuil, mcnonniyemise » amammax: pH - merp Oxenepr-pH» Ne 1069 (ropeper
08.2020), asanusaTop xwmkoctu SKCITEPT -001 Ne 6269 (nionepen 10 03.10.2020), ananmsarop «D00
(2-3M» Ne 5472 (noBepen 20 12.11.2020), secu ananwTHyeckue Excellence XS 204 Ne 1129243587 (nobep
20 03.09.2020), cnexTpomeTp arommo-abeopbumonmbii «Kpaur-2A» Ne 50 (mosepeH 10 22.09.20!
ypowarorpad auwkocTwol «Craficpy No 0573 (noaepen 20 08.08.2020), xpomatorpady rasossii «Xpom
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