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Цель курсового проекта – построение имитационной модели передач сообщений в заданной сети с учетом задержек, образования очередей, скорости передачи пакетов по каналам связи. А именно – построение модели интернет – сети. В качестве системы моделирования был выбран программный продукт GPSS World.
В переводе с английского General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения. Это такой язык моделирования, Который используется для имитационного моделирования различных систем. Но в основном GPSS задействуется в системах массового обслуживания.
В программе на языке GPSS достаточно сложно представить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель представляет собой программу, а значит не имеет графической интерпретации, что затрудняет процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом.
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При выполнении данной курсовой работы были получены навыки моделирования на языке  GPSS-WORLD . Были изучены основные операторы данного языка.
В ходе выполнения курсовой работы по заданному графу коммуникаций была создана структура сети, которой были назначены имена узлов и каналы передачи данных. Была  создана имитационная модель передачи сообщений по сети. По результатам моделирования был получен отчет,  показывающий  всю информацию о транзактах, проходящих через разные блоки  модели.
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